**IZ.272.35.2022**

 Załącznik nr 1 do Formularza Oferty PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY w zakresie spełniania parametrów technicznych i wyposażenia oferowanego busa 9-cio osobowego**

**na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.**

**„Zakup dziewięcioosobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”**

**prowadzonego przez Powiat Zduńskowolski**

oświadczam, że oferowany bus ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(marka/producent, typ samochodu, model, rok produkcji)

posiada parametry techniczne i wyposażenie nie gorsze od założeń zawartych w dokumentach zamówienia.

**Parametry techniczne do oceny zgodności zaoferowanych parametrów i wyposażenia z opisem przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Wyszczególnienie | **Parametr wym****agany przez Zamawiającego** | Warunki oferowane przez Wykonawcę dla autobusu podać/opisać |
| 1 | Rodzaj pojazdu | Autobus  |  |
| 2 | Rok produkcji | 2022/2023 |  |
| 3 | Ilość miejsc  | minimum 9 - łącznie z kierowcą w tym jednej osoby podróżującej na wózku inwalidzkim |  |
| 4 | Rodzaj paliwa | Olej napędowy ON  |  |
| 5 | Kolor  | Szary, grafitowy, biały  |  |
| 6 | Moc Silnika  | Nie ,mniej niż 150 KM |  |
| 7 | Ślinik o pojemności  | Minimum 1900 cm3 |  |
| 8 | Norma emisji spalin  | EURO VI |  |
| 9 | Dopuszczalna ładowność  | Minimum 900 KG |  |
| 10 | Długość pojazdu  | Maksimum 6000 mm |  |
| 11 | Wysokość pojazdu  | Maksimum 2600 mm |  |
| 12 | Skrzynia biegów  | Manualna 6 – cio biegowa  |  |
| 13 | Drzwi pojazdu  | a) z lewej strony z przodu – drzwi wejściowe kierowcyb) z prawej strony z przodu – drzwi wejściowe pasażerac) z prawej strony środek – drzwi wejściowe pasażera przesuwned) tylne drzwi dwuskrzydłowe lub uchylna klapa z możliwością wprowadzenia osób na wózkach inwalidzkich; |  |
| 14 | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) | wymagane |  |
| 15 | System kontroli trakcji  | Wymagane  |  |
| 16 | Immobiliser | wymagane |  |
| 17 | Zbiorni paliwa | Pojemność minimum 70 l |  |
| 18 | Radio | wymagane |  |
| 19 | Klimatyzacja fabryczna  | wymagane |  |
| 20 | Kierunkowskazy na dachu pojazdu tył pełniące dodatkowo rolę lamp awaryjnych | wymagane |  |
| 21 | Autoalarm plus centralny zamek sterowany pilotem | wymagane |  |
| 22 | Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie | wymagane |  |
| 23 | Czujniki parkowania lub kamera cofania zintegrowania z lampą stop | Minimum 90 l  |  |
| 24 | Ogumienie wielosezonowe | wymagane |  |
| 25 | Wszystkie siedzenia tapicerowane, miękkie, z zintegrowanymi zagłówkami wyposażone w pasy trzypunktowe | wymagane |  |
| 26 | Fotele w przestrzeni pasażerskiej muszą posiadać możliwość szybkiego demontażu bez użycia narzędzi | wymagane |  |
| 27 | W ramach przystosowania samochodu do przewozu osoby na wózku inwalidzkim Zamawiający oczekuje zastosowania składanych najazdów przewożonych w po-jeździe, umożliwiających bezpieczne wprowadzenie wózka. | wymagane |  |
| 28 | Pojazd musi posiadać możliwość demontażu i składania dwóch ostatnich rzędów siedzeń oraz możliwość przymocowania wprowadzonego wózka pasami np. do podłogi za pomocą systemu atestowanych szyn podłogowych i pasów do mocowania wózków inwalidzkich | wymagane |  |
| 29 | Pojazd powinien być wyposażony w: •komplet atestowanych pasów do zamocowania wózków inwalidzkich;• komplet pasów zabezpieczających w czasie jazdy osoby niepełnosprawne podróżujące na wózkach inwalidzkich | wymagane |  |
| 30 | Samochód musi być oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych | wymagane |  |
| 31 | Samochód musi być oznakowany emblematami informacyjnymi ze znakiem PEFRON | wymagane |  |
| 32 | Wyposażenie dodatkowe: atestowana gaśnica 1 szt. jedna min. 2 kg, ostrzegawczy trójkąt odblaskowy, podnośnik, apteczka samochodowa, kamizelka odblaskowa dla osoby dorosłej | wymagane |  |