**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |
| --- |
| 1. **Sterownik pracy impulsowej** palnika olejowego RIELLO 40G-2 - regulacja pracy palika pokrętłem, zakres pracy : - włączenie palnika, chłodzenie palnika, zakres 1-2-3 praca impulsowa różnej częstotliwości , 4 -zakres praca ciągła, zastosowanie - palnik olejowy kuchni polowej KP-200,KP-340, KPŻ-100
 |
| 1. **Pompa olejowa palnika RIELLO -** pompa olejowa palnika olejowego Riello40G2 , nr kat.3002495
 |
| 1. **Regulator mocy palnika RIELLO 40G2 -** reguluje dopływ paliwa do dyszy paliwowej palnika olejowego Riello 40G2 typ 426T1 , stosowanego w kuchniach polowych KPŻ-100 ,KPŻ-170 ,KP-340 , numer katalogowy 3007336, część zamienna palnika Riello 40G2.
 |
| 1. **Silnik palnika RIELLO 40G2 -** silnik elektryczny stosowany w palnikach wentylatorowych Riello 40G2 typ 426T1 kod producenta 3008451, stosowany w kuchniach polowych KPŻ-100 ,KPŻ-170 ,KP-340
 |
| 1. **Sterownik 531 SE -** zastosowanie do palnika olejowego Riello 40G2 , kod producenta 3001158 , typ sterownika elektroniczny , napięcie 220-240V, częstotliwość 50….60 Hz, pobór mocy 8kW - 16mA
 |
| 1. **Drążek dyszy oleju palnika RIELLO 40 G2-** numer katalogowy 3005765, część zamienna palnika RIELLO G2
 |
| 1. **Kondensator rozruchowy palnika RIELLO40 G2-** kondensator rozruchowy(4µF) , EN 60252-1 , część zamienna palnika RIELLO
 |
| 1. **Wtyk-** przewód- przewód/płytka, żeński, Mni- Fit Jr 4,2mm, PIN:8, symbol katalogowy 39-01-2080 MOLEX
 |
| 1. **Styk -** żeński, cynowany, 24AWG-18AWG,Mini-Fit Jr, zaciskany
 |
| 1. **Konektor-**plaski , żeński/męski, zaciskanie na przewód, izolowana, symbol produktu OK-2MF
 |
| 1. **Podgrzewacz oleju palnika Riello 40G2 -** typ 426T1 , symbol katalogowy 3005773, część zamienna palnika Riello
 |