Białystok, 28.02.2023 r.
Dotyczy postępowania na „Wymiana okien w Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku przy ul. Jerzego Waszyngtona 23”
Numer postępowania: AZP.25.3.1.2023
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
I.	Zamawiający informuje, iż od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1:
W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w Zamawiający w Załączniku nr 7 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, napisał:
„Prace montażowe:
•	montaż stolarki okiennej wraz z nawiewnikami higrosterowanymi parter, piętra I ÷X - okna O1’
o wymiarach 241x140 cm – 83 szt.;
•	montaż stolarki okiennej wraz z nawiewnikami higrosterowanymi parter, piętra I ÷X - okna O7’
o wymiarach 241x120 cm – 2 szt.;
•	montaż stolarki okiennej wraz z nawiewnikami higrosterowanymi parter, piętra I ÷ IX - okna O6’
o wymiarach 160x140 cm – 11 szt.;
•	montaż stolarki okiennej wraz z nawiewnikami higrosterowanymi X piętro - okna O6’’
o wymiarach 160x120 cm – 1 szt.;
- okna z PCV, dwuszybowe, profil pięciokomorowy, szklone szkłem bezpiecznym;
- współczynnik przenikania ciepła U = 0,9 [W/m2 x K];
- nawiewnik higrosterowany z możliwością ręcznego przymknięcia nawiewu powietrza, 
w ramie okna.”
 	Zwracamy uwagę, że obecnie na rynku nie są dostępne okna dwuszybowe, o profilu pięciokomorowym, które spełniałyby współczynnik przenikania ciepła U = 0,9 [W/m2 x K] .
Aby osiągnąć taki współczynnik przenikania ciepła należałoby zastosować okna trzyszybowe 
o profilu sześciokomorowym. Prosimy o doprecyzowanie powyższych zapisów.
Odpowiedź:
 	Pakiet dwuszybowy jest określony jako parametr minimalny, jeśli współczynnik przenikania ciepła U wymaga pakietu trzyszybowego lub więcej - należy stosować takie rozwiązanie, które zapewni osiągnięcie wymaganych parametrów na podstawie certyfikatu produktu.

Pytanie 2: 

Zamawiający w dalszej części Załącznika nr 7 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,
napisał:
•	montaż filarków okiennych
- filarki PCV o wymiarach 14x140 cm – 43 szt.;
- filarki PCV o wymiarach 53x140 cm – 22 szt.;
- filarki PCV o wymiarach 101x140 cm – 10 szt.;
Prosimy o doprecyzowanie z jakiej grubości płyty dwuwarstwowej (24 mm, 36 mm, czy 48 mm) Zamawiający oczekuje, aby filarki zostały wykonane i jakie mają posiadać grubość wypełnienia ?

Odpowiedź:
Należy zastosować filarki z płyt PCV w kolorze białym o gr. 36 mm. wraz z wymianą istniejącej izolacji termicznej na twardą prasowaną wełnę mineralną o grubości 5 cm. lub też inną izolację posiadającą parametry równoważne.
II.	Zmiany i wyjaśniania są wiążące dla Wykonawców i dla Zamawiającego.

III.	Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
W imieniu Zamawiającego Kanclerz UMB...........................……………