[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.44
pe=3
op=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	3	3	3	0	6	0	0
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=112610.19
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		21057.19

[STRONA TYT]
na=1.7 KOSZTORYS INWESTORSKI Instalacja Poczty Pneumatycznej Budynek A2	PRZEDMIAR
nfn=Uniwersytet Medyczny w Łodzi
afn=90-419 Łódź, Al. Kościuszki 4
nb=Strefa Wiedzy-  BUDYNEK A2: CKD3
ab=ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, dz. nr ewid. 411, obręb 106106_9.0014, W-14, 1310jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW
ni=Uniwersytet Medyczny w Łodzi;al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź
nk=mgr  inż. Lidia Kowalczyk		mgr inż. Daniel Buszko	
dt=czwartek, 20 czerwca 2024
kln=Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją1310projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń,1310niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.
cpv=45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Charakterystyka obiektu:13101310Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek A2 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zakres opracowania obejmuje dostosowanie istniejącej niezagospodarowanej części budynków do nowego programu medycznego, wzmocnienie części istniejących elementów konstrukcji oraz termomodernizację w postaci docieplenia oraz wymiany ślusarki okiennej.13101310Usytuowany jest w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 na działce nr ewid. 411, obręb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW.13101310Charakterystyczne parametry techniczne:13101310Powierzchnia zabudowy A1 : 4708,20 m21310Powierzchnia zabudowy A2 : 14414,30 m21310Długość budynku A1: 189,20 m1310Długość budynku A2: 195,30 m1310Szerokość budynku A1: 24,60 m1310Szerokość budynku A2: 110,20 m1310Wysokość budynku A1: 66,02 m1310Wysokość budynku A2: 10,10 m1310Wysokość maksymalna budynku A1: 70,71m1310Wysokość maksymalna budynku A2: 11,96m1310Liczba kondygnacji nadziemnych: 191310Liczba kondygnacji podziemnych: 21310Powierzchnia użytkowa Budynku A1 i A2: 68083,09 m21310Nowy program realizowany w budynku A2 będzie przeznaczony do prowadzenia działalności leczniczej, edukacyjnej oraz administracyjnej.

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=67.6	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=11.3	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Dokumentacja przejść przeciwpożarowych(spis, oznakowanie)	0
id=0000003	3
jm=kpl	090
ce=1344
cw=1344	PLN
il=2

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Konstrukcje metalowe do mocowania trasy rurociągu - Dostawa elementów i montaż	0
id=0000009	3
jm=kpl	090
ce=2800
cw=2800	PLN
il=2

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Łuki transportowe z tworzywa sztucznego - średnica zewnętrzna 110 mm, grubość ścianki 2,3 mm, promień łuku 650mm, włącznie z mufami, kolor szary - Dostawa elementów i montaż	0
id=0000012	3
jm=szt	020
ce=195
cw=195	PLN
il=11

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Materiał montażowy i instalacyjny dla mocowania systemu przecipożarowego - Dostawa elementów i montaż	0
id=0000016	3
jm=kpl	090
ce=370
cw=370	PLN
il=2

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Materiał montażowy i instalacyjny dla montażu tras rurociągu, izolacji połączeń ( obejmy montażowe, opaski kablowe, klej do tworzywa, pręty gwintowane, taśma uszczelniająca, środki czyszczące, rozpuszczalniki, pianka) - Dostawa elementów i montaż	0
id=0000018	3
jm=kpl	090
ce=15000
cw=15000	PLN
il=2

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Mufy dla połączenia rur i łuków poczty pneumatycznej  - Dostawa elementów i montaż	0
id=0000019	3
jm=szt	020
ce=35
cw=35	PLN
il=65

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Opaski przeciwpożarowe  EI 120 - 110mm - Dostawa elementów i montaż	0
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=200
cw=200	PLN
il=2

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Materiał montażowy i instalacyjny dla mocowania zwrotnic	0
id=0000022	3
jm=kpl	090
ce=650
cw=650	PLN
il=1

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Oznakowanie tras rurociągu wg linii z oznaczeniem "UWAGA POCZTA PNEUMATYCZNA"  - naklejka o rozmiarach min. 10x4 cm (co 10 m trasy szarego rurociągu)	0
id=0000026	3
jm=kpl	090
ce=2500
cw=2500	PLN
il=2

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Przeciwpożarowe zabezpieczenie przejść rurociągu od strony opaski (kit ogniotrwały, wata, znacznik ID farba) - Dostawa elementów i montaż	0
id=0000030	3
jm=szt	020
ce=190
cw=190	PLN
il=2

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Rurociąg transportowy z tworzywa sztucznego -  średnica zewnętrzna 110, grubość ścianki 2,3 mm, włącznie z mufami, kolor szary- Dostawa elementów i montaż	0
id=0000034	3
jm=m	040
ce=95
cw=95	PLN
il=135

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Oznakowanie komponentów	0
id=0000036	3
jm=kpl	090
ce=350
cw=350	PLN
il=1

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Test funkcjonalności i szczelności tras rurociągu transportowego	0
id=0000037	3
jm=kpl	090
ce=8000
cw=8000	PLN
il=2

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Trójdrożna zwrotnica pojemnikowa - 110mm Dostawa elementów i montaż	0
id=0000059	3
jm=kpl	090
ce=12500
cw=12500	PLN
il=1

[RMS ZEST 57]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Strefa Wiedzy
wa=91553
kn=0	91553	0
id=45
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=POCZTA PNEUMATYCZNA
wa=39404
kn=0	39404	0
id=46
nu=1.1
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Rurociąg transportowy
wa=37300
kn=0	37300	0
id=51
nu=1.1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=18
pd=						0
na=Rurociąg transportowy z tworzywa sztucznego -  średnica zewnętrzna 110, grubość ścianki 2,3 mm, włącznie z mufami, kolor szary- Dostawa elementów i montaż
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=65
jm=m	040
kj=0	95	0
cj=95
wn=		
nsn=OST A - 01

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65					

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=0
wa=6175
wb=7595.25
il=65

[POZYCJA]
id=19
pd=						0
na=Łuki transportowe z tworzywa sztucznego - średnica zewnętrzna 110 mm, grubość ścianki 2,3 mm, promień łuku 650mm, włącznie z mufami, kolor szary - Dostawa elementów i montaż
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=10
jm=szt	020
kj=0	195	0
cj=195
wn=		
nsn=OST A - 01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=0
wa=1950
wb=2398.5
il=10

[POZYCJA]
id=20
pd=						0
na=Mufy dla połączenia rur i łuków poczty pneumatycznej  - Dostawa elementów i montaż
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=25
jm=szt	020
kj=0	35	0
cj=35
wn=		
nsn=OST A - 01

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=0
wa=875
wb=1076.25
il=25

[POZYCJA]
id=24
pd=						0
na=Oznakowanie tras rurociągu wg linii z oznaczeniem "UWAGA POCZTA PNEUMATYCZNA"  - naklejka o rozmiarach min. 10x4 cm (co 10 m trasy szarego rurociągu)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	2500	0
cj=2500
wn=		
nsn=OST A - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=0
wa=2500
wb=3075
il=1

[POZYCJA]
id=25
pd=						0
na=Test funkcjonalności i szczelności tras rurociągu transportowego
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	8000	0
cj=8000
wn=		
nsn=OST A - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=0
wa=8000
wb=9840
il=1

[POZYCJA]
id=26
pd=						0
na=Konstrukcje metalowe do mocowania trasy rurociągu - Dostawa elementów i montaż
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	2800	0
cj=2800
wn=		
nsn=OST A - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=0
wa=2800
wb=3444
il=1

[POZYCJA]
id=27
pd=						0
na=Materiał montażowy i instalacyjny dla montażu tras rurociągu, izolacji połączeń ( obejmy montażowe, opaski kablowe, klej do tworzywa, pręty gwintowane, taśma uszczelniająca, środki czyszczące, rozpuszczalniki, pianka) - Dostawa elementów i montaż
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	15000	0
cj=15000
wn=		
nsn=OST A - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=0
wa=15000
wb=18450
il=1

[ELEMENT 3]
na=Rozwiązania bezpieczeństwa pożarowego
wa=2104
kn=0	2104	0
id=52
nu=1.1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=28
pd=						0
na=Opaski przeciwpożarowe  EI 120 - 110mm - Dostawa elementów i montaż
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt	020
kj=0	200	0
cj=200
wn=		
nsn=OST A - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=0
wa=200
wb=246
il=1

[POZYCJA]
id=29
pd=						0
na=Przeciwpożarowe zabezpieczenie przejść rurociągu od strony opaski (kit ogniotrwały, wata, znacznik ID farba) - Dostawa elementów i montaż
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt	020
kj=0	190	0
cj=190
wn=		
nsn=OST A - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=0
wa=190
wb=233.7
il=1

[POZYCJA]
id=30
pd=						0
na=Dokumentacja przejść przeciwpożarowych(spis, oznakowanie)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	1344	0
cj=1344
wn=		
nsn=OST A - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
wa=1344
wb=1653.12
il=1

[POZYCJA]
id=31
pd=						0
na=Materiał montażowy i instalacyjny dla mocowania systemu przecipożarowego - Dostawa elementów i montaż
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	370	0
cj=370
wn=		
nsn=OST A - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=0
wa=370
wb=455.1
il=1

[ELEMENT 2]
na=POCZTA PNEUMATYCZNA-MIĘDZYOSIAMI 9 - 17 P02
wa=52149
kn=0	52149	0
id=53
nu=1.2
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Rurociąg transportowy
wa=36545
kn=0	36545	0
id=54
nu=1.2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=55
pd=						0
na=Rurociąg transportowy z tworzywa sztucznego -  średnica zewnętrzna 110, grubość ścianki 2,3 mm, włącznie z mufami, kolor szary- Dostawa elementów i montaż
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=70
jm=m	040
kj=0	95	0
cj=95
wn=		
nsn=OST A - 01

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70					

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=0
wa=6650
wb=8179.5
il=70

[POZYCJA]
id=56
pd=						0
na=Łuki transportowe z tworzywa sztucznego - średnica zewnętrzna 110 mm, grubość ścianki 2,3 mm, promień łuku 650mm, włącznie z mufami, kolor szary - Dostawa elementów i montaż
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt	020
kj=0	195	0
cj=195
wn=		
nsn=OST A - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=0
wa=195
wb=239.85
il=1

[POZYCJA]
id=57
pd=						0
na=Mufy dla połączenia rur i łuków poczty pneumatycznej  - Dostawa elementów i montaż
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=40
jm=szt	020
kj=0	35	0
cj=35
wn=		
nsn=OST A - 01

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=0
wa=1400
wb=1722
il=40

[POZYCJA]
id=58
pd=						0
na=Oznakowanie tras rurociągu wg linii z oznaczeniem "UWAGA POCZTA PNEUMATYCZNA"  - naklejka o rozmiarach min. 10x4 cm (co 10 m trasy szarego rurociągu)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	2500	0
cj=2500
wn=		
nsn=OST A - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=0
wa=2500
wb=3075
il=1

[POZYCJA]
id=59
pd=						0
na=Test funkcjonalności i szczelności tras rurociągu transportowego
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	8000	0
cj=8000
wn=		
nsn=OST A - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=0
wa=8000
wb=9840
il=1

[POZYCJA]
id=60
pd=						0
na=Konstrukcje metalowe do mocowania trasy rurociągu - Dostawa elementów i montaż
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	2800	0
cj=2800
wn=		
nsn=OST A - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=0
wa=2800
wb=3444
il=1

[POZYCJA]
id=61
pd=						0
na=Materiał montażowy i instalacyjny dla montażu tras rurociągu, izolacji połączeń ( obejmy montażowe, opaski kablowe, klej do tworzywa, pręty gwintowane, taśma uszczelniająca, środki czyszczące, rozpuszczalniki, pianka) - Dostawa elementów i montaż
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	15000	0
cj=15000
wn=		
nsn=OST A - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=0
wa=15000
wb=18450
il=1

[ELEMENT 3]
na=Zwrotnice
wa=13500
kn=0	13500	0
id=68
nu=1.2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=69
pd=						0
na=Trójdrożna zwrotnica poczy pneumatycznej - 110mm Dostawa elementów i montaż
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	12500	0
cj=12500
wn=		
nsn=OST A - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=12500
wb=15375
il=1

[POZYCJA]
id=71
pd=						0
na=Materiał montażowy i instalacyjny dla mocowania zwrotnic
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	650	0
cj=650
wn=		
nsn=OST A - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=650
wb=799.5
il=1

[POZYCJA]
id=72
pd=						0
na=Oznakowanie komponentów
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	350	0
cj=350
wn=		
nsn=OST A - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=350
wb=430.5
il=1

[ELEMENT 3]
na=Rozwiązania bezpieczeństwa pożarowego
wa=2104
kn=0	2104	0
id=62
nu=1.2.3
wn=		

[POZYCJA]
id=63
pd=						0
na=Opaski przeciwpożarowe  EI 120 - 110mm - Dostawa elementów i montaż
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt	020
kj=0	200	0
cj=200
wn=		
nsn=OST A - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=0
wa=200
wb=246
il=1

[POZYCJA]
id=64
pd=						0
na=Przeciwpożarowe zabezpieczenie przejść rurociągu od strony opaski (kit ogniotrwały, wata, znacznik ID farba) - Dostawa elementów i montaż
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt	020
kj=0	190	0
cj=190
wn=		
nsn=OST A - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=0
wa=190
wb=233.7
il=1

[POZYCJA]
id=65
pd=						0
na=Dokumentacja przejść przeciwpożarowych(spis, oznakowanie)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	1344	0
cj=1344
wn=		
nsn=OST A - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
wa=1344
wb=1653.12
il=1

[POZYCJA]
id=66
pd=						0
na=Materiał montażowy i instalacyjny dla mocowania systemu przecipożarowego - Dostawa elementów i montaż
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	370	0
cj=370
wn=		
nsn=OST A - 01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=0
wa=370
wb=455.1
il=1

