[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.44
nan=Strefa Wiedzy
pe=3
op=0
opn=0	0	0	1	0	0	3	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	3	3	3	1	6	0	1
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=2101441.7
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		392952.51

[STRONA TYT]
na=1.5 KOSZTORYS INWESTORSKI Instalacja Wentylacji Budynek A2	PRZEDMIAR
nfn=Uniwersytet Medyczny w Łodzi
afn=90-419 Łódź, Al. Kościuszki 4
nb=Strefa Wiedzy  BUDYNEK A2
ab=ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, dz. nr ewid. 411, obręb 106106_9.0014, W-14, 1310jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW
ni=Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
ai=al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź
nk=mgr  inż. Lidia Kowalczyk		Daniel Buszko	
dt=czwartek, 20 czerwca 2024
kln=Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją1310projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń,1310niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:13101310Przedmiotem inwestycji jest Drugi etap budowy Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym. Niniejsze opracowanie dotyczy wzmocnień konstrukcji oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków A1 i A2.13101310Charakterystyka obiektu:13101310Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany zamienny Budowy budynku A1 i A2 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.1310Zakres opracowania obejmuje dostosowanie istniejącej niezagospodarowanej części budynków do nowego programu medycznego, wzmocnienie części istniejących elementów konstrukcji oraz termomodernizację w postaci docieplenia oraz wymiany ślusarki okiennej.1310Usytuowany jest w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 na działce nr ewid. 411, obręb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW.13101310Nowy program realizowany w budynku A1 i A2 będzie przeznaczony do prowadzenia działalności leczniczej, edukacyjnej oraz administracyjnej.13101310Charakterystyczne parametry techniczne:13101310Powierzchnia zabudowy A1 4708,20 m21310Powierzchnia zabudowy A2 14414,30 m21310Długość budynku A1 189,20 m1310Długość budynku A2 195,30 m1310Szerokość budynku A1 24,60 m1310Szerokość budynku A2 110,20 m1310Wysokość budynku A1 66,02 m1310Wysokość budynku A2 10,10 m1310Wysokość maksymalna budynku A1 70,71m1310Wysokość maksymalna budynku A2 11,96m1310Liczba kondygnacji nadziemnych 191310Liczba kondygnacji podziemnych 21310Powierzchnia użytkowa Budynku A1 i A2 68083,09 m2

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=67.6	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=11.3	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Acetylen techniczny rozpuszczony	0
id=0000001	3
jm=kg	033
ce=53.84	1712566119
cw=53.84	PLN
il=5

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Anemostat kasetonowy, wyposażony w skrzynkę rozprężną izolowaną, z króćcem przyłączeniowym fi100mm	0
id=0000006	3
jm=szt	020
ce=746.32	1712566119
cw=746.32	PLN
il=3

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Anemostat kasetonowy, wyposażony w skrzynkę rozprężną izolowaną, z króćcem przyłączeniowym fi125mm	0
id=0000007	3
jm=szt	020
ce=778.26	1712566119
cw=778.26	PLN
il=4

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Anemostat kasetonowy, wyposażony w skrzynkę rozprężną izolowaną, z króćcem przyłączeniowym fi160mm	0
id=0000008	3
jm=szt	020
ce=808.74	1712566119
cw=808.74	PLN
il=21

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Anemostat kasetonowy, wyposażony w skrzynkę rozprężną izolowaną, z króćcem przyłączeniowym fi200mm	0
id=0000009	3
jm=szt	020
ce=836.24	1712566119
cw=836.24	PLN
il=30

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Anemostat kasetonowy, wyposażony w skrzynkę rozprężną izolowaną, z króćcem przyłączeniowym fi250mm	0
id=0000010	3
jm=szt	020
ce=902.48	1712566119
cw=902.48	PLN
il=33

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Anemostat kasetonowy, wyposażony w skrzynkę rozprężną izolowaną, z króćcem przyłączeniowym fi315mm	0
id=0000011	3
jm=szt	020
ce=957.7	1712566119
cw=957.7	PLN
il=4

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Azot gazowy sprężony techniczny osuszany	0
id=0000012	3
jm=m3	060
ce=16.3	1712566119
cw=16.3	PLN
il=15

[RMS ZEST 353]
ty=M
na=Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa N26/W26), z płynną regulacją wydajności, piętrowa, jedna nad drugą, strona obsługowa z lewej strony [dla nawiewu] składająca się z sekcji:  Centrala nawiewna:  - wlot - czerpnia strona czołowa,  - filtr M5,  - odzysk ciepła –wymiennik krzyżowy; Lz = 6000 m3/h; tp	0
id=0000018	3
jm=kpl	090
ce=202232	1712566119
cw=202232	PLN
il=1

[RMS ZEST 354]
ty=M
na=Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa N43/W43, z płynną regulacją wydajności, piętrowa, jedna nad drugą, strona obsługowa z prawej strony [dla nawiewu] składająca się z sekcji:  Centrala nawiewna:  - wlot – czerpnia strona czołowa,  - filtr M5,  - odzysk ciepła –wymiennik krzyżowy; Lz = 3000 m3/h; tpz = -20 O	0
id=0000020	3
jm=kpl	090
ce=123992	1712566119
cw=123992	PLN
il=1

[RMS ZEST 356]
ty=M
na=Czerpnie powietrza prostokątne 1000x800mm	0
id=0000031	3
jm=szt	020
ce=1745	1718622787
cw=1745	PLN
il=1

[RMS ZEST 355]
ty=M
na=Czerpnie powietrza  prostokątne 900x800mm	0
id=0000034	3
jm=szt	020
ce=1745	1718622810
cw=1745	PLN
il=1

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Czyściwo bawełniane	0
id=0000035	3
jm=kg	033
ce=5.02	1712566119
cw=5.02	PLN
il=7.4

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Izolacja cieplna ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej o grubości 40 mm dla kanałów prostokątnych i okrągłych	0
id=0000037	3
jm=m2	050
ce=42.92	1718622844
cw=42.92	PLN
il=1616.192

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Izolacja cieplna ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej o grubości 80 mm dla kanałów prostokątnych i okrągłych	0
id=0000038	3
jm=m2	050
ce=53.9	1712566119
cw=53.9	PLN
il=398.601

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12,7mm otulinami z pianki PE	0
id=0000039	3
jm=m	040
ce=5.2	1712566119
cw=5.2	PLN
il=11

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 15,88mm otulinami z pianki PE	0
id=0000040	3
jm=m	040
ce=5.86	1712566119
cw=5.86	PLN
il=47.3

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 19,1mm otulinami z pianki PE	0
id=0000041	3
jm=m	040
ce=6.18	1712566119
cw=6.18	PLN
il=5.5

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25,4mm otulinami z pianki PE	0
id=0000043	3
jm=m	040
ce=7.5	1712566119
cw=7.5	PLN
il=5.5

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 31,75mm otulinami z pianki PE	0
id=0000045	3
jm=m	040
ce=8.72	1712566119
cw=8.72	PLN
il=85.8

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 9,52mm otulinami z pianki PE	0
id=0000049	3
jm=m	040
ce=5.08	1712566119
cw=5.08	PLN
il=47.3

[RMS ZEST 350]
ty=M
na=Jednostka wewnętrzna 7,1 kW	0
id=0000050	3
jm=szt	020
ce=22413.68	1718628503
cw=22413.68	PLN
il=8

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy IWCi 32, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym, wyposażony w wentylator 5 biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odśrodkową pompkę skroplin. Urządzenie wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączenia z SSP	0
id=0000052	3
jm=szt	020
ce=5967.12	1712566119
cw=5967.12	PLN
il=1

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy IWCi 34, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym, wyposażony w wentylator 5 biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odśrodkową pompkę skroplin. Urządzenie wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączenia z SSP	0
id=0000053	3
jm=szt	020
ce=6453.8	1718628530
cw=6453.8	PLN
il=4

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy IWCi 52, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym, wyposażony w wentylator 5 biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odśrodkową pompkę skroplin. Urządzenie wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączenia z SSP	0
id=0000054	3
jm=szt	020
ce=7378.5	1712566119
cw=7378.5	PLN
il=2

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy IWCi 62, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym, wyposażony w wentylator 5 biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odśrodkową pompkę skroplin. Urządzenie wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączenia z SSP	0
id=0000055	3
jm=szt	020
ce=7939.24	1712566119
cw=7939.24	PLN
il=4

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy IWCi 82, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym, wyposażony w wentylator 5 biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odśrodkową pompkę skroplin. Urządzenie wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączenia z SSP	0
id=0000056	3
jm=szt	020
ce=8432.26	1712566119
cw=8432.26	PLN
il=4

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Konstrukcja wsporcza 5,1 - 20,0 kg	0
id=0000058	3
jm=kg	033
ce=13.6	1712566119
cw=13.6	PLN
il=28

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne z przepustnicą 225x125mm	0
id=0000061	3
jm=szt	020
ce=179.86	1712566119
cw=179.86	PLN
il=5

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne z przepustnicą 225x75mm	0
id=0000062	3
jm=szt	020
ce=131.2	1712566119
cw=131.2	PLN
il=7

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne z przepustnicą 300x100mm	0
id=0000063	3
jm=szt	020
ce=171.4	1712566119
cw=171.4	PLN
il=1

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne z przepustnicą 300x200mm	0
id=0000064	3
jm=szt	020
ce=205.26	1712566119
cw=205.26	PLN
il=3

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Kształtka went.A/I 600-8000 mm z bl.ocynk	0
id=0000071	3
jm=m2	050
ce=213.96	1712566119
cw=213.96	PLN
il=497.192

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Kształtka wentyl."Spiro" fi 100 - 1200 mm	0
id=0000072	3
jm=m2	050
ce=200.88	1712566119
cw=200.88	PLN
il=111.07

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Mydło maziste szare 65%	0
id=0000073	3
jm=kg	033
ce=11.7	1718622995
cw=11.7	PLN
il=1.5

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Podpora kanału wentyl.typ A  600 - 8000 mm	0
id=0000084	3
jm=szt	020
ce=73.32	1712566119
cw=73.32	PLN
il=150.314

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Podpora kanału wentyl.typ C 100 - 1200 mm	0
id=0000085	3
jm=szt	020
ce=41.02	1718623035
cw=41.02	PLN
il=145.543

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120AA typu mcr FID PRO do kanałów okrągłych o średnicy 125mm, z siłownikiem serii BFL-24 na napięcie 24V ze sprężyną powrotną i  wyzwalaczem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez przerwę prądową. Wyposażona w styki kontrolne (początek i koniec) położenia klapy	0
id=0000087	3
jm=szt	020
ce=1870.54	1712566119
cw=1870.54	PLN
il=1

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120AA typu mcr FID PRO do kanałów okrągłych o średnicy 160mm, z siłownikiem serii BFL-24 na napięcie 24V ze sprężyną powrotną i  wyzwalaczem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez przerwę prądową. Wyposażona w styki kontrolne (początek i koniec) położenia klapy	0
id=0000088	3
jm=szt	020
ce=1900.16	1712566119
cw=1900.16	PLN
il=8

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120AA typu mcr FID PRO do kanałów okrągłych o średnicy 250mm, z siłownikiem serii BFL-24 na napięcie 24V ze sprężyną powrotną i  wyzwalaczem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez przerwę prądową. Wyposażona w styki kontrolne (początek i koniec) położenia klapy	0
id=0000090	3
jm=szt	020
ce=2168.9	1712566119
cw=2168.9	PLN
il=2

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanałów prostokątnych, z siłownikiem serii BF-24 na napięcie 24V ze sprężyną powrotną i  wyzwalaczem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez przerwę prądową. Wyposażona w styki kontrolne (początek i koniec) położenia klapy o wymiarze 250x250mm	0
id=0000092	3
jm=szt	020
ce=2361.46	1712566119
cw=2361.46	PLN
il=1

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanałów prostokątnych, z siłownikiem serii BF-24 na napięcie 24V ze sprężyną powrotną i  wyzwalaczem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez przerwę prądową. Wyposażona w styki kontrolne (początek i koniec) położenia klapy o wymiarze 250x300mm	0
id=0000093	3
jm=szt	020
ce=2378.38	1712566119
cw=2378.38	PLN
il=1

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanałów prostokątnych, z siłownikiem serii BF-24 na napięcie 24V ze sprężyną powrotną i  wyzwalaczem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez przerwę prądową. Wyposażona w styki kontrolne (początek i koniec) położenia klapy o wymiarze 300x200mm	0
id=0000094	3
jm=szt	020
ce=2361.46	1712566119
cw=2361.46	PLN
il=4

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanałów prostokątnych, z siłownikiem serii BF-24 na napięcie 24V ze sprężyną powrotną i  wyzwalaczem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez przerwę prądową. Wyposażona w styki kontrolne (początek i koniec) położenia klapy o wymiarze 400x200mm	0
id=0000098	3
jm=szt	020
ce=2410.12	1712566119
cw=2410.12	PLN
il=1

[RMS ZEST 343]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 37kW (1)	0
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=95.5	1712566119
cw=95.5	PLN
il=95.942

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanałów prostokątnych, z siłownikiem serii BF-24 na napięcie 24V ze sprężyną powrotną i  wyzwalaczem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez przerwę prądową. Wyposażona w styki kontrolne (początek i koniec) położenia klapy o wymiarze 500x300mm	0
id=0000104	3
jm=szt	020
ce=2511.7	1712566119
cw=2511.7	PLN
il=2

[RMS ZEST 352]
ty=M
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanałów prostokątnych, z siłownikiem serii BF-24 na napięcie 24V ze sprężyną powrotną i  wyzwalaczem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez przerwę prądową. Wyposażona w styki kontrolne (początek i koniec) położenia klapy o wymiarze 700x500mm	0
id=0000110	3
jm=szt	020
ce=2867.18	1712566119
cw=2867.18	PLN
il=1

[RMS ZEST 351]
ty=M
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanałów prostokątnych, z siłownikiem serii BF-24 na napięcie 24V ze sprężyną powrotną i  wyzwalaczem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez przerwę prądową. Wyposażona w styki kontrolne (początek i koniec) położenia klapy o wymiarze 800x500mm	0
id=0000111	3
jm=szt	020
ce=2865.06	1712566119
cw=2865.06	PLN
il=1

[RMS ZEST 375]
ty=M
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanałów prostokątnych, z siłownikiem serii BF-24 na napięcie 24V ze sprężyną powrotną i  wyzwalaczem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez przerwę prądową. Wyposażona w styki kontrolne (początek i koniec) położenia klapy o wymiarze 900x400mm	0
id=0000111	3
jm=szt	020
ce=3223.2	1718612066
cw=3223.2	PLN
il=2

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe stalowe kołowe 100mm	0
id=0000112	3
jm=szt	020
ce=120.98	1712566119
cw=120.98	PLN
il=18

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe stalowe kołowe 125mm	0
id=0000113	3
jm=szt	020
ce=120.98	1712566119
cw=120.98	PLN
il=13

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=Przewód went.A/I 600-8000mm z bl.ocynk.	0
id=0000118	3
jm=m2	050
ce=157.64	1712566119
cw=157.64	PLN
il=705.319

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=Przewód wentyl."Spiro" fi 100 do 1200 mm	0
id=0000119	3
jm=m2	050
ce=112	1712566119
cw=112	PLN
il=287.25

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=Regulator stałej wydajności CAV 300x200mm	0
id=0000120	3
jm=szt	020
ce=2922.2	1712566119
cw=2922.2	PLN
il=10

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=Regulator stałej wydajności CAV 400x200mm	0
id=0000121	3
jm=szt	020
ce=3131.68	1712566119
cw=3131.68	PLN
il=1

[RMS ZEST 241]
ty=M
na=Regulator stałej wydajności CAV 400x250mm	0
id=0000122	3
jm=szt	020
ce=3326.36	1712566119
cw=3326.36	PLN
il=2

[RMS ZEST 374]
ty=M
na=Regulator zmiennejj wydajności VAV 630x300mm	0
id=0000122	3
jm=szt	020
ce=6810.72	1718611187
cw=6810.72	PLN
il=2

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=Regulator stałej wydajności CAV o średnicy 100mm	0
id=0000125	3
jm=szt	020
ce=840.06	1712566119
cw=840.06	PLN
il=7

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=Regulator stałej wydajności CAV o średnicy 125mm	0
id=0000126	3
jm=szt	020
ce=907.76	1712566119
cw=907.76	PLN
il=11

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=Regulator stałej wydajności CAV o średnicy 160mm	0
id=0000127	3
jm=szt	020
ce=941.62	1712566119
cw=941.62	PLN
il=13

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=Regulator stałej wydajności CAV o średnicy 200mm	0
id=0000128	3
jm=szt	020
ce=1009.34	1712566119
cw=1009.34	PLN
il=11

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=Rura miedziana twarda fi 10 x 1,0mm	0
id=0000140	3
jm=m	040
ce=26.72	1712566119
cw=26.72	PLN
il=44.849

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=Rura miedziana twarda fi 12x 1,0mm	0
id=0000141	3
jm=m	040
ce=30.06	1712566119
cw=30.06	PLN
il=10.388

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=Rura miedziana twarda fi 15x 1,0mm	0
id=0000142	3
jm=m	040
ce=34.04	1712566119
cw=34.04	PLN
il=50.043

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=Rura miedziana twarda fi 19x 1,0mm	0
id=0000143	3
jm=m	040
ce=40.58	1712566119
cw=40.58	PLN
il=5.194

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=Rura miedziana twarda fi 25x 1,0mm	0
id=0000145	3
jm=m	040
ce=59.66	1712566119
cw=59.66	PLN
il=5.194

[RMS ZEST 276]
ty=M
na=Rura miedziana twarda fi 31x 1,0mm	0
id=0000147	3
jm=m	040
ce=84.86	1712566119
cw=84.86	PLN
il=82.574

[RMS ZEST 280]
ty=M
na=Spirytus	0
id=0000151	3
jm=dm3	066
ce=247.58	1712566119
cw=247.58	PLN
il=2.77

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=Śruby  M8x 50mm kpl	0
id=0000152	3
jm=kg	033
ce=12.94	1712566119
cw=12.94	PLN
il=463.558

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=Taśma aluminowa 75mm	0
id=0000154	3
jm=m	040
ce=1.68	1712566119
cw=1.68	PLN
il=9594.25

[RMS ZEST 284]
ty=M
na=Tlen techniczny	0
id=0000155	3
jm=m3	060
ce=11.66	1712566119
cw=11.66	PLN
il=16

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=Uchwyty do rur dz=10mm	0
id=0000163	3
jm=szt	020
ce=5.14	1712566119
cw=5.14	PLN
il=21.155

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=Uchwyty do rur dz=12mm	0
id=0000164	3
jm=szt	020
ce=5.14	1712566119
cw=5.14	PLN
il=4.9

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=Uchwyty do rur dz=15mm	0
id=0000165	3
jm=szt	020
ce=5.6	1712566119
cw=5.6	PLN
il=23.605

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=Uchwyty do rur dz=19mm	0
id=0000166	3
jm=szt	020
ce=5.6	1712566119
cw=5.6	PLN
il=2.45

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=Uchwyty do rur dz=25mm	0
id=0000168	3
jm=szt	020
ce=6.76	1712566119
cw=6.76	PLN
il=1.617

[RMS ZEST 315]
ty=M
na=Uchwyty do rur dz=31mm	0
id=0000170	3
jm=szt	020
ce=6.76	1712566119
cw=6.76	PLN
il=25.707

[RMS ZEST 318]
ty=M
na=Uszczelka gum.do przew.prostok.600-8000mm	0
id=0000173	3
jm=szt	020
ce=36.36	1712566119
cw=36.36	PLN
il=419.652

[RMS ZEST 319]
ty=M
na=Uszczelka gumowa do przew. do fi 1200mm	0
id=0000174	3
jm=szt	020
ce=7.06	1712566119
cw=7.06	PLN
il=706.215

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm	0
id=0000175	3
jm=szt	020
ce=6.68	1712566119
cw=6.68	PLN
il=178.88

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=Wentylator dachowy. Wyposażenie dodatkowe: króćce elastyczne, króćce przyłączeniowe, wyłącznik serwisowy, regulator prędkości obrotowej, podstawa tłumiąca	0
id=0000177	3
jm=szt	020
ce=7427.16	1712566119
cw=7427.16	PLN
il=3

[RMS ZEST 333]
ty=M
na=Wyrzutnie dachowe kołowe o średnicy 800mm	0
id=0000180	3
jm=szt	020
ce=2702.54	1712566119
cw=2702.54	PLN
il=2

[RMS ZEST 337]
ty=M
na=Wywietrzaki dachowe o średnicy 250mm	0
id=0000182	3
jm=szt	020
ce=508.66	1712566119
cw=508.66	PLN
il=1

[RMS ZEST 339]
ty=M
na=Zawory wentylacyjne o średnicy 100mm	0
id=0000184	3
jm=szt	020
ce=157.72	1712566119
cw=157.72	PLN
il=8

[RMS ZEST 340]
ty=M
na=Zawory wentylacyjne o średnicy 125mm	0
id=0000185	3
jm=szt	020
ce=180.74	1712566119
cw=180.74	PLN
il=7

[RMS ZEST 341]
ty=M
na=Zawory wentylacyjne o średnicy 160mm	0
id=0000186	3
jm=szt	020
ce=204.24	1712566119
cw=204.24	PLN
il=7

[RMS ZEST 344]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa 5.0t	0
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=18.54	1712566119
cw=18.54	PLN
il=95.942

[RMS ZEST 345]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=120.86	1712566119
cw=120.86	PLN
il=137.425

[RMS ZEST 346]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)	0
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=168.1	1712566119
cw=168.1	PLN
il=2.26

[RMS ZEST 347]
ty=S
na=Spawarka elektr.wirująca 300A	0
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=12.74	1712566119
cw=12.74	PLN
il=0.259

[RMS ZEST 348]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4 t (1)	0
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=156.42	1712566119
cw=156.42	PLN
il=2.8

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Izolarze gr.II (ATH 1)	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=35	1712566206
cw=35	PLN
il=264.418

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II (ATH 2)	0
id=002	3
jm=r-g	149
ce=35	1712566212
cw=35	PLN
il=17.52

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III (ATH 3)	0
id=003	3
jm=r-g	149
ce=35	1712566215
cw=35	PLN
il=17.6

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Monterzy instalacji technolog. gr.II (ATH 4)	0
id=004	3
jm=r-g	149
ce=35	1712566217
cw=35	PLN
il=39.26

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Monterzy instalacji technolog. gr.III (ATH 5)	0
id=005	3
jm=r-g	149
ce=35	1712566220
cw=35	PLN
il=91.596

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Monterzy instalacji technologicznych gr.II (ATH 6)	0
id=006	3
jm=r-g	149
ce=35	1712566222
cw=35	PLN
il=34.369

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Monterzy instalacji technologicznych gr.III (ATH 7)	0
id=007	3
jm=r-g	149
ce=35	1712566225
cw=35	PLN
il=80.198

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II (ATH 8)	0
id=008	3
jm=r-g	149
ce=35	1712566227
cw=35	PLN
il=76.113

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III (ATH 9)	0
id=009	3
jm=r-g	149
ce=35	1712566230
cw=35	PLN
il=76.113

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.IV (ATH 10)	0
id=010	3
jm=r-g	149
ce=35	1712566232
cw=35	PLN
il=76.113

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=Robotnicy (ATH 12)	0
id=011	3
jm=r-g	149
ce=35	1712566234
cw=35	PLN
il=2673.96

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=Robotnicy gr.I (ATH 11)	0
id=012	3
jm=r-g	149
ce=35	1712566238
cw=35	PLN
il=497.553

[RMS ZEST 376]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 377]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=35	1722332666
cw=35	PLN
il=155

[RMS ZEST 349]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)	0
id=9999999	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=17916.433

[RMS ZEST 363]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=467.249

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE WEWNĘTRZNE
wa=1643418.07
kn=132255.91	1343785.34	28372
id=175
nu=1
wn=108582.4	30422.42	

[ELEMENT 2]
na=Instalacja klimatyzacji
wa=235859.81
kn=20577.42	196638.72	448.05
id=176
nu=1.1
wn=14213.4	3982.22	

[POZYCJA]
id=2
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01	2-17	0320-01		0
na=Jednostka wewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=8
jm=szt	020
kj=118.3	22749.885	12.086
cj=22993.11
wn=705.13	197.55	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 11]
nz=3.38	0	3.38
np=0
wa=946.4
wb=2171.448
il=27.04

[RMS 350]
nz=1	0	1
np=1
wa=179309.44
wb=220550.608
il=8

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=2689.64
wb=3308.256
il=2689.642

[RMS 345]
nz=0.1	0	0.1
np=0
wa=96.69
wb=221.84
il=0.8

[POZYCJA]
id=4
pd=MGPiB wyd.V 2001	KNR	2-15 0424-01	2-15	0424-01		0
na=Montaż jednostek wewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=8
jm=szt	020
kj=250.25	48.028	43.51
cj=596.01
wn=1588.66	445.08	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 2]
nz=2.19	0	2.19
np=0
wa=613.2
wb=1406.944
il=17.52

[RMS 3]
nz=2.2	0	2.2
np=0
wa=616
wb=1413.368
il=17.6

[RMS 12]
nz=2.76	0	2.76
np=0
wa=772.8
wb=1773.136
il=22.08

[RMS 106]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=380.8
wb=468.384
il=28

[RMS 349]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=3.42
wb=4.208
il=3.427

[RMS 345]
nz=0.36	0	0.36
np=0
wa=348.08
wb=798.64
il=2.88

[POZYCJA]
id=6
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0601-02	2-15	0601-02		0
na=Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 9,52mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=42.31
jm=m	040
kj=39.708	31.356	0
cj=105.43
wn=1135.73	318.17	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=42.31	1	42,31					

[RMS 5]
nz=0.7941	0	0.7941
np=0
wa=1175.96
wb=2698.19332
il=33.598

[RMS 4]
nz=0.3404	0	0.3404
np=0
wa=504.08
wb=1156.58616
il=14.402

[RMS 269]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=1198.35
wb=1473.95347
il=44.849

[RMS 308]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=108.74
wb=133.74191
il=21.155

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=19.59
wb=24.07439
il=19.606

[POZYCJA]
id=7
pd=MGPiB wyd.V 2001	KNR	2-15 0601-03	2-15	0601-03		0
na=Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 12,7mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=9.8
jm=m	040
kj=42.651	34.951	0
cj=114.51
wn=282.55	79.16	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=9.8	1	9,80					

[RMS 5]
nz=0.853	0	0.853
np=0
wa=292.58
wb=671.3
il=8.359

[RMS 4]
nz=0.3656	0	0.3656
np=0
wa=125.4
wb=287.7182
il=3.583

[RMS 270]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=312.27
wb=384.0914
il=10.388

[RMS 309]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=25.19
wb=30.9778
il=4.9

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=5.07
wb=6.2328
il=5.062

[POZYCJA]
id=8
pd=MGPiB wyd.V 2001	KNR	2-15 0601-03	2-15	0601-03		0
na=Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15,88mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=47.21
jm=m	040
kj=42.651	39.465	0
cj=119.03
wn=1361.16	381.36	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=47.21	1	47,21					

[RMS 5]
nz=0.853	0	0.853
np=0
wa=1409.45
wb=3233.885
il=40.27

[RMS 4]
nz=0.3656	0	0.3656
np=0
wa=604.1
wb=1386.03839
il=17.26

[RMS 271]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=1703.43
wb=2095.22701
il=50.043

[RMS 310]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=132.19
wb=162.59124
il=23.605

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=27.52
wb=33.84957
il=27.534

[POZYCJA]
id=9
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0603-03	2-15	0603-03		0
na=Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 19,1mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=4.9
jm=m	040
kj=44.121	46.502	0
cj=128.81
wn=146.15	40.94	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=4.9	1	4,90					

[RMS 5]
nz=0.8824	0	0.8824
np=0
wa=151.33
wb=347.2238
il=4.324

[RMS 4]
nz=0.3782	0	0.3782
np=0
wa=64.86
wb=148.8179
il=1.853

[RMS 272]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=210.77
wb=259.2492
il=5.194

[RMS 311]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=13.72
wb=16.8756
il=2.45

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=3.37
wb=4.1405
il=3.367

[POZYCJA]
id=11
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0601-06	2-15	0601-06		0
na=Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 25,4mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=4.9
jm=m	040
kj=51.475	66.453	0
cj=162.47
wn=170.51	47.77	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=4.9	1	4,90					

[RMS 5]
nz=1.0295	0	1.0295
np=0
wa=176.56
wb=405.1026
il=5.045

[RMS 4]
nz=0.4412	0	0.4412
np=0
wa=75.67
wb=173.6119
il=2.162

[RMS 274]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=309.88
wb=381.1465
il=5.194

[RMS 313]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=10.93
wb=13.4456
il=1.617

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=4.81
wb=5.9192
il=4.812

[POZYCJA]
id=13
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0601-06	2-15	0601-06		0
na=Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 31,75mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=77.9
jm=m	040
kj=51.475	93.566	0
cj=189.59
wn=2710.69	759.45	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=77.9	1	77,90					

[RMS 7]
nz=1.0295	0	1.0295
np=0
wa=2806.97
wb=6440.3046
il=80.198

[RMS 6]
nz=0.4412	0	0.4412
np=0
wa=1202.93
wb=2760.0749
il=34.369

[RMS 276]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=7007.26
wb=8618.9339
il=82.574

[RMS 315]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=173.79
wb=213.7576
il=25.707

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=107.74
wb=132.5079
il=107.716

[POZYCJA]
id=17
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		0
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 9,52mm otulinami z pianki PE
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=43
jm=m	040
kj=5.436	5.756	0.011
cj=15.92
wn=158.33	44.38	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43					

[RMS 1]
nz=0.0777	0	0.0777
np=0
wa=116.96
wb=268.363
il=3.341

[RMS 12]
nz=0.0776	0	0.0776
np=0
wa=116.79
wb=267.933
il=3.337

[RMS 89]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=240.28
wb=295.539
il=47.3

[RMS 349]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=7.22
wb=8.901
il=7.208

[RMS 347]
nz=0.0009	0	0.0009
np=0
wa=0.47
wb=1.075
il=0.039

[POZYCJA]
id=18
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		0
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12,7mm otulinami z pianki PE
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=10
jm=m	040
kj=5.436	5.892	0.011
cj=16.05
wn=36.82	10.32	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.0777	0	0.0777
np=0
wa=27.2
wb=62.41
il=0.777

[RMS 12]
nz=0.0776	0	0.0776
np=0
wa=27.16
wb=62.31
il=0.776

[RMS 79]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=57.2
wb=70.36
il=11

[RMS 349]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=1.72
wb=2.12
il=1.716

[RMS 347]
nz=0.0009	0	0.0009
np=0
wa=0.11
wb=0.25
il=0.009

[POZYCJA]
id=19
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		0
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 15,88mm otulinami z pianki PE
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=43
jm=m	040
kj=5.436	6.639	0.011
cj=16.8
wn=158.33	44.38	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43					

[RMS 1]
nz=0.0777	0	0.0777
np=0
wa=116.96
wb=268.363
il=3.341

[RMS 12]
nz=0.0776	0	0.0776
np=0
wa=116.79
wb=267.933
il=3.337

[RMS 80]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=277.18
wb=340.947
il=47.3

[RMS 349]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=8.3
wb=10.191
il=8.315

[RMS 347]
nz=0.0009	0	0.0009
np=0
wa=0.47
wb=1.075
il=0.039

[POZYCJA]
id=20
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		0
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 19,1mm otulinami z pianki PE
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=5
jm=m	040
kj=5.436	7.002	0.011
cj=17.16
wn=18.41	5.16	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.0777	0	0.0777
np=0
wa=13.6
wb=31.205
il=0.389

[RMS 12]
nz=0.0776	0	0.0776
np=0
wa=13.58
wb=31.155
il=0.388

[RMS 81]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=33.99
wb=41.81
il=5.5

[RMS 349]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=1.02
wb=1.255
il=1.02

[RMS 347]
nz=0.0009	0	0.0009
np=0
wa=0.06
wb=0.125
il=0.004

[POZYCJA]
id=22
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		0
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25,4mm otulinami z pianki PE
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=5
jm=m	040
kj=5.436	8.498	0.011
cj=18.66
wn=18.41	5.16	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.0777	0	0.0777
np=0
wa=13.6
wb=31.205
il=0.389

[RMS 12]
nz=0.0776	0	0.0776
np=0
wa=13.58
wb=31.155
il=0.388

[RMS 83]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=41.25
wb=50.74
il=5.5

[RMS 349]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=1.24
wb=1.525
il=1.238

[RMS 347]
nz=0.0009	0	0.0009
np=0
wa=0.06
wb=0.125
il=0.004

[POZYCJA]
id=24
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		0
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 31,75mm otulinami z pianki PE
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=78
jm=m	040
kj=6.038	9.88	0.027
cj=21.19
wn=319.8	89.62	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	78					

[RMS 1]
nz=0.0863	0	0.0863
np=0
wa=235.64
wb=540.618
il=6.731

[RMS 12]
nz=0.0862	0	0.0862
np=0
wa=235.33
wb=539.838
il=6.724

[RMS 85]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=748.18
wb=920.244
il=85.8

[RMS 349]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=22.46
wb=27.612
il=22.445

[RMS 347]
nz=0.0021	0	0.0021
np=0
wa=2.11
wb=4.836
il=0.164

[POZYCJA]
id=27
pd=MBiPMB wyd.II 1985	KNR	7-24 0513-11	7-24	0513-11		0
na=Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 60tys.kcal/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=kpl	090
kj=1233.384	97.8	0
cj=2398.54
wn=833.77	233.59	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 8]
nz=12.3	0	12.3
np=0
wa=411.13
wb=943.304
il=11.746

[RMS 9]
nz=12.3	0	12.3
np=0
wa=411.13
wb=943.304
il=11.746

[RMS 10]
nz=12.3	0	12.3
np=0
wa=411.13
wb=943.304
il=11.746

[RMS 24]
nz=6	0	6
np=0
wa=97.8
wb=120.294
il=6

[POZYCJA]
id=28
pd=MBiPMB wyd.II 1985	KNR	7-24 0514-11	7-24	0514-11		0
na=Próba szczelności obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 60tys.kcal/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=kpl	090
kj=2466.765	630.552	0
cj=5232.03
wn=1667.53	467.18	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 8]
nz=24.6	0	24.6
np=0
wa=822.26
wb=1886.604
il=23.493

[RMS 9]
nz=24.6	0	24.6
np=0
wa=822.26
wb=1886.604
il=23.493

[RMS 10]
nz=24.6	0	24.6
np=0
wa=822.26
wb=1886.604
il=23.493

[RMS 284]
nz=16	0	16
np=0
wa=186.56
wb=229.469
il=16

[RMS 13]
nz=5	0	5
np=0
wa=269.2
wb=331.116
il=5

[RMS 127]
nz=1.5	0	1.5
np=0
wa=17.55
wb=21.587
il=1.5

[RMS 68]
nz=2.1	0	2.1
np=0
wa=10.54
wb=12.967
il=2.1

[RMS 24]
nz=9	0	9
np=0
wa=146.7
wb=180.441
il=9

[POZYCJA]
id=29
pd=MBiPMB wyd.II 1985	KNR	7-24 0515-11	7-24	0515-11		0
na=Napełnienie czynnikiem chłodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 60tys.kcal/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=kpl	090
kj=1163.19	488.006	0
cj=2657.81
wn=786.32	220.29	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 8]
nz=11.6	0	11.6
np=0
wa=387.73
wb=889.617
il=11.078

[RMS 9]
nz=11.6	0	11.6
np=0
wa=387.73
wb=889.617
il=11.078

[RMS 10]
nz=11.6	0	11.6
np=0
wa=387.73
wb=889.617
il=11.078

[RMS 68]
nz=4	0	4
np=0
wa=20.08
wb=24.698
il=4

[RMS 280]
nz=1.89	0	1.89
np=0
wa=467.93
wb=575.549
il=1.89

[POZYCJA]
id=30
pd=MBiPMB wyd.II 1985	KNR	7-24 0516-11	7-24	0516-11		0
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach o wydajności 60tys.kcal/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=kpl	090
kj=3128.58	224.396	0
cj=6060.41
wn=2114.92	592.52	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 8]
nz=31.2	0	31.2
np=0
wa=1042.86
wb=2392.766
il=29.796

[RMS 9]
nz=31.2	0	31.2
np=0
wa=1042.86
wb=2392.766
il=29.796

[RMS 10]
nz=31.2	0	31.2
np=0
wa=1042.86
wb=2392.766
il=29.796

[RMS 68]
nz=1.3	0	1.3
np=0
wa=6.53
wb=8.027
il=1.3

[RMS 280]
nz=0.88	0	0.88
np=0
wa=217.87
wb=267.98
il=0.88

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wentylacji
wa=1407558.26
kn=111678.49	1147146.62	27923.95
id=177
nu=1.2
wn=94369	26440.2	

[ELEMENT 3]
na=Centrale
wa=356073.78
kn=12560.8	331117.36	817.88
id=178
nu=1.2.1
wn=9043.97	2533.77	

[POZYCJA]
id=40
pd=MGPiB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0323-03	2-17	0323-03		0
na=Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa N26/W26 , z płynną regulacją wydajności, piętrowa, jedna nad drugą, strona obsługowa z lewej strony [dla nawiewu] składająca się z sekcji:  Centrala nawiewna:  - wlot - czerpnia strona czołowa,  - filtr M5,  - odzysk ciepła –wymiennik krzyżowy; Lz = 6000 m3/h; tpz = -20 OC;    Lw = 6000 m3/h, tpw = +20 OC/20%  - chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40 %;   tp2 = 15OC,  - nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +20 OC,  - tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,  - wentylator; LN = 6000 m3/h; dpEXT = 300Pa;  - tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1500 mm,  - filtr F7,  - wylot - przekrój 100%, strona czołowa   Centrala wywiewna:   wlot - przekrój 100%, strona czołowa,   filtr M5   tłumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm,  wentylator; LW= 6000 m3/h; dpEXT = 300 Pa,  tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm.   odzysk ciepła – wymiennik krzyżowy,  wylot - przekrój 100%, strona czołowa.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=kpl	090
kj=3374	205265.48	408.941
cj=212322.13
wn=2557.27	716.44	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 11]
nz=96.4	0	96.4
np=0
wa=3374
wb=7741.397
il=96.4

[RMS 353]
nz=1	0	1
np=1
wa=202232
wb=248745.36
il=1

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=3033.48
wb=3731.18
il=3033.48

[RMS 346]
nz=1.13	0	1.13
np=0
wa=189.95
wb=435.833
il=1.13

[RMS 348]
nz=1.4	0	1.4
np=0
wa=218.99
wb=502.453
il=1.4

[POZYCJA]
id=42
pd=MGPiB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0323-03	2-17	0323-03		0
na=Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa N43/W43 , z płynną regulacją wydajności, piętrowa, jedna nad drugą, strona obsługowa z prawej strony [dla nawiewu] składająca się z sekcji:  Centrala nawiewna:  - wlot – czerpnia strona czołowa,  - filtr M5,  - odzysk ciepła –wymiennik krzyżowy; Lz = 3000 m3/h; tpz = -20 OC;    Lw = 2600 m3/h, tpw = +20 OC/30%  - chłodnica; glikol etylenowy 35%; 6/12 OC;  tp1 = 32 OC/40 %;   tp2 = 15OC,  - nagrzewnica; glikol etylenowy 35%; 80/60 OC;  tp1 = [todzysku - 3] OC, tp2 = +20 OC,  - tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm,  - wentylator; Lz = 3000 m3/h; dpEXT = 300Pa;  - tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1500 mm,  - filtr F7,  - wylot - przekrój 100%, strona czołowa   Centrala wywiewna:   wlot - przekrój 100%, strona czołowa,   filtr M5,  ? tłumik na ssaniu wentylatora, L=1500 mm,  wentylator; Lw = 2600 m3/h; dpEXT = 300 Pa,   tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm.   odzysk ciepła – wymiennik krzyżowy,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=kpl	090
kj=3374	125851.88	408.941
cj=132908.53
wn=2557.27	716.44	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 11]
nz=96.4	0	96.4
np=0
wa=3374
wb=7741.397
il=96.4

[RMS 354]
nz=1	0	1
np=1
wa=123992
wb=152510.16
il=1

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=1859.88
wb=2287.652
il=1859.88

[RMS 346]
nz=1.13	0	1.13
np=0
wa=189.95
wb=435.833
il=1.13

[RMS 348]
nz=1.4	0	1.4
np=0
wa=218.99
wb=502.453
il=1.4

[POZYCJA]
id=48
pd=						0
na=Uruchomienie centrali wentylacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=kpl	090
kj=2906.4	0	0
cj=5421.56
wn=3929.45	1100.87	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 11]
nz=83.04	0	83.04
np=0
wa=5812.8
wb=13337.044
il=166.08

[ELEMENT 3]
na=Wentylatory nawiewne i wyciągowe
wa=23668.35
kn=520.8	22615.7	43.51
id=179
nu=1.2.2
wn=381.47	106.87	

[POZYCJA]
id=49
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		0
na=Wentylator dachowy. Wyposażenie dodatkowe: króćce elastyczne, króćce przyłączeniowe, wyłącznik serwisowy, regulator prędkości obrotowej, podstawa tłumiąca
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=3
jm=szt	020
kj=173.6	7538.567	14.503
cj=7889.45
wn=381.47	106.87	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 11]
nz=4.96	0	4.96
np=0
wa=520.8
wb=1194.939
il=14.88

[RMS 327]
nz=1	0	1
np=1
wa=22281.48
wb=27406.221
il=3

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=334.22
wb=411.093
il=334.222

[RMS 345]
nz=0.12	0	0.12
np=0
wa=43.51
wb=99.828
il=0.36

[ELEMENT 3]
na=Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze
wa=117354.05
kn=1774.5	113705.72	181.28
id=180
nu=1.2.3
wn=1322.13	370.42	

[POZYCJA]
id=52
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01	2-17	0320-01		0
na=Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy IWCi 32, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym, wyposażony w wentylator 5 biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odśrodkową pompkę skroplin. Urządzenie wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączenia z SSP
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt	020
kj=118.3	6056.627	12.086
cj=6299.85
wn=88.14	24.69	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 11]
nz=3.38	0	3.38
np=0
wa=118.3
wb=271.431
il=3.38

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=1
wa=5967.12
wb=7339.558
il=1

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=89.51
wb=110.094
il=89.507

[RMS 345]
nz=0.1	0	0.1
np=0
wa=12.09
wb=27.73
il=0.1

[POZYCJA]
id=53
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01	2-17	0320-01		0
na=Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy IWCi 34, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym, wyposażony w wentylator 5 biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odśrodkową pompkę skroplin. Urządzenie wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączenia z SSP
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=4
jm=szt	020
kj=118.3	6550.607	12.086
cj=6793.83
wn=352.56	98.78	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 11]
nz=3.38	0	3.38
np=0
wa=473.2
wb=1085.724
il=13.52

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=25815.2
wb=31752.696
il=4

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=387.23
wb=476.292
il=387.228

[RMS 345]
nz=0.1	0	0.1
np=0
wa=48.34
wb=110.92
il=0.4

[POZYCJA]
id=54
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01	2-17	0320-01		0
na=Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy IWCi 52, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym, wyposażony w wentylator 5 biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odśrodkową pompkę skroplin. Urządzenie wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączenia z SSP
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=2
jm=szt	020
kj=118.3	7489.178	12.086
cj=7732.4
wn=176.28	49.39	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 11]
nz=3.38	0	3.38
np=0
wa=236.6
wb=542.862
il=6.76

[RMS 102]
nz=1	0	1
np=1
wa=14757
wb=18151.11
il=2

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=221.36
wb=272.268
il=221.355

[RMS 345]
nz=0.1	0	0.1
np=0
wa=24.17
wb=55.46
il=0.2

[POZYCJA]
id=55
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01	2-17	0320-01		0
na=Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy IWCi 62, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym, wyposażony w wentylator 5 biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odśrodkową pompkę skroplin. Urządzenie wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączenia z SSP
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=4
jm=szt	020
kj=118.3	8058.329	12.086
cj=8301.55
wn=352.56	98.78	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 11]
nz=3.38	0	3.38
np=0
wa=473.2
wb=1085.724
il=13.52

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=31756.96
wb=39061.06
il=4

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=476.36
wb=585.916
il=476.354

[RMS 345]
nz=0.1	0	0.1
np=0
wa=48.34
wb=110.92
il=0.4

[POZYCJA]
id=56
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01	2-17	0320-01		0
na=Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy IWCi 82, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym, wyposażony w wentylator 5 biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), odśrodkową pompkę skroplin. Urządzenie wyposażone w styki bezpotencjałowe do wyłączenia z SSP
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=4
jm=szt	020
kj=118.3	8558.744	12.086
cj=8801.97
wn=352.56	98.78	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 11]
nz=3.38	0	3.38
np=0
wa=473.2
wb=1085.724
il=13.52

[RMS 104]
nz=1	0	1
np=1
wa=33729.04
wb=41486.72
il=4

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=505.94
wb=622.3
il=505.936

[RMS 345]
nz=0.1	0	0.1
np=0
wa=48.34
wb=110.92
il=0.4

[ELEMENT 3]
na=Elementy nawiewne i wywiewne
wa=102030.07
kn=6471.85	89120.89	448.4
id=183
nu=1.2.4
wn=4678.21	1310.72	

[POZYCJA]
id=62
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01	2-17	0140-01		0
na=Zawory wentylacyjne o średnicy 100mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=8
jm=szt	020
kj=33.6	169.633	1.209
cj=234.57
wn=188.25	52.74	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 11]
nz=0.96	0	0.96
np=0
wa=268.8
wb=616.744
il=7.68

[RMS 339]
nz=1	0	1
np=1
wa=1261.76
wb=1551.968
il=8

[RMS 320]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=55.58
wb=68.36
il=8.32

[RMS 281]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=19.67
wb=24.2
il=1.52

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=20.06
wb=24.672
il=20.055

[RMS 345]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=9.67
wb=22.192
il=0.08

[POZYCJA]
id=63
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01	2-17	0140-01		0
na=Zawory wentylacyjne o średnicy 125mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=7
jm=szt	020
kj=33.6	192.998	1.209
cj=257.93
wn=164.72	46.14	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 11]
nz=0.96	0	0.96
np=0
wa=235.2
wb=539.651
il=6.72

[RMS 340]
nz=1	0	1
np=1
wa=1265.18
wb=1556.17
il=7

[RMS 320]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=48.63
wb=59.815
il=7.28

[RMS 281]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=17.21
wb=21.175
il=1.33

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=19.96
wb=24.556
il=19.965

[RMS 345]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=8.46
wb=19.418
il=0.07

[POZYCJA]
id=64
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01	2-17	0140-01		0
na=Zawory wentylacyjne o średnicy 160mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=7
jm=szt	020
kj=33.6	216.851	1.209
cj=281.78
wn=164.72	46.14	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 11]
nz=0.96	0	0.96
np=0
wa=235.2
wb=539.651
il=6.72

[RMS 341]
nz=1	0	1
np=1
wa=1429.68
wb=1758.505
il=7

[RMS 320]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=48.63
wb=59.815
il=7.28

[RMS 281]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=17.21
wb=21.175
il=1.33

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=22.44
wb=27.594
il=22.433

[RMS 345]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=8.46
wb=19.418
il=0.07

[POZYCJA]
id=65
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0139-01	2-17	0139-01		0
na=Anemostat kasetonowy, wyposażony w skrzynkę rozprężną izolowaną, z króćcem przyłączeniowym fi100mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=3
jm=szt	020
kj=52.15	757.515	3.626
cj=861.56
wn=113.12	31.69	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 11]
nz=1.49	0	1.49
np=0
wa=156.45
wb=358.962
il=4.47

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=2238.96
wb=2753.922
il=3

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=33.59
wb=41.31
il=33.584

[RMS 345]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=10.88
wb=24.96
il=0.09

[POZYCJA]
id=66
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0139-01	2-17	0139-01		0
na=Anemostat kasetonowy, wyposażony w skrzynkę rozprężną izolowaną, z króćcem przyłączeniowym fi125mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=4
jm=szt	020
kj=52.15	789.934	3.626
cj=893.98
wn=150.82	42.25	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 11]
nz=1.49	0	1.49
np=0
wa=208.6
wb=478.616
il=5.96

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=3113.04
wb=3829.04
il=4

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=46.7
wb=57.436
il=46.696

[RMS 345]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=14.5
wb=33.28
il=0.12

[POZYCJA]
id=67
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0139-01	2-17	0139-01		0
na=Anemostat kasetonowy, wyposażony w skrzynkę rozprężną izolowaną, z króćcem przyłączeniowym fi160mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=21
jm=szt	020
kj=52.15	820.871	3.626
cj=924.92
wn=791.81	221.82	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21					

[RMS 11]
nz=1.49	0	1.49
np=0
wa=1095.15
wb=2512.734
il=31.29

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=16983.54
wb=20889.75
il=21

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=254.75
wb=313.341
il=254.753

[RMS 345]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=76.15
wb=174.72
il=0.63

[POZYCJA]
id=68
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0139-01	2-17	0139-01		0
na=Anemostat kasetonowy, wyposażony w skrzynkę rozprężną izolowaną, z króćcem przyłączeniowym fi200mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=30
jm=szt	020
kj=52.15	848.784	3.626
cj=952.83
wn=1131.15	316.89	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[RMS 11]
nz=1.49	0	1.49
np=0
wa=1564.5
wb=3589.62
il=44.7

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=25087.2
wb=30857.25
il=30

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=376.32
wb=462.87
il=376.308

[RMS 345]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=108.78
wb=249.6
il=0.9

[POZYCJA]
id=69
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0139-01	2-17	0139-01		0
na=Anemostat kasetonowy, wyposażony w skrzynkę rozprężną izolowaną, z króćcem przyłączeniowym fi250mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=33
jm=szt	020
kj=52.15	916.017	3.626
cj=1020.06
wn=1244.27	348.58	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33					

[RMS 11]
nz=1.49	0	1.49
np=0
wa=1720.95
wb=3948.582
il=49.17

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=29781.84
wb=36631.65
il=33

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=446.72
wb=549.483
il=446.728

[RMS 345]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=119.66
wb=274.56
il=0.99

[POZYCJA]
id=70
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0139-01	2-17	0139-01		0
na=Anemostat kasetonowy, wyposażony w skrzynkę rozprężną izolowaną, z króćcem przyłączeniowym fi315mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=4
jm=szt	020
kj=52.15	972.066	3.626
cj=1076.11
wn=150.82	42.25	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 11]
nz=1.49	0	1.49
np=0
wa=208.6
wb=478.616
il=5.96

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=3830.8
wb=4711.884
il=4

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=57.46
wb=70.68
il=57.462

[RMS 345]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=14.5
wb=33.28
il=0.12

[POZYCJA]
id=87
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-03	2-17	0138-03		0
na=Kratki wentylacyjne z przepustnicą 300x200mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=3
jm=szt	020
kj=48.65	208.339	4.834
cj=308.11
wn=108.47	30.39	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 11]
nz=1.39	0	1.39
np=0
wa=145.95
wb=334.872
il=4.17

[RMS 114]
nz=1	0	1
np=1
wa=615.78
wb=757.41
il=3

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=9.24
wb=11.361
il=9.237

[RMS 345]
nz=0.04	0	0.04
np=0
wa=14.5
wb=33.276
il=0.12

[POZYCJA]
id=88
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-03	2-17	0138-03		0
na=Kratki wentylacyjne z przepustnicą 300x100mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=szt	020
kj=48.65	173.971	4.834
cj=273.74
wn=36.16	10.13	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 11]
nz=1.39	0	1.39
np=0
wa=48.65
wb=111.624
il=1.39

[RMS 112]
nz=1	0	1
np=1
wa=171.4
wb=210.822
il=1

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=2.57
wb=3.162
il=2.571

[RMS 345]
nz=0.04	0	0.04
np=0
wa=4.83
wb=11.092
il=0.04

[POZYCJA]
id=89
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-03	2-17	0138-03		0
na=Kratki wentylacyjne z przepustnicą 225x125mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=5
jm=szt	020
kj=48.65	182.558	4.834
cj=282.33
wn=180.78	50.65	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 11]
nz=1.39	0	1.39
np=0
wa=243.25
wb=558.12
il=6.95

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=899.3
wb=1106.14
il=5

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=13.49
wb=16.595
il=13.489

[RMS 345]
nz=0.04	0	0.04
np=0
wa=24.17
wb=55.46
il=0.2

[POZYCJA]
id=90
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-03	2-17	0138-03		0
na=Kratki wentylacyjne z przepustnicą 225x75mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=7
jm=szt	020
kj=48.65	133.168	4.834
cj=232.94
wn=253.09	70.9	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 11]
nz=1.39	0	1.39
np=0
wa=340.55
wb=781.368
il=9.73

[RMS 111]
nz=1	0	1
np=1
wa=918.4
wb=1129.632
il=7

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=13.78
wb=16.947
il=13.776

[RMS 345]
nz=0.04	0	0.04
np=0
wa=33.84
wb=77.644
il=0.28

[ELEMENT 3]
na=Czerpnie i wyrzutnie
wa=10310.35
kn=334.25	9544.81	76.14
id=184
nu=1.2.5
wn=277.42	77.73	

[POZYCJA]
id=95
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0146-02	2-17	0146-02		0
na=Czerpnie powietrza ścienne prostokątne 900x800mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=szt	020
kj=96.95	1771.175	14.503
cj=1979.08
wn=75.34	21.11	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 11]
nz=2.77	0	2.77
np=0
wa=96.95
wb=222.444
il=2.77

[RMS 355]
nz=1	0	1
np=1
wa=1745
wb=2146.35
il=1

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=26.18
wb=32.195
il=26.175

[RMS 345]
nz=0.12	0	0.12
np=0
wa=14.5
wb=33.276
il=0.12

[POZYCJA]
id=96
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0146-02	2-17	0146-02		0
na=Czerpnie powietrza ścienne prostokątne 1000x800mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=szt	020
kj=96.95	1771.175	14.503
cj=1979.08
wn=75.34	21.11	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 11]
nz=2.77	0	2.77
np=0
wa=96.95
wb=222.444
il=2.77

[RMS 356]
nz=1	0	1
np=1
wa=1745
wb=2146.35
il=1

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=26.18
wb=32.195
il=26.175

[RMS 345]
nz=0.12	0	0.12
np=0
wa=14.5
wb=33.276
il=0.12

[POZYCJA]
id=98
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0144-01	2-17	0144-01		0
na=Wyrzutnie dachowe kołowe o średnicy 800mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2
jm=szt	020
kj=35.7	2743.078	16.92
cj=2841.24
wn=71.14	19.93	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 11]
nz=1.02	0	1.02
np=0
wa=71.4
wb=163.822
il=2.04

[RMS 333]
nz=1	0	1
np=1
wa=5405.08
wb=6648.248
il=2

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=81.08
wb=99.724
il=81.076

[RMS 345]
nz=0.14	0	0.14
np=0
wa=33.84
wb=77.642
il=0.28

[POZYCJA]
id=100
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0152-01	2-17	0152-01		0
na=Wywietrzaki dachowe o średnicy 250mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=szt	020
kj=68.95	516.29	13.295
cj=669.71
wn=55.6	15.58	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 11]
nz=1.97	0	1.97
np=0
wa=68.95
wb=158.2
il=1.97

[RMS 337]
nz=1	0	1
np=1
wa=508.66
wb=625.652
il=1

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=7.63
wb=9.385
il=7.63

[RMS 345]
nz=0.11	0	0.11
np=0
wa=13.3
wb=30.504
il=0.11

[ELEMENT 3]
na=Klapy przeciwpożarowe
wa=58409.05
kn=1108.1	56073.77	143.84
id=185
nu=1.2.6
wn=846.26	237.08	

[POZYCJA]
id=104
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01	2-17	0131-01		0
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120AA typu mcr FID PRO do kanałów okrągłych o średnicy 160mm, z siłownikiem serii BFL-24 na napięcie 24V ze sprężyną powrotną i  wyzwalaczem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez przerwę prądową. Wyposażona w styki kontrolne (początek i koniec) położenia klapy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=8
jm=szt	020
kj=23.8	1928.662	1.209
cj=1975.31
wn=135.25	37.89	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 11]
nz=0.68	0	0.68
np=0
wa=190.4
wb=436.856
il=5.44

[RMS 151]
nz=1	0	1
np=1
wa=15201.28
wb=18697.576
il=8

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=228.02
wb=280.456
il=228.019

[RMS 345]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=9.67
wb=22.192
il=0.08

[POZYCJA]
id=193
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01	2-17	0131-01		0
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120AA typu mcr FID PRO do kanałów okrągłych o średnicy 125mm, z siłownikiem serii BFL-24 na napięcie 24V ze sprężyną powrotną i  wyzwalaczem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez przerwę prądową. Wyposażona w styki kontrolne (początek i koniec) położenia klapy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=szt	020
kj=23.8	1898.598	1.209
cj=1945.25
wn=16.91	4.74	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 11]
nz=0.68	0	0.68
np=0
wa=23.8
wb=54.607
il=0.68

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
wa=1870.54
wb=2300.764
il=1

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=28.06
wb=34.511
il=28.058

[RMS 345]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=1.21
wb=2.774
il=0.01

[POZYCJA]
id=192
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		0
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120AA typu mcr FID PRO do kanałów okrągłych o średnicy 250mm, z siłownikiem serii BFL-24 na napięcie 24V ze sprężyną powrotną i  wyzwalaczem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez przerwę prądową. Wyposażona w styki kontrolne (początek i koniec) położenia klapy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=2
jm=szt	020
kj=32.9	2220.527	3.626
cj=2288.66
wn=49.38	13.84	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 11]
nz=0.94	0	0.94
np=0
wa=65.8
wb=150.972
il=1.88

[RMS 153]
nz=1	0	1
np=1
wa=4337.8
wb=5335.494
il=2

[RMS 320]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=27.79
wb=34.18
il=4.16

[RMS 281]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=9.83
wb=12.096
il=0.76

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=65.63
wb=80.728
il=65.631

[RMS 345]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=7.25
wb=16.64
il=0.06

[POZYCJA]
id=108
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-02	2-17	0130-02		0
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanałów prostokątnych, z siłownikiem serii BF-24 na napięcie 24V ze sprężyną powrotną i  wyzwalaczem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez przerwę prądową. Wyposażona w styki kontrolne (początek i koniec) położenia klapy o wymiarze 250x250mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=szt	020
kj=63.7	2396.882	9.669
cj=2533.74
wn=49.6	13.9	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 11]
nz=1.82	0	1.82
np=0
wa=63.7
wb=146.155
il=1.82

[RMS 162]
nz=1	0	1
np=1
wa=2361.46
wb=2904.596
il=1

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=35.42
wb=43.569
il=35.422

[RMS 345]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=9.67
wb=22.184
il=0.08

[POZYCJA]
id=109
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-02	2-17	0130-02		0
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanałów prostokątnych, z siłownikiem serii BF-24 na napięcie 24V ze sprężyną powrotną i  wyzwalaczem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez przerwę prądową. Wyposażona w styki kontrolne (początek i koniec) położenia klapy o wymiarze 250x300mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=szt	020
kj=63.7	2414.056	9.669
cj=2550.92
wn=49.6	13.9	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 11]
nz=1.82	0	1.82
np=0
wa=63.7
wb=146.155
il=1.82

[RMS 163]
nz=1	0	1
np=1
wa=2378.38
wb=2925.407
il=1

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=35.68
wb=43.881
il=35.676

[RMS 345]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=9.67
wb=22.184
il=0.08

[POZYCJA]
id=110
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-02	2-17	0130-02		0
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanałów prostokątnych, z siłownikiem serii BF-24 na napięcie 24V ze sprężyną powrotną i  wyzwalaczem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez przerwę prądową. Wyposażona w styki kontrolne (początek i koniec) położenia klapy o wymiarze 300x200mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=4
jm=szt	020
kj=63.7	2396.882	9.669
cj=2533.74
wn=198.39	55.58	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 11]
nz=1.82	0	1.82
np=0
wa=254.8
wb=584.62
il=7.28

[RMS 165]
nz=1	0	1
np=1
wa=9445.84
wb=11618.384
il=4

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=141.69
wb=174.276
il=141.688

[RMS 345]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=38.68
wb=88.736
il=0.32

[POZYCJA]
id=114
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-02	2-17	0130-02		0
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanałów prostokątnych, z siłownikiem serii BF-24 na napięcie 24V ze sprężyną powrotną i  wyzwalaczem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez przerwę prądową. Wyposażona w styki kontrolne (początek i koniec) położenia klapy o wymiarze 400x200mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=szt	020
kj=63.7	2446.272	9.669
cj=2583.13
wn=49.6	13.9	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 11]
nz=1.82	0	1.82
np=0
wa=63.7
wb=146.155
il=1.82

[RMS 179]
nz=1	0	1
np=1
wa=2410.12
wb=2964.448
il=1

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=36.15
wb=44.467
il=36.152

[RMS 345]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=9.67
wb=22.184
il=0.08

[POZYCJA]
id=120
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-02	2-17	0130-02		0
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanałów prostokątnych, z siłownikiem serii BF-24 na napięcie 24V ze sprężyną powrotną i  wyzwalaczem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez przerwę prądową. Wyposażona w styki kontrolne (początek i koniec) położenia klapy o wymiarze 500x300mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=2
jm=szt	020
kj=63.7	2549.376	9.669
cj=2686.24
wn=99.19	27.79	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 11]
nz=1.82	0	1.82
np=0
wa=127.4
wb=292.31
il=3.64

[RMS 190]
nz=1	0	1
np=1
wa=5023.4
wb=6178.782
il=2

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=75.35
wb=92.682
il=75.351

[RMS 345]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=19.34
wb=44.368
il=0.16

[POZYCJA]
id=196
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-02	2-17	0130-02		0
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanałów prostokątnych, z siłownikiem serii BF-24 na napięcie 24V ze sprężyną powrotną i  wyzwalaczem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez przerwę prądową. Wyposażona w styki kontrolne (początek i koniec) położenia klapy o wymiarze 700x500mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=szt	020
kj=63.7	2910.188	9.669
cj=3047.05
wn=49.6	13.9	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 11]
nz=1.82	0	1.82
np=0
wa=63.7
wb=146.155
il=1.82

[RMS 352]
nz=1	0	1
np=1
wa=2867.18
wb=3526.631
il=1

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=43.01
wb=52.9
il=43.008

[RMS 345]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=9.67
wb=22.184
il=0.08

[POZYCJA]
id=195
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-02	2-17	0130-02		0
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanałów prostokątnych, z siłownikiem serii BF-24 na napięcie 24V ze sprężyną powrotną i  wyzwalaczem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez przerwę prądową. Wyposażona w styki kontrolne (początek i koniec) położenia klapy o wymiarze 800x500mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt	020
kj=63.7	2908.036	9.669
cj=3044.9
wn=49.6	13.9	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 11]
nz=1.82	0	1.82
np=0
wa=63.7
wb=146.155
il=1.82

[RMS 351]
nz=1	0	1
np=1
wa=2865.06
wb=3524.024
il=1

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=42.98
wb=52.86
il=42.976

[RMS 345]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=9.67
wb=22.184
il=0.08

[POZYCJA]
id=239
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-02	2-17	0130-02		0
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120AA typu mcr FID S/S/p/P AxB do kanałów prostokątnych, z siłownikiem serii BF-24 na napięcie 24V ze sprężyną powrotną i  wyzwalaczem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez przerwę prądową. Wyposażona w styki kontrolne (początek i koniec) położenia klapy o wymiarze 900x400mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=2
jm=szt	020
kj=63.7	3271.548	9.669
cj=3408.41
wn=99.19	27.79	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 11]
nz=1.82	0	1.82
np=0
wa=127.4
wb=292.31
il=3.64

[RMS 375]
nz=1	0	1
np=1
wa=6446.4
wb=7929.072
il=2

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=96.7
wb=118.936
il=96.696

[RMS 345]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=19.34
wb=44.368
il=0.16

[ELEMENT 3]
na=Kanały wentylacyjne
wa=463787.25
kn=62297.88	319765.21	14911.41
id=186
nu=1.2.7
wn=52190.34	14622.41	

[POZYCJA]
id=194
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-02	2-17	0122-02		0
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 100mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=36.16
jm=m2	050
kj=57.4	180.794	9.669
cj=305.9
wn=1639.46	459.3	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=36.16	1	36,16					

[RMS 11]
nz=1.64	0	1.64
np=0
wa=2075.58
wb=4762.272
il=59.302

[RMS 236]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=3037.44
wb=3736.0512
il=27.12

[RMS 126]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=2106.5
wb=2591.00864
il=10.486

[RMS 148]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=608.14
wb=748.00576
il=14.826

[RMS 319]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=515.68
wb=634.28256
il=73.043

[RMS 281]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=173.13
wb=212.94624
il=13.379

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=96.62
wb=118.85792
il=96.613

[RMS 345]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=349.63
wb=802.17344
il=2.893

[POZYCJA]
id=129
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-02	2-17	0122-02		0
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 125mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=21.17
jm=m2	050
kj=57.4	180.794	9.669
cj=305.9
wn=959.83	268.9	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=21.17	1	21,17					

[RMS 11]
nz=1.64	0	1.64
np=0
wa=1215.16
wb=2788.089
il=34.719

[RMS 236]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=1778.28
wb=2187.2844
il=15.878

[RMS 126]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=1233.26
wb=1516.91518
il=6.139

[RMS 148]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=356.04
wb=437.92262
il=8.68

[RMS 319]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=301.91
wb=371.34297
il=42.763

[RMS 281]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=101.36
wb=124.67013
il=7.833

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=56.57
wb=69.58579
il=56.563

[RMS 345]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=204.69
wb=469.63528
il=1.694

[POZYCJA]
id=130
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-02	2-17	0122-02		0
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 160mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=95.92
jm=m2	050
kj=57.4	180.794	9.669
cj=305.9
wn=4348.92	1218.38	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=95.92	1	95,92					

[RMS 11]
nz=1.64	0	1.64
np=0
wa=5505.81
wb=12632.664
il=157.309

[RMS 236]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=8057.28
wb=9910.4544
il=71.94

[RMS 126]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=5587.82
wb=6873.05168
il=27.817

[RMS 148]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=1613.18
wb=1984.20112
il=39.327

[RMS 319]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=1367.92
wb=1682.53272
il=193.758

[RMS 281]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=459.26
wb=564.87288
il=35.49

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=256.3
wb=315.28904
il=256.282

[RMS 345]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=927.45
wb=2127.88928
il=7.674

[POZYCJA]
id=131
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-02	2-17	0122-02		0
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 200mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=65.01
jm=m2	050
kj=57.4	180.794	9.669
cj=305.9
wn=2947.49	825.76	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=65.01	1	65,01					

[RMS 11]
nz=1.64	0	1.64
np=0
wa=3731.57
wb=8561.817
il=106.616

[RMS 236]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=5460.84
wb=6716.8332
il=48.758

[RMS 126]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=3787.16
wb=4658.22654
il=18.853

[RMS 148]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=1093.34
wb=1344.79686
il=26.654

[RMS 319]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=927.11
wb=1140.34041
il=131.32

[RMS 281]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=311.27
wb=382.84389
il=24.054

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=173.71
wb=213.68787
il=173.696

[RMS 345]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=628.58
wb=1442.18184
il=5.201

[POZYCJA]
id=132
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-02	2-17	0122-02		0
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 250mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=102.17
jm=m2	050
kj=57.4	180.794	9.669
cj=305.9
wn=4632.29	1297.76	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=102.17	1	102,17					

[RMS 11]
nz=1.64	0	1.64
np=0
wa=5864.56
wb=13455.789
il=167.559

[RMS 236]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=8582.28
wb=10556.2044
il=76.627

[RMS 126]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=5951.91
wb=7320.88918
il=29.629

[RMS 148]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=1718.3
wb=2113.48862
il=41.89

[RMS 319]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=1457.05
wb=1792.16397
il=206.383

[RMS 281]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=489.19
wb=601.67913
il=37.803

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=273
wb=335.83279
il=272.981

[RMS 345]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=987.88
wb=2266.53928
il=8.174

[POZYCJA]
id=264
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-03	2-17	0122-03		1
mpn=_1211
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 315 mm - udzial kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=33.06
jm=m2	050
kj=45.15	166.334	8.46
cj=266.34
wn=1198.09	335.66	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=33.06	1	33,06					

[RMS 11]
nz=1.29	0	1.29
np=0
wa=1492.66
wb=3424.78458
il=42.647

[RMS 236]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=2777.04
wb=3415.7592
il=24.795

[RMS 126]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=1925.91
wb=2368.88124
il=9.587

[RMS 148]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=339.03
wb=417.01884
il=8.265

[RMS 319]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=247.42
wb=304.3173
il=35.044

[RMS 281]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=128.34
wb=157.8615
il=9.918

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=81.26
wb=99.94038
il=81.266

[RMS 345]
nz=0.07	0	0.07
np=0
wa=279.69
wb=641.72766
il=2.314

[POZYCJA]
id=265
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-04	2-17	0122-04		1
mpn=_1211
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 350 mm - udzial kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=8.79
jm=m2	050
kj=35.7	161.41	16.92
cj=259.57
wn=312.67	87.6	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=8.79	1	8,79					

[RMS 11]
nz=1.02	0	1.02
np=0
wa=313.8
wb=719.99769
il=8.966

[RMS 236]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=738.36
wb=908.1828
il=6.592

[RMS 126]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=512.06
wb=629.83866
il=2.549

[RMS 148]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=72.11
wb=88.69989
il=1.758

[RMS 319]
nz=0.81	0	0.81
np=1
wa=50.27
wb=61.82886
il=7.12

[RMS 281]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=25.03
wb=30.78258
il=1.934

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=20.96
wb=25.78986
il=20.967

[RMS 345]
nz=0.14	0	0.14
np=0
wa=148.73
wb=341.23659
il=1.231

[POZYCJA]
id=266
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-04	2-17	0122-04		1
mpn=_1211
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 400 mm - udzial kształtek do 35 %
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=20.72
jm=m2	050
kj=35.7	161.41	16.92
cj=259.57
wn=737.03	206.5	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=20.72	1	20,72					

[RMS 11]
nz=1.02	0	1.02
np=0
wa=739.7
wb=1697.19592
il=21.134

[RMS 236]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=1740.48
wb=2140.7904
il=15.54

[RMS 126]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=1207.04
wb=1484.67088
il=6.009

[RMS 148]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=169.99
wb=209.08552
il=4.144

[RMS 319]
nz=0.81	0	0.81
np=1
wa=118.5
wb=145.74448
il=16.783

[RMS 281]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=58.99
wb=72.56144
il=4.558

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=49.42
wb=60.79248
il=49.425

[RMS 345]
nz=0.14	0	0.14
np=0
wa=350.58
wb=804.37112
il=2.901

[POZYCJA]
id=135
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-06	2-17	0102-06		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie od 601 do 1000mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=176.92
jm=m2	050
kj=35.35	216.754	9.669
cj=300.73
wn=5384.21	1508.42	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=176.92	1	176,92					

[RMS 11]
nz=1.01	0	1.01
np=0
wa=6254.12
wb=14349.80428
il=178.689

[RMS 235]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=17012.63
wb=20925.56684
il=107.921

[RMS 125]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=16277.17
wb=20020.97488
il=76.076

[RMS 147]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=1686.4
wb=2074.21008
il=23

[RMS 318]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=2187.09
wb=2690.0686
il=60.153

[RMS 281]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=618.16
wb=760.40216
il=47.768

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=566.67
wb=697.0648
il=566.722

[RMS 345]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=1710.64
wb=3924.79328
il=14.154

[POZYCJA]
id=136
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-06	2-17	0102-06		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie od 1001 do 1400mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=107.47
jm=m2	050
kj=35.35	216.754	9.669
cj=300.73
wn=3270.63	916.29	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=107.47	1	107,47					

[RMS 11]
nz=1.01	0	1.01
np=0
wa=3799.06
wb=8716.78423
il=108.545

[RMS 235]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=10334.32
wb=12711.22919
il=65.557

[RMS 125]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=9887.56
wb=12161.73508
il=46.212

[RMS 147]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=1024.4
wb=1259.97828
il=13.971

[RMS 318]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=1328.54
wb=1634.08135
il=36.54

[RMS 281]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=375.5
wb=461.90606
il=29.017

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=344.23
wb=423.4318
il=344.255

[RMS 345]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=1039.13
wb=2384.11448
il=8.598

[POZYCJA]
id=137
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-06	2-17	0102-06		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie od 1401 do 1800mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=164.97
jm=m2	050
kj=35.35	216.754	9.669
cj=300.73
wn=5020.53	1406.53	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=164.97	1	164,97					

[RMS 11]
nz=1.01	0	1.01
np=0
wa=5831.69
wb=13380.55173
il=166.62

[RMS 235]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=15863.52
wb=19512.15669
il=100.632

[RMS 125]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=15177.73
wb=18668.66508
il=70.937

[RMS 147]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=1572.49
wb=1934.10828
il=21.446

[RMS 318]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=2039.36
wb=2508.36885
il=56.09

[RMS 281]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=576.41
wb=709.04106
il=44.542

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=528.4
wb=649.9818
il=528.443

[RMS 345]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=1595.09
wb=3659.69448
il=13.198

[POZYCJA]
id=248
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-05	2-17	0102-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=60.28
jm=m2	050
kj=43.4	232.467	7.252
cj=326.95
wn=2064.05	578.27	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=60.28	1	49,28+8+3					

[RMS 11]
nz=1.24	0	1.24
np=0
wa=2616.15
wb=6002.50156
il=74.747

[RMS 235]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=5796.52
wb=7129.73756
il=36.771

[RMS 125]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=5545.94
wb=6821.52592
il=25.92

[RMS 147]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=574.59
wb=706.72272
il=7.836

[RMS 318]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=1709.6
wb=2102.80752
il=47.018

[RMS 281]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=179.39
wb=220.6248
il=13.864

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=207.06
wb=254.683
il=207.091

[RMS 345]
nz=0.06	0	0.06
np=0
wa=437.15
wb=1002.93864
il=3.617

[POZYCJA]
id=138
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-06	2-17	0102-06		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie od 1801 do 4400mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=646.62
jm=m2	050
kj=35.35	216.754	9.669
cj=300.73
wn=19678.59	5513.08	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=646.62	1	646,62					

[RMS 11]
nz=1.01	0	1.01
np=0
wa=22858.02
wb=52446.70158
il=653.086

[RMS 235]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=62178.98
wb=76480.27374
il=394.438

[RMS 125]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=59490.98
wb=73174.10568
il=278.047

[RMS 147]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=6163.58
wb=7580.97288
il=84.061

[RMS 318]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=7993.52
wb=9831.8571
il=219.851

[RMS 281]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=2259.29
wb=2779.17276
il=174.587

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=2071.12
wb=2547.6828
il=2071.295

[RMS 345]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=6252.17
wb=14344.61808
il=51.73

[ELEMENT 3]
na=Elementy regulacyjne
wa=102190.64
kn=1761.2	98233.29	360.2
id=188
nu=1.2.8
wn=1434.13	401.82	

[POZYCJA]
id=161
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0134-02	2-17	0134-02		0
na=Regulator stałej wydajności CAV 300x200mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=10
jm=szt	020
kj=59.5	2966.033	18.129
cj=3110.84
wn=524.77	147.02	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 11]
nz=1.7	0	1.7
np=0
wa=595
wb=1365.19
il=17

[RMS 239]
nz=1	0	1
np=1
wa=29222
wb=35943.06
il=10

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=438.33
wb=539.15
il=438.33

[RMS 345]
nz=0.15	0	0.15
np=0
wa=181.29
wb=415.95
il=1.5

[POZYCJA]
id=162
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0134-02	2-17	0134-02		0
na=Regulator stałej wydajności CAV 400x200mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=szt	020
kj=59.5	3178.655	18.129
cj=3323.46
wn=52.48	14.7	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 11]
nz=1.7	0	1.7
np=0
wa=59.5
wb=136.519
il=1.7

[RMS 240]
nz=1	0	1
np=1
wa=3131.68
wb=3851.966
il=1

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=46.98
wb=57.779
il=46.975

[RMS 345]
nz=0.15	0	0.15
np=0
wa=18.13
wb=41.595
il=0.15

[POZYCJA]
id=163
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0134-02	2-17	0134-02		0
na=Regulator stałej wydajności CAV 400x250mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=2
jm=szt	020
kj=59.5	3376.255	18.129
cj=3521.06
wn=104.95	29.4	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 11]
nz=1.7	0	1.7
np=0
wa=119
wb=273.038
il=3.4

[RMS 241]
nz=1	0	1
np=1
wa=6652.72
wb=8182.846
il=2

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=99.79
wb=122.742
il=99.791

[RMS 345]
nz=0.15	0	0.15
np=0
wa=36.26
wb=83.19
il=0.3

[POZYCJA]
id=166
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01	2-17	0131-01		0
na=Regulator stałej wydajności CAV o średnicy 100mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=7
jm=szt	020
kj=11.9	869.259	1.209
cj=893.71
wn=62.03	17.38	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 11]
nz=0.34	0	0.34
np=0
wa=83.3
wb=191.128
il=2.38

[RMS 246]
nz=1	0	1
np=1
wa=5880.42
wb=7232.918
il=7

[RMS 320]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=97.26
wb=119.63
il=14.56

[RMS 281]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=17.21
wb=21.175
il=1.33

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=89.92
wb=110.607
il=89.923

[RMS 345]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=8.46
wb=19.418
il=0.07

[POZYCJA]
id=167
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01	2-17	0131-01		0
na=Regulator stałej wydajności CAV o średnicy 125mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=11
jm=szt	020
kj=11.9	937.975	1.209
cj=962.43
wn=97.48	27.31	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[RMS 11]
nz=0.34	0	0.34
np=0
wa=130.9
wb=300.344
il=3.74

[RMS 247]
nz=1	0	1
np=1
wa=9985.36
wb=12281.995
il=11

[RMS 320]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=152.83
wb=187.99
il=22.88

[RMS 281]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=27.05
wb=33.275
il=2.09

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=152.48
wb=187.55
il=152.479

[RMS 345]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=13.3
wb=30.514
il=0.11

[POZYCJA]
id=168
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01	2-17	0131-01		0
na=Regulator stałej wydajności CAV o średnicy 160mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=13
jm=szt	020
kj=11.9	972.343	1.209
cj=996.8
wn=115.21	32.28	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[RMS 11]
nz=0.34	0	0.34
np=0
wa=154.7
wb=354.952
il=4.42

[RMS 248]
nz=1	0	1
np=1
wa=12241.06
wb=15056.509
il=13

[RMS 320]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=180.62
wb=222.17
il=27.04

[RMS 281]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=31.97
wb=39.325
il=2.47

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=186.81
wb=229.775
il=186.805

[RMS 345]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=15.72
wb=36.062
il=0.13

[POZYCJA]
id=169
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01	2-17	0131-01		0
na=Regulator stałej wydajności CAV o średnicy 200mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=11
jm=szt	020
kj=11.9	1041.078	1.209
cj=1065.53
wn=97.48	27.31	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[RMS 11]
nz=0.34	0	0.34
np=0
wa=130.9
wb=300.344
il=3.74

[RMS 249]
nz=1	0	1
np=1
wa=11102.74
wb=13656.368
il=11

[RMS 320]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=152.83
wb=187.99
il=22.88

[RMS 281]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=27.05
wb=33.275
il=2.09

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=169.24
wb=208.164
il=169.239

[RMS 345]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=13.3
wb=30.514
il=0.11

[POZYCJA]
id=190
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01	2-17	0131-01		0
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe stalowe kołowe 100mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=18
jm=szt	020
kj=11.9	139.393	1.209
cj=163.85
wn=159.52	44.69	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18					

[RMS 11]
nz=0.34	0	0.34
np=0
wa=214.2
wb=491.472
il=6.12

[RMS 225]
nz=1	0	1
np=1
wa=2177.64
wb=2678.49
il=18

[RMS 320]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=250.09
wb=307.62
il=37.44

[RMS 281]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=44.26
wb=54.45
il=3.42

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=37.08
wb=45.612
il=37.08

[RMS 345]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=21.76
wb=49.932
il=0.18

[POZYCJA]
id=191
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01	2-17	0131-01		0
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe stalowe kołowe 125mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=13
jm=szt	020
kj=11.9	139.393	1.209
cj=163.85
wn=115.21	32.28	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[RMS 11]
nz=0.34	0	0.34
np=0
wa=154.7
wb=354.952
il=4.42

[RMS 226]
nz=1	0	1
np=1
wa=1572.74
wb=1934.465
il=13

[RMS 320]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=180.62
wb=222.17
il=27.04

[RMS 281]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=31.97
wb=39.325
il=2.47

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=26.78
wb=32.942
il=26.78

[RMS 345]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=15.72
wb=36.062
il=0.13

[POZYCJA]
id=253
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0134-02	2-17	0134-02		0
na=Regulator zmiennej wydajności VAV 630x300mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=2
jm=szt	020
kj=59.5	6912.881	18.129
cj=7057.69
wn=104.95	29.4	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 11]
nz=1.7	0	1.7
np=0
wa=119
wb=273.038
il=3.4

[RMS 374]
nz=1	0	1
np=1
wa=13621.44
wb=16754.372
il=2

[RMS 349]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=204.32
wb=251.316
il=204.322

[RMS 345]
nz=0.15	0	0.15
np=0
wa=36.26
wb=83.19
il=0.3

[ELEMENT 3]
na=Izolacja
wa=173734.72
kn=24849.11	106969.87	10941.29
id=189
nu=1.2.9
wn=24195.07	6779.38	

[POZYCJA]
id=173
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-16 0305-04	2-16	0305-04		0
na=Izolacja cieplna ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej o grubości 40 mm dla kanałów prostokątnych i okrągłych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=1539.23
jm=m2	050
kj=12.95	53.466	5.702
cj=88.26
wn=19408.15	5436.56	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1539.23	1	1265,40+273,83					

[RMS 1]
nz=0.13	0	0.13
np=0
wa=7003.5
wb=16069.5612
il=200.1

[RMS 12]
nz=0.24	0	0.24
np=0
wa=12929.53
wb=29665.57979
il=369.415

[RMS 77]
nz=1.05	0	1.05
np=0
wa=69366.94
wb=85321.05813
il=1616.192

[RMS 283]
nz=5	0	5
np=0
wa=12929.53
wb=15903.32436
il=7696.15

[RMS 343]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=7349.82
wb=16863.80388
il=76.962

[RMS 344]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=1426.87
wb=3275.48144
il=76.962

[POZYCJA]
id=174
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-16 0305-04	2-16	0305-04		0
na=Izolacja cieplna ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej o grubości 80 mm dla kanałów prostokątnych i okrągłych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=379.62
jm=m2	050
kj=12.95	64.995	5.702
cj=99.79
wn=4786.63	1340.82	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=379.62	1	379,62					

[RMS 1]
nz=0.13	0	0.13
np=0
wa=1727.27
wb=3963.2328
il=49.351

[RMS 12]
nz=0.24	0	0.24
np=0
wa=3188.81
wb=7316.41626
il=91.109

[RMS 78]
nz=1.05	0	1.05
np=0
wa=21484.59
wb=26426.10744
il=398.601

[RMS 283]
nz=5	0	5
np=0
wa=3188.81
wb=3922.23384
il=1898.1

[RMS 343]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=1812.69
wb=4159.11672
il=18.981

[RMS 344]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=351.91
wb=807.83136
il=18.981

[ELEMENT 1]
na=DEMONTAŻ TYMCZASOWYCH KANAŁOW
wa=10228
kn=5425	108.5	0
id=267
nu=2
wn=3667.1	1027.4	

[ELEMENT 2]
na=Kanały wentylacyjne
wa=10228
kn=5425	108.5	0
id=307
nu=2.1
wn=3667.1	1027.4	

[POZYCJA]
id=320
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 40201-03	4-02	40201-03		1
mpn=1211
na=Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 4400 mm - Demontaż kanałów tymczasowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=100
jm=m	040
kj=54.25	1.085	0
cj=102.28
wn=3667.3	1027.4	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	4*25					

[RMS 377]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=5425
wb=12447.2
il=155

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=R
wa=108.5
wb=133.5
il=108.5

[ELEMENT 1]
na=PRZESTAWIENIE CENTRALI N51/W51
wa=30421.56
kn=2906.4	0	0
id=268
nu=3
wn=1964.72	550.44	

[ELEMENT 2]
na=Centrale
wa=25421.56
kn=2906.4	0	0
id=274
nu=3.1
wn=1964.72	550.44	

[POZYCJA]
id=325
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0323-03	2-17	0323-03		1
mpn=1211
na=Demontaż, ponowny montaż istniejącej centrali wentylacyjnej N51/W51 w miejsce docelowe na połaci dachu
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=20000
wn=		
cjw=20000	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=277
pd=						0
na=Uruchomienie centrali wentylacyjnej
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1
jm=kpl.	090
kj=2906.4	0	0
cj=5421.56
wn=1964.73	550.44	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 11]
nz=83.04	0	83.04
np=0
wa=2906.4
wb=6668.522
il=83.04

[ELEMENT 2]
na=Kanały wentylacyjne
wa=5000
kn=0	0	0
id=278
nu=3.2
wn=		

[POZYCJA]
id=326
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-06	2-17	0102-06		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % - WYKONANIE NIEZBĘDNYCH POŁĄCZEŃ Z PRZESTAWIONĄ CENTRALĄ WENTYLACYJNA N51/W51 WRAZ Z IZOLACJĄ
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=84
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=5000
wn=		
cjw=5000	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 1]
na=PRZESTAWIENIE CENTRALI Z DACHU
wa=24421.56
kn=2906.4	0	0
id=327
nu=4
wn=1964.72	550.44	

[ELEMENT 2]
na=Centrale
wa=20421.56
kn=2906.4	0	0
id=328
nu=4.1
wn=1964.72	550.44	

[POZYCJA]
id=329
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0323-03	2-17	0323-03		1
mpn=1211
na=Demontaż, ponowny montaż istniejącej centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na dachu podlegającemu modernizacji w miejsce docelowe na połaci dachu
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=85
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=15000
wn=		
cjw=15000	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=330
pd=						0
na=Uruchomienie centrali wentylacyjnej
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=1
jm=kpl.	090
kj=2906.4	0	0
cj=5421.56
wn=1964.73	550.44	
nsn=OST S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 11]
nz=83.04	0	83.04
np=0
wa=2906.4
wb=6668.522
il=83.04

[ELEMENT 2]
na=Kanały wentylacyjne
wa=4000
kn=0	0	0
id=331
nu=4.2
wn=		

[POZYCJA]
id=332
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-06	2-17	0102-06		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % - WYKONANIE NIEZBĘDNYCH POŁĄCZEŃ Z PRZESTAWIONĄ CENTRALĄ WENTYLACYJNA N51/W51 WRAZ Z IZOLACJĄ
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=4000
wn=		
cjw=4000	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

