**Żelazko powinno posiadać poniższe funkcje oraz parametry techniczne.**

|  |  |
| --- | --- |
| [Moc](https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=324559522)  | min.3200 W  |
| Wbudowana wytwornica pary   | **tak**  |
| [Wytwarzanie pary](https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=321260350)  | min. 60 g/min  |
| Funkcja [regulacji strumienia pary](https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=406470222)  | **tak**  |
| Funkcja [pionowego wyrzutu pary](https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=141355058)  | **tak**  |
| [Dodatkowe uderzenie pary](https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=141353878)  | min. 260 g/min  |
| Funkcja [blokady kapania](https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=141353582)  | **tak**  |
| Funkcja [spryskiwacza](https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=406479964)  | **tak**  |
| [Automatyczne wyłączenie żelazka](https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=406483320)  | **tak**  |
| Wbudowany [system antywapienny](https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=141355860)  | **tak** |