Bukowiec, 17.04.2023 r.

RRiB.271.3.2023.BM

**strona internetowa**

**prowadzonego postępowania**

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 8**

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: **„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu”.**

Na podstawie art. 284, 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacją treści SWZ i załączników.**

1. **Treści zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:**
2. **Zapytanie:** W związku z rozbieżnościami między projektem aranżacji wnętrz oraz projektem architektury proszę o wskazanie w których pomieszczeniach należy wykonać sufity podwieszane oraz o podanie parametrów tych sufitów.

**Wyjaśnienie:** W projekcie zastosowano dwa rozwiązania sufitów:

- sufit pełny wykonany w technologii STG.

- sufit modułowy 60x60 np. Amstrong.

Wykonać zgodnie z projektem aranżacji.

1. **Zapytanie**: Proszę o informację czy meble i wyposażenie (nie będące wyposażeniem sportowym, np. szafki w szatni, ramki dekoracyjne, rośliny) widoczne na wizualizacjach również stanowią część zamówienia i należy uwzględnić je w wycenie. Jeśli tak proszę o wskazanie modelu/producenta szafek w szatni.

**Wyjaśnienie:** TAK, <https://bakpol.pl/pl/szkolne-wysokosc-180-cm/450-su300-52-szafa-szkolna.html>

1. **Zapytanie:** Proszę o potwierdzenie, że pozycja przedmiaru 158 i 159 d.1.13 (konstrukcje stalowe – wiaty) dotyczy zadaszeń przy wyjściu na sale gimnastyczną.

**Wyjaśnienie:** Tak.

1. **Zapytanie:** W związku z rozbieżnościami proszę o informację czy balustrady należy wykonać również za trybunami (zgodnie z przedmiarem).

**Wyjaśnienie:** Tak.

1. **Zapytanie:** W związku z rozbieżnościami, proszę o informację czy balustrady należy wykonać zgodnie z projektem aranżacji wnętrz czy rzutami architektury.

**Wyjaśnienie:** Występują dwa typu balustrad:

balustrada samonośna szklana o konstrukcji samonośnej – systemowa bez słupków, konstrukcja mocowania w specjalnym profilu aluminiowym lub stali nierdzewnej dopuszcza się rozwiązanie z pochwytem lub bez pochwytu . rys szczegółowy - Detal D-9

Drugi typ balustrady to balustrada typu prętowego ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Rysunek szczegółowy A-37A

Występowanie balustrad- szklana występuje na dolnym podeście trybun w pozostałych przypadkach występuje balustrada stalowa prętowa

1. **Zapytanie**: Według SWZ oraz opisu projektu budowlanego dot. zagospodarowania terenu projektuje się rozwiązania konstrukcyjne:

Parking:

-              kostka betonowa kolor szary – 8 cm,

-              podsypka cementowo - piaskowa – 5 cm,

-              podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 20 cm,

-              grunt stabilizowany cementem RM = 1,5 MPa – 10cm.

Droga manewrowa:

-              kostka betonowa kolor szary – 8 cm,

-              podsypka cementowo - piaskowa – 5 cm,

-              podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 25 cm,

-              grunt stabilizowany cementem RM = 1,5 MPa – 15cm.

Chodniki i place:

-              kostka betonowa kolor szary – 6 cm,

-              podsypka cementowo - piaskowa – 5 cm,

-              grunt stabilizowany cementem RM = 1,5 MPa – 15cm.

Natomiast według zaktualizowanego przedmiaru:

   Parking:

-              Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i  zagęszczanie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 37 cm (poz. 243 d.1.16 przedmiaru),

-              Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (poz. 248 d.1.16 przedmiaru),

-              Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (poz. 250 d.1.16 przedmiaru),

-              Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej (poz. 252 d.1.16 przedmiaru),

Droga manewrowa:

-              Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 27 cm (poz. 242 d.1.16 przedmiaru),

-              Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (poz. 249 d.1.16 przedmiaru),

-              Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm (poz. 251 d.1.16 przedmiaru),

-              Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej (poz. 252 d.1.16 przedmiaru),

Chodniki:

-              Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 54 cm (poz. 244 d.1.16 przedmiaru),

-              Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (poz. 249 d.1.16 przedmiaru),

-              Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej (poz. 253 d.1.16 przedmiaru),

Prosimy o wyjaśnienie jaką konstrukcję należy wykonać w ramach inwestycji oraz o ewentualne poprawienie przedmiaru / projektu.

**Wyjaśnienie:** Wykonać zgodnie z projektem.

1. **Zapytanie:** Według rysunków architektury w łaźniach mają zostać zamontowane zasłony, natomiast według rysunków i wizualizacji aranżacji wnętrz front ma zostać wykonany jako HPL. Proszę o informację, którą wersje należy przyjąć do wyceny.

**Wyjaśnienie:** Należy przyjąć HPL, kolorystykę uzgodnić z Inwestorem

1. **Zapytanie:** Proszę o wskazanie wymiarów blatów pod umywalki widocznych na wizualizacjach.

**Wyjaśnienie:** BLATY ORAZ LUSTRA WYMIARY SĄ PODANE W ZAŁĄCZONYM LINKU.

<https://drive.google.com/drive/folders/1VQ_svAmUZCSZUGkVjWLHAezxMJv95dWQ?usp=sharing>

1. **Zapytanie:** Proszę o udostępnienie opracowania połączenia studni rozprężnej ze studnią kanalizacji, bądź potwierdzenie, że zakres ten nie jest objęty zakresem wyceny.

**Wyjaśnienie:** Poza zakresem.

1. **Zapytanie:** Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąży Wykonawcy.

**Wyjaśnienie:** Potwierdzam

1. **Zapytanie:** Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki

ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

**Wyjaśnienie:** Potwierdzam

1. **Zapytanie:** Na wizualizacja aranżacji widoczne są żaluzje w oknach, proszę o informację czy należy je uwzględnić w wycenie.

**Wyjaśnienie:** Tak.

1. **Zapytanie:** Podczas wizji lokalnej można zauważyć uszkodzenia stolarki między innymi w postaci zabrudzeń szyb oraz zniekształceń skrzydeł drzwiowych. Proszę o informację czy należy uwzględnić wymianę zamontowanej stolarki, jeśli tak to w jakim stopniu.

**Wyjaśnienie:** Proszę o wskazanie stolarki która jest uszkodzona.

1. **Zapytanie:** Według udostępnionego przedmiaru należy wykonać stopy ST7 i ST6, znajdujące się częściowo w bryle istniejącego budynku. Proszę o potwierdzenie że zakres ten nie został jeszcze wykonany i że jest objęty zakresem wyceny.

**Wyjaśnienie:** Potwierdzam zakres tych prac należy wykonać.

1. **Zapytanie:** Proszę o informację czy w ofercie należy uwzględnić częściową wymianę wełny mineralnej izolacji dachu Sali gimnastycznej.

**Wyjaśnianie:** Tak w przypadku stwierdzenia iż zainstalowane elementy nie spełniają warunków jakościowych.

1. **Zapytanie:** Według zaawansowanie robót fundamenty wykonane są w 100%, jednak według przedmiaru należy wykonać stopy ST7 2 sztuki oraz ST6 5 sztuk.

**Wyjaśnienie:** Potwierdzam stopy należy wykonać.

1. **Zapytanie:** Według udostępnionego przedmiaru należy wykonać stopy ST7 i ST6, znajdujące się częściowo w bryle istniejącego budynku. Proszę o potwierdzenie że zakres ten nie został jeszcze wykonany i że jest objęty zakresem wyceny.

**Wyjaśnienie:** Potwierdzam zakres tych prac należy wykonać.

1. **Zapytanie:** Według pozycji 32 przedmiaru należy wykonać 37 m2 ścian murowanych zewnętrznych i nośnych. Prosimy o wskazanie w projekcie jaki element obejmuje ta pozycja.

**Wyjaśnienie:** Proszę pominąć w wycenie.

1. **Zapytanie**: Według przeprowadzonej wizji lokalnej połączenie ścian z rdzeniami nie jest szczelne. Prosimy o podanie sposobu uszczelnienia styku ścian murowanych z rdzeniami.

**Wyjaśnienie:** Pianka rozprężna.

1. **Zapytanie:** Prosimy o podanie rozwiązania konstrukcyjnego wykonania zabudowy nad stolarką ścian szczytowych sali gimnastycznej.

**Wyjaśnienie:** Wykonać zgodnie z detalem stanowiącym integralną część dokumentacji.

1. **Zapytanie:** Proszę o podanie konstrukcji sufitu podwieszanego na hali sportowej.   
   W przypadku rozbieżności zastosowanego materiału z projektem proszę o informację który system ma zostać wykonany i uwzględniony w ofercie.

**Wyjaśnienie:** Wykonać sufit zgodnie z opinią akustyczną. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równorzędne o nie gorszych parametrach.

1. **Zapytanie:** Prosimy o podanie hierarchii ważności dokumentów.

Wyjaśnienie: umowa z wykonawcą wraz z złącznikami specyfikacja warunków zamówienia z załącznikami pozostałe dokumenty.

1. **Zapytanie**: Dot. pozycji 75 d.1.6 przedmiaru „Obicie ścian płytami fermacell obustronnie”. Prosimy o informację czy między płytami ma się znajdować wełna. Jeżeli tak to prosimy o podanie rodzaju wełny.

**Wyjaśnienie:** Tak wełna skalna gr. 10cm zgodnie z detalem D-10.

1. **Zapytanie:** Według pozycji 75 d.1.6 przedmiaru „Obicie ścian płytami fermacell obustronnie” założono, że zostało wykonane około 70% stelażu. Prosimy o podanie producenta ww. stelażu

**Wyjaśnienie:** Zalecana wizja lokalna celem weryfikacji - NORDGIS

1. **Zapytanie:** Według pozycji 75 d.1.6 przedmiaru „Obicie ścian płytami fermacell obustronnie” założono, że zostało wykonane około 70% stelażu, natomiast według rys. „Rzut piętra – inwentaryzacja” stelaże pod G-K należy zdemontować. Prosimy o wskazanie miejsc, w których znajdują się wykonane stelaże.

**Wyjaśnienie:** Informacja odnosi się do ścian działowych I piętra. Zalecana wizja lokalna

1. **Zapytanie:** Według poz. 255 d.1.16 przedmiaru „Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem” należy wykonać 2 562,18m2 trawników dywanowych. Prosimy o wskazanie miejsc w których należy wykonać trawnik lub o potwierdzenie ilości m2 z przedmiaru.

**Wyjaśnienie:** Wykonać zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu.

Komisja Przetargowa

……………………………