[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	6.8.38.2
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	2	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=89-600 Chojnice;ul. A. Tumińskiej
ni=Gmina Miejska Chojnice; 89-600 Chojnice;ul.Stary Rynek 1
nw=
nk=Andrzej Tyborski
sp=
mi=Chojnice
da=07.06.2021 r.
cpv=,

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Betoniarze gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=12.1

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Brukarze gr.II
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=17.34

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Brukarze gr.III
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=2.11

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Cieśle gr.II
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=29.25

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Cieśle gr.III
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=29.84

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Cieśle gr.IV
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=7.57

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.II
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0
il=1.11

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.III
id=008	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0.65

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.IV
id=009	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0.65

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=Murarze gr.II
id=010	3
jm=r-g	149
ce=0
il=3.75

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=Murarze gr.III
id=011	3
jm=r-g	149
ce=0
il=24.25

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=Ogrodnicy gr.I
id=012	3
jm=r-g	149
ce=0
il=12.52

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=Ogrodnicy gr.II
id=013	3
jm=r-g	149
ce=0
il=4.44

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=Ogrodnicy gr.III
id=014	3
jm=r-g	149
ce=0
il=2.8

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=Robocizna
id=015	3
jm=r-g	149
ce=0
il=1.24

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=Robocizna razem
id=016	3
jm=r-g	149
ce=0
il=59.21

[RMS ZEST 19]
ty=R
na=Robotnicy
id=017	3
jm=r-g	149
ce=0
il=197.46

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=018	3
jm=r-g	149
ce=0
il=541.61

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=Robotnicy gr.II
id=019	3
jm=r-g	149
ce=0
il=36.65

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=Zbrojarze gr.II
id=020	3
jm=r-g	149
ce=0
il=12.41

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm
id=0000001	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.1

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30 (B-30)
id=0000002	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.35

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
id=0000003	3
jm=m3	060
ce=0
il=4.07

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-35)
id=0000004	3
jm=m3	060
ce=0
il=4.28

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
id=0000005	3
jm=m3	060
ce=0
il=10.83

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2)
id=0000006	3
jm=dm3	066
ce=0
il=9.62

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Bloczki ścienne betonowe 38x24x14cm
id=0000007	3
jm=szt	020
ce=0
il=677.98

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Cegła klinkierowa licówka 25x12x6,5 pełna
id=0000008	3
jm=szt	020
ce=0
il=1499.39

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Czapa ogrodzeniowa granitowa 70x70x12,5cm
id=0000009	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe
id=0000010	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.47

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm szalunkowe
id=0000011	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.01

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe
id=0000012	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.52

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Drewno na stemple
id=0000013	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.01

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Drewno na stemple budowlane
id=0000014	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.16

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone
id=0000015	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.05

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Drut stalowy miękki
id=0000016	3
jm=kg	033
ce=0
il=2.1

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Głazy granitowe łamane gr.20-30cm
id=0000017	3
jm=t	034
ce=0
il=4.38

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=0000018	3
jm=kg	033
ce=0
il=9.18

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Kamień łupany do murów rzędowych i warstwowych
id=0000019	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.48

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Klinkier drogowy 200x100x45 kolor czerwony
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=0
il=672

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 3mm
id=0000021	3
jm=dm3	066
ce=0
il=173.42

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 5mm
id=0000022	3
jm=dm3	066
ce=0
il=89

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Nasiona traw
id=0000023	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.8

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Piasek
id=0000024	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.44

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Preparat gruntujący głęboko wzmacniający podłoże
id=0000025	3
jm=dm3	066
ce=0
il=2.7

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Pręty zbrojeniowe gładkie 10mm
id=0000026	3
jm=kg	033
ce=0
il=197.59

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Pręty zbrojeniowe gładkie 8 mm
id=0000027	3
jm=kg	033
ce=0
il=52.07

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Pręty zbrojeniowe gładkie 8 mm
id=0000028	3
jm=t	034
ce=0
il=0.07

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Pręty zbrojeniowe żebrowane  12mm
id=0000029	3
jm=t	034
ce=0
il=0.13

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Pręty zbrojeniowe żebrowane  20mm
id=0000030	3
jm=t	034
ce=0
il=0.03

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm
id=0000031	3
jm=t	034
ce=0
il=0.03

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Stemple 15cm
id=0000032	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.05

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Woda inwestora
id=0000033	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.49

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Zaprawa cementowa  M-5
id=0000034	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.91

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Zaprawa do murowania elementów z kamienia (2000kg/m3)
id=0000035	3
jm=kg	033
ce=0
il=1129.8

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Zaprawa do murowania ścian z kamienia
id=0000036	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.06

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Zaprawa do spoinowania ścian z klinkieru szara
id=0000037	3
jm=kg	033
ce=0
il=24.86

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Zaprawa do wypełniania i spoinowania elementów z kamienia
id=0000038	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.43

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Zaprawa systemowa do murów z cegły klinkierowej
id=0000039	3
jm=kg	033
ce=0
il=857.38

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Zaprawa uszczelniająca szlamowa 3,5kg/m2
id=0000040	3
jm=kg	033
ce=0
il=46.07

[RMS ZEST 90]
ty=S
na=Agregat myjący ciśnieniowy
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.7

[RMS ZEST 91]
ty=S
na=Betoniarka 150dm3
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.91

[RMS ZEST 92]
ty=S
na=Giętarka do prętów mechaniczna
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.2

[RMS ZEST 93]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 0,25m3
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.99

[RMS ZEST 94]
ty=S
na=Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.06

[RMS ZEST 95]
ty=S
na=Nożyce do prętów
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.44

[RMS ZEST 96]
ty=S
na=Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.33

[RMS ZEST 97]
ty=S
na=Piła spalinowa do cięcia szczelin 11kW wraz z tarczą
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.1

[RMS ZEST 98]
ty=S
na=Prościarka do prętów automatyczna
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.07

[RMS ZEST 99]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0,9t
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.01

[RMS ZEST 102]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy  5-10t
id=00011	3
jm=m-g	148
ce=0
il=14.64

[RMS ZEST 103]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy  5t
id=00012	3
jm=m-g	148
ce=0
il=39.46

[RMS ZEST 105]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00013	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.19

[RMS ZEST 106]
ty=S
na=Walec wibracyjny samojezdny  7,5t
id=00014	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.19

[RMS ZEST 107]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4t (1)
id=00015	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.97

[RMS ZEST 108]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 109]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od R)
id=9999998	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Obsługa geodezyjna

[POZYCJA]
na=Wytyczenie i inwentaryzacja robót
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=Zieleń

[ELEMENT 2]
na=Usunięcie skarpy z kapliczki

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0125-02
na=Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnią grubości do 15cm
jm=m2	50
ob=7.2

[PRZEDMIAR]
wo=7.2	1	(8.0+4.0)*2*0.3	

[RMS 17]
nz=0.2512	0	0.2512
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0301-02
na=Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
jm=m3	60
ob=48

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	(8.0+4.0)*2.0*2.0	

[RMS 17]
nz=2.569	0	2.569
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0107-01
na=Odeskowanie wykopów o szerokości do 1,5m na głębokość do 3m
jm=m2	50
ob=24

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	(8.0+4.0)*2.0	

[RMS 18]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnia skarp

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0101-06
na=Roboty wstępne i przygotowawcze - wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30cm, w gruncie kategorii III
jm=m2	50
ob=50

[RMS 17]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0314-02
na=Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV leżącego na odkładzie
jm=m3	60
ob=7.2

[RMS 17]
nz=0.2426	0	0.2426
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0402-02
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej bez nawożenia w gruncie kategorii III
jm=m2	50
ob=20

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	(8.0+4.0*2*1.5)	

[RMS 13]
nz=0.0122	0	0.0122
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.4489	0	0.4489
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Zieleń przed kapliczką

[POZYCJA]
na=Dostawa ziemi urodzajnej
jm=m3	60
ob=3.5
nsn=2
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	5.0*0.7	

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0218-01
na=Ręczne rozścielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie płaskim
jm=m3	60
ob=3.5

[RMS 12]
nz=1.0123	0	1.0123
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Kapliczka

[ELEMENT 2]
na=Ściana frontowa ze zwieńczeniem

[ELEMENT 3]
na=Konstrukcja

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0104-02
na=Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III
jm=m3	60
ob=9.48

[PRZEDMIAR]
wo=9.48	1	4.0*1.0*2.37	pod ścianę

[RMS 17]
nz=4.2	0	4.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0203-02
na=Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości do 20cm
jm=m3	60
ob=5

[RMS 1]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=5.1	0	5.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.1992-1998	KNR	2-02u2 0136-02
na=Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
jm=m3	60
ob=2.86
nsn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1.44	1	0.63*0.64*3.57	
wo=0.53	1	0.63*0.35*2.4	
wo=0.89	1	0.38*0.98*2.4	

[RMS 15]
nz=5.57	0	5.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=63.78	0	63.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.18	0	0.180
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0202-03
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 10mm
jm=kg	33
ob=46.83

[PRZEDMIAR]
wo=46.83	1	11*2*3.45*0.617	

[RMS 20]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.006	0	1.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż kotew wklejanych M12 L=40cm
jm=kpl	90
ob=25
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	3.5/0.15=23.33
wo=25	1	25	przyjęto

[POZYCJA]
pd=wyd.VI 2017	KNR-W	2-02 0210-03
na=Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12m/m2 z ręcznym układaniem betonu
jm=m3	60
ob=0.6

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	0.38*0.5*3.15	

[RMS 19]
nz=27	0	27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.083	0	0.083
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-01
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej elementów budynków i budowli 8mm
jm=t	34
ob=0.008
nsn=4a

[PRZEDMIAR]
wo=0.008	1	7.874/1000	

[RMS 19]
nz=35.7	0	35.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=3.6	0	3.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-02
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli 20mm
jm=t	34
ob=0.033
nsn=4a

[PRZEDMIAR]
wo=0.033	1	32.798/1000	

[RMS 19]
nz=42.9	0	42.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=5.8	0	5.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty murowe i obłożenie ścian

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0603-07
na=Analogia.Izolacja z zaprawy uszczelniającej szlamowej powierzchni pionowych nakładanej za pomocą pędzla. Grubość izolacji 2mm
jm=m2	50
ob=5.25
nsn=12

[PRZEDMIAR]
wo=5.25	1	(0.24+1.15+0.1+0.32)*(2.4+0.25*2)	

[RMS 19]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0102-04
na=Ściany przyziemia  z kamienia twardego
jm=m3	60
ob=0.106
nsn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.106	1	(0.8+0.4*2.4)*0.06	

[RMS 19]
nz=12.2	0	12.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Kotwienie kamieni za pomocą kotew wklejanych 6mm ze stali nierdzewnej
jm=szt	20
ob=20
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0102-06
na=Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie
jm=m2	50
ob=1.76
nsn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1.76	1	(0.8+0.4*2.4)	

[RMS 19]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0131-04
na=Łęki z cegieł
jm=m3	60
ob=0.236
nsn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.236	1	3.14*3.30/2*0.12*0.38	

[RMS 19]
nz=22.5	0	22.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=442	0	442
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=40	0	40
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.103	0	0.103
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0129-02
na=Okładanie ścian i słupów o konstrukcji żelbetowej lub stalowej cegłami o grubości 1/2 cegły
jm=m2	50
ob=0.6
nsn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	0.6	

[RMS 19]
nz=1.85	0	1.85
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=52.9	0	52.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=40	0	40
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1994	KNR	2-22 0107-05
na=Analogia. Rolki poziome o wysokości 1/4 cegły-1/2 cegły
jm=m	40
ob=4.8

[RMS 11]
nz=0.3724	0	0.3724
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.107	0	0.107
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=7.7	0	7.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Kotwienie cegieł za pomocą kotew wklejanych 6mm ze stali nierdzewnej
jm=szt	20
ob=100
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR	2-02W 0921-01
na=Spoinowanie ścian zaprawą fugową
jm=m2	50
ob=4.151
nsn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2.591	1	3.14*3.30/2*(0.12+0.38)	
wo=0.6	1	0.6	
wo=0.96	1	2.4*2*0.20	

[RMS 19]
nz=0.832	0	0.832
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Kopuła kapliczki

[POZYCJA]
na=Demontaż elementów obłożenia ze rafy koralowej
jm=m2	50
ob=12.75
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=całość	4*3.14*2.0*2.0/4=12.56m2 przyjęto 13.5m2
ko=	przyjęto 50% powierzchni
wo=6.75	1	13.5*50%	wewnątrz
wo=6	1	6	zewnątrz

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0422-01
na=Podstemplowania stropów z deskowaniem
jm=m	40
ob=20

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20	istn. sklepienie po rezebraniu okładziny

[RMS 6]
nz=0.2625	0	0.2625
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.1302	0	0.1302
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0422-05
na=Rozebranie stemplowań z deskowaniem
jm=m	40
ob=20

[RMS 6]
nz=0.116	0	0.116
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0201-14
na=Deskowanie konstrukcji łukowych schodów spiralnych, zabiegowych, sklepień itp. o promieniu krzywizny łuku lub promieniu krzywizny krawędzi zewnętrznej rzutu ponad 2,5m2
jm=m2	50
ob=6.75

[PRZEDMIAR]
ko=całość	4*3.14*2.0*2.0/4=12.56m2 przyjęto 13.5m2
ko=	przyjęto 50% powierzchni
wo=6.75	1	13.5*50%	wewnątrz

[RMS 5]
nz=4.42	0	4.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0802-02
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle o głębokości do 8cm i średnicy do 20mm
jm=szt	20
ob=20
nsn=SST E-01

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20	dla prętów

[RMS 7]
nz=0.0557	0	0.0557
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0319-05
na=Sklepienia cylindryczne i beczkowe
jm=m2	50
ob=6.75

[RMS 11]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=3.6	0	3.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=7.94	0	7.94
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=65	0	65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=40	0	40
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.044	0	0.044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2005	KNR	9-13 0101-01
na=Analogia. Przygotowanie podłoża - zmycie podłoża myjką ciśnieniową
jm=m2	50
ob=13.5
nsn=7a

[RMS 19]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.2	0	0.20
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0619-06
na=Analogia. Ręczne oczyszczenie powierzchni szczotką stalową
jm=m2	50
ob=13.5
nsn=12d

[PRZEDMIAR]
ko=całość	4*3.14*2.0*2.0/4=12.56m2 przyjęto 13.5m2
ko=	przyjęto 50%
wo=6.75	1	13.5*50%	cegła od góry
ko=cegła od dołu	przyjęto 50%
wo=6.75	1	13.5*50%	

[RMS 17]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Wymiana oraz uzupełnienie spoin w cegle
jm=m2	50
ob=13.5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0603-09
na=Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne na zewnątrz kopuły wykonywane na zimno z roztworu gruntującego
jm=m2	50
ob=13.5
nsn=12d

[PRZEDMIAR]
ko=całość	4*3.14*2.0*2.0/4=12.56m2 przyjęto 13.5m2
wo=13.5	1	13.5	przyjęto

[RMS 19]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 2005	KNR	0-41 0107-02
na=Analogia. Uszczelnienie powierzchni na zewnątrz kopuły poprzez szpachlowanie bitumiczną powłoką grubowarstwową gr.5mm (izolacja wymaga przeprowadzenie pomiarów grubości warstwy po jej wyschnięciu)
jm=m2	50
ob=13.5
nsn=12d

[RMS 18]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.0394	0	0.0394
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.00347	0	0.00347
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż membramy antykorzeniowej (podczas szpachlowania izolacji)
jm=m2	50
ob=13.5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	0-17 2608-03
na=Przygotowanie starego podłoża  poprzez  jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym-dwukrotnie od środka
jm=m2	50
ob=6.75
krn=2

[PRZEDMIAR]
ko=wewnątrz	4*3.14*2.0*2.0/4=12.56m2 przyjęto 13.5m2
ko=	przyjęto 50% powierzchni
wo=6.75	1	13.5*50%	cegła od środka

[RMS 19]
nz=0.0662	0	0.0662
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dostawa i obłożenie powierzchni elementami imitującymi rafę koralową nieożywioną na zaprawie klejowej elastycznej
jm=m2	50
ob=7.5
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=całość wewnątrz	4*3.14*2.0*2.0/4=12.56m2 przyjęto 13.5m2
wo=13.5	1	13.5	
wo=3.61	1	3.14*4.6/2*0.5	front korony
wo=3.14	1	3.14*5/2*0.4	bok korony
wo=-12.75	1	-12.75	z demontażu

[POZYCJA]
na=Oczyszczenie i obłożenie powierzchni elementami rafy koralowej z odzysku na zaprawie klejowej elastycznej
jm=m2	50
ob=12.75
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Posadzka

[POZYCJA]
pd=wyd.VI 2017	KNR-W	2-02 1101-01
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym
jm=m3	60
ob=0.65

[PRZEDMIAR]
wo=0.65	1	4.3*0.15	

[RMS 19]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.VI 2017	KNR-W	2-02 0205-01
na=Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu
jm=m3	60
ob=0.34

[PRZEDMIAR]
wo=0.34	1	4.3*0.08	

[RMS 19]
nz=2.68	0	2.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-02
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli 8mm
jm=t	34
ob=0.031
nsn=4a

[PRZEDMIAR]
wo=0.031	1	4.3*8.33*2*0.395/1000*1.1	

[RMS 19]
nz=42.9	0	42.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=5.8	0	5.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0603-09
na=Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu gruntującego
jm=m2	50
ob=4.3
nsn=12

[RMS 19]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 2005	KNR	0-41 0106-02
na=Analogia. Uszczelnienie powierzchni poziomych poprzez szpachlowanie bitumiczną powłoką grubowarstwową gr. 5mm (izolacja wymaga przeprowadzenie pomiarów grubości warstwy po jej wyschnięciu)
jm=m2	50
ob=4.3

[RMS 18]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.0372	0	0.0372
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.00337	0	0.00337
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0505-08
na=Chodniki z klinkieru 250x120x65mm układanego na rąb, na podsypce piaskowej,
jm=m2	50
ob=4.3
nsn=D-08.02.04

[RMS 3]
nz=0.4909	0	0.4909
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.5518	0	0.5518
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=65	0	65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.0697	0	0.0697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż postumentów z kamienia
jm=kpl	90
ob=2
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Dostawa i montaż płotka

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż płotka z furtką (konstrukcja stalowa częściowo kuta, ocynkowana i malowana proszkowo
jm=mb
ob=3.2
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Montaż figur

[POZYCJA]
na=Przewiezienie i montaż figur
jm=szt	20
ob=2
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=Tablice informacyjne

[POZYCJA]
na=Przeniesienie tablicy informacyjnej na odległość 3m
jm=szt	20
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż tabliczki informacyjnej z napisem " DO GROTY"
jm=szt	20
ob=1
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=Zagospodarowanie terenu

[ELEMENT 2]
na=Usunięcie drzew i konarów

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0110-07
na=Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30cm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 14]
nz=2.8	0	2.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=4.2	0	4.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0106-03
na=Ręczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm
jm=szt	20
ob=2

[RMS 17]
nz=2.1488	0	2.1488
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Wywóz drzew i pni
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Wymiana nawierzchni pieszojezdni

[POZYCJA]
na=Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
jm=m2	50
ob=12.4
nsn=1a
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12.4	1	14-1.6	

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0814-02
na=Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
jm=m	40
ob=4.93
nsn=1a

[PRZEDMIAR]
wo=4.93	1	0.75+1.35+2.83	

[RMS 18]
nz=0.0795	0	0.0795
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Przewóz materiałów z rozbiórki na wskazane przez inwestora miejsce
jm=m3	60
ob=1.11
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.99	1	12.4*0.08	
wo=0.12	1	4.93*0.08*0.30	

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-05
na=Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II
jm=m2	50
ob=1.6

[PRZEDMIAR]
wo=1.6	1	14.0-12.4	

[RMS 18]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.236	0	0.236
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0094	0	0.0094
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0105-01
na=Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie
jm=m2	50
ob=1.6

[RMS 18]
nz=0.1099	0	0.1099
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0105-02
na=Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm
jm=m2	50
ob=1.6
krn=7

[RMS 18]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0501-01
na=Chodniki z klinkieru gr.45mm na płask na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem
jm=m2	50
ob=14
nsn=D-08.02.04

[RMS 2]
nz=0.3937	0	0.3937
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.4536	0	0.4536
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=48	0	48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.0672	0	0.0672
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Renowacja słupa

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0354-12
na=Wykucie z muru czapki słupka
jm=m	40
ob=1

[RMS 17]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0135-01
na=Montaż czap granitowych 70x70x12,5cm
jm=szt	20
ob=1
nsn=3

[RMS 19]
nz=1.69	0	1.69
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie renowacji słupa
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Spoinowanie istniejącego muru z kamienia

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0326-22
na=Spoinowanie murów o przekroju spoin do 0,0015m2 z wykuciem spoin
jm=m2	50
ob=15
nsn=40

[RMS 11]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=2.7	0	2.7
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Koryta odwodnieniowe

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-05
na=Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II
jm=m2	50
ob=18.5

[PRZEDMIAR]
wo=18.5	1	18.5	

[RMS 18]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.236	0	0.236
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0094	0	0.0094
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0302-05
na=Nawierzchnie z kamienia łamanego
jm=m2	50
ob=18.5
nsn=D-05.02.02

[RMS 2]
nz=0.6395	0	0.6395
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.4704	0	0.4704
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.0533	0	0.0533
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.237	0	0.237
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Słupy z cegły nowe

[POZYCJA]
pd= 2003	KNR	SEK-06-01r03 0105-05
na=Mechaniczne cięcie szczelin na głębokość 6cm w nawierzchniach z betonu
jm=m	40
ob=1.2

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	0.6*2	czapka murka dla słupków

[RMS 19]
nz=0.053	0	0.053
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=0.0739	0	0.0739
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2003	KNR	SEK-06-01r03 0105-06
na=Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z betonu - dalszy 1cm cięcia
jm=m	40
ob=1.2
krn=8

[RMS 19]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0212-03
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
jm=m3	60
ob=0.17

[PRZEDMIAR]
wo=0.17	1	0.14*0.6*1.0*2	czapka murka

[RMS 17]
nz=24.76	0	24.76
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0349-08
na=Rozebranie ścian wykonanych z kamieni na zaprawie cementowej
jm=m3	60
ob=0.7

[PRZEDMIAR]
wo=0.7	1	1.85*0.7*0.54	dla słupków

[RMS 4]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=8.64	0	8.64
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Wywóz gruzu betonowego do kruszenia
jm=m3	60
ob=0.17
nsn=1a
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.17	1	0.17	

[POZYCJA]
pd=wyd.VI 2017	KNR-W	2-02 0208-02
na=Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9m/m2 z ręcznym układaniem betonu
jm=m3	60
ob=0.93

[PRZEDMIAR]
wo=0.93	1	0.44*0.58*(1.55+2.10)	

[RMS 19]
nz=15.6	0	15.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.042	0	0.042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.039	0	0.039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-01
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej elementów budynków i budowli 8mm
jm=t	34
ob=0.026
nsn=4a

[PRZEDMIAR]
wo=0.026	1	(8.103+18.372)/1000	

[RMS 19]
nz=35.7	0	35.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=3.6	0	3.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Wiercenie i wklejenie prętów 12mm na gł.20cm
jm=kpl	90
ob=16
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	8*2	

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-02
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli 12mm
jm=t	34
ob=0.043
nsn=4a

[PRZEDMIAR]
wo=0.043	1	(25.059+17.977)/1000	

[RMS 19]
nz=42.9	0	42.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=5.8	0	5.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0129-02
na=Okładanie ścian i słupów o konstrukcji żelbetowej lub stalowej cegłami o grubości 1/2 cegły
jm=m2	50
ob=4.136
nsn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1.856	1	0.58*1.6*2	jednostronnie od frontu
wo=2.28	1	(0.58+0.56)*2*0.5*2	czterostronnie

[RMS 19]
nz=1.85	0	1.85
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=52.9	0	52.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=40	0	40
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Kotwienie cegieł za pomocą kotew wklejanych 6mm ze stali nierdzewnej
jm=szt	20
ob=66
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR	2-02W 0921-01
na=Spoinowanie ścian zaprawą fugową
jm=m2	50
ob=4.136
nsn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4.136	1	4.136	słupy

[RMS 19]
nz=0.832	0	0.832
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0135-01
na=Montaż czap granitowych 70x70x12,5cm
jm=szt	20
ob=2
nsn=3

[RMS 19]
nz=1.69	0	1.69
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0316-08
na=Uzupełnienie ścian z kamienia o grubości do 55cm lub zamurowanie otworów na zaprawie cementowej. Kamień z odzysku
jm=m3	60
ob=0.6

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	1.85*0.54*0.3*2	

[RMS 10]
nz=6.25	0	6.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=6.17	0	6.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=800	0	800
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.VI 2017	KNR-W	2-02 0102-06
na=Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie
jm=m2	50
ob=1.998
nsn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1.998	1	1.85*0.54*2	

[RMS 19]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Murki z kamienia

[ELEMENT 3]
na=Konstrukcja

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0212-03
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
jm=m3	60
ob=0.62

[PRZEDMIAR]
wo=0.62	1	0.14*0.6*(2.25+3.07+2.07)	czapka murka

[RMS 17]
nz=24.76	0	24.76
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Wywóz gruzu betonowego do kruszenia
jm=m3	60
ob=0.62
nsn=1a
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0349-08
na=Rozebranie ścian wykonanych z kamieni na zaprawie cementowej
jm=m3	60
ob=7.28

[PRZEDMIAR]
wo=7.28	1	(2.25+3.07+2.07)*0.5*1.97	istniejący

[RMS 4]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=8.64	0	8.64
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0301-02
na=Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
jm=m3	60
ob=45.61
nsn=2

[PRZEDMIAR]
wo=45.61	1	(10.0+7.0)/2*3.5*(2.35+2.76)/2*60%	przyjęto 60%

[RMS 17]
nz=2.569	0	2.569
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0205-04
na=Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km
jm=m3	60
ob=30.4
nsn=2

[PRZEDMIAR]
wo=30.4	1	(10.0+7.0)/2*3.5*(2.35+2.76)/2*40%	przyjęto 40%

[RMS 17]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0984	0	0.0984
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.2283	0	0.2283
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0214-04
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych- do Nowego Dworu
jm=m3	60
ob=76.01
krn=18
nsn=2

[PRZEDMIAR]
wo=76.01	1	45.61+30.40	

[RMS 102]
nz=0.0107	0	0.0107
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Opłata za utylizację ziemi
jm=t	34
ob=144.42
nsn=2
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=144.42	1	76.01*1.9	

[POZYCJA]
pd=wyd.1992-1998	KNR	2-02u2 0136-02
na=Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
jm=m3	60
ob=7.77
nsn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.71	1	(0.19+1.10)*1.45*0.38	gr.38
wo=0.77	1	(1.63+0.1)*1.17*0.38	
wo=0.68	1	(0.15+1.09)*1.45*0.38	
wo=0.74	1	1.67*1.17*0.38	
wo=1.42	1	(0.19+1.10+1.63+0.1+0.15+1.09+1.67)*0.50*0.48	
wo=0.74	1	(1.35+1.7)*0.64*0.38	
wo=0.44	1	(1.35+1.7)*0.60*0.24	gr.24
wo=2.27	1	0.63*0.48*(0.49+1.25+1.85+0.1+0.54+1.27+2.0)	ława

[RMS 15]
nz=5.57	0	5.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=63.78	0	63.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.18	0	0.180
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.VI 2017	KNR-W	2-02 0208-03
na=Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12m/m2 z ręcznym układaniem betonu
jm=m3	60
ob=2.39

[PRZEDMIAR]
wo=0.55	1	(0.125+0.254)/2*0.38*1.92*2*2	R1+R1a
wo=1.84	1	0.38+0.38*1.92*2	R2

[RMS 19]
nz=19.8	0	19.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.059	0	0.059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.051	0	0.051
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.VI 2017	KNR-W	2-02 0211-05
na=Rygle i przekrycia ścian żelbetowe dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,4m
jm=m3	60
ob=1

[PRZEDMIAR]
wo=0.12	1	(0.19+1.10)*0.24*0.38	gr.38
wo=0.16	1	(1.63+0.1)*0.24*0.38	
wo=0.11	1	(0.15+1.09)*0.24*0.38	
wo=0.15	1	1.67*0.24*0.38	
wo=0.28	1	(1.35+1.7)*0.24*0.38	
wo=0.18	1	(1.35+1.7)*0.24*0.24	gr.24

[RMS 19]
nz=13.5	0	13.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-01
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej elementów budynków i budowli 8mm
jm=t	34
ob=0.032
nsn=4a

[PRZEDMIAR]
ko=wieńce	
wo=0.032	1	(12.502*2+7.3)/1000	rdzenie

[RMS 19]
nz=35.7	0	35.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=3.6	0	3.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-02
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli 12mm
jm=t	34
ob=0.088
nsn=4a

[PRZEDMIAR]
wo=0.043	1	(0.19+1.10+1.63+0.1+0.15+1.09+1.67+1.35+1.7+1.35+1.7)*4*0.888/1000	wieńce
wo=0.045	1	(17.044*2+10.837)/1000	rdzenie

[RMS 19]
nz=42.9	0	42.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=5.8	0	5.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0202-03
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 10mm
jm=kg	33
ob=149.58

[PRZEDMIAR]
wo=149.58	1	13*7.77*2*1.20*0.617	

[RMS 20]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.006	0	1.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0602-09
na=Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu gruntującego
jm=m2	50
ob=5.93
nsn=12c

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	0.6*(0.49+1.25+1.85+0.1+0.54+1.27+2.0)	
wo=1.43	1	0.44*(1.43+1.81)	

[RMS 19]
nz=0.0733	0	0.0733
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 2005	KNR	0-41 0106-02
na=Analogia. Uszczelnienie powierzchni poziomych poprzez szpachlowanie bitumiczną powłoką grubowarstwową gr. 3mm (izolacja wymaga przeprowadzenie pomiarów grubości warstwy po jej wyschnięciu)
jm=m2	50
ob=5.93

[RMS 18]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.0372	0	0.0372
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.00337	0	0.00337
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0603-09
na=Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu gruntującego
jm=m2	50
ob=37.02
nsn=12d

[PRZEDMIAR]
wo=7.38	1	(0.75+0.47)*(1.67+3.05+1.33)	ist, ściana z kamienia
ko=	projektowane
wo=7.2	1	(0.49+1.25+1.85+0.1+0.54+1.27+2.0)*0.48*2	ławy
wo=1.56	1	(1.43+1.81)*0.24*2	
ko=	ściany
wo=3.74	1	(0.19+1.10)*1.45*2	gr.38
wo=4.05	1	(1.63+0.1)*1.17*2	
wo=3.6	1	(0.15+1.09)*1.45*2	
wo=3.91	1	1.67*1.17*2	
wo=5.93	1	(0.19+1.10+1.63+0.1+0.15+1.09+1.67)*0.5*2	
wo=3.9	1	(1.35+1.7)*0.64*2	
wo=3.66	1	(1.35+1.7)*0.60*2	gr.24
wo=-2.43	1	-(0.3+1.32)*1.5	obłożenia kamieniem ściany
wo=-2.42	1	-(1.87+0.18)*1.18	
wo=-3.06	1	-(1.68+1.44+0.23+0.23+0.84+0.68)*0.60	

[RMS 19]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 2005	KNR	0-41 0107-02
na=Analogia. Uszczelnienie powierzchni pionowych poprzez szpachlowanie bitumiczną powłoką grubowarstwową gr.3mm (izolacja wymaga przeprowadzenie pomiarów grubości warstwy po jej wyschnięciu)
jm=m2	50
ob=29.11
nsn=12d

[PRZEDMIAR]
wo=37.02	1	37.02	
wo=-7.91	1	-7.91	obłożenia kamieniem ściany

[RMS 18]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.0394	0	0.0394
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.00347	0	0.00347
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0603-07
na=Analogia.Izolacja z zaprawy uszczelniającej szlamowej powierzchni pionowych nakładanej za pomocą pędzla. Grubość izolacji 2mm
jm=m2	50
ob=7.91
nsn=12

[PRZEDMIAR]
wo=2.43	1	(0.3+1.32)*1.5	obłożenia kamieniem ściany
wo=2.42	1	(1.87+0.18)*1.18	
wo=3.06	1	(1.68+1.44+0.23+0.23+0.84+0.68)*0.60	

[RMS 19]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0203-02
na=Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości do 20cm
jm=m3	60
ob=5

[RMS 1]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=5.1	0	5.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Obłożenie z kamienia

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0102-04
na=Ściany przyziemia  z kamienia twardego
jm=m3	60
ob=1.083
nsn=3

[PRZEDMIAR]
ko=	<
ko=obłożenia kamieniem ściany	(0.3+1.32)*1.5
ko=	(1.87+0.18)*1.18
ko=	(1.68+1.44+0.23+0.23+0.84+0.68)*0.60
ko=	>razem
wo=0.475	1	7.909*0.06	
ko=	<
ko=czapki	(0.49+1.25+1.85+0.1+0.54+1.27+2.0)*0.48
ko=	(1.43+1.81)*0.34
ko=na ist. po rozebraniu części	(1.67+3.05+1.33)*0.48
ko=	> razem
wo=0.608	1	7.606*0.08	

[RMS 19]
nz=12.2	0	12.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=600	0	600
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Kotwienie kamieni za pomocą kotew wklejanych 6mm ze stali nierdzewnej
jm=szt	20
ob=100
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0102-06
na=Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie
jm=m2	50
ob=16.276
nsn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2.43	1	(0.3+1.32)*1.5	obłożenia kamieniem ściany
wo=2.419	1	(1.87+0.18)*1.18	
wo=3.06	1	(1.68+1.44+0.23+0.23+0.84+0.68)*0.6	
ko=	<
ko=czapki	(0.49+1.25+1.85+0.1+0.54+1.27+2.0)*0.48
ko=	(1.43+1.81)*0.34
ko=na ist. po rozebraniu części	(1.67+3.05+1.33)*0.48
ko=	> razem
wo=8.367	1	7.606*1.10	

[RMS 19]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Murek przy kostnicy

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0348-07
na=Rozebranie ścianek grubości do 15cm z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowej
jm=m2	50
ob=4.2

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	4.20*1.0	

[RMS 17]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0108-11
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
jm=m3	60
ob=1.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.01	1	4.2*0.24	

[RMS 17]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0108-12
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
jm=m3	60
ob=1.01
krn=9

[RMS 103]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0103-01
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 1 cegły z cegły pełnej na zaprawie systemowej
jm=m2	50
ob=4.2
nsn=3

[RMS 19]
nz=2.32	0	2.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=92.7	0	92.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=80	0	80
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0202-03
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 8mm
jm=kg	33
ob=51.76

[PRZEDMIAR]
wo=51.76	1	13*4.2*2*1.20*0.395	

[RMS 20]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1.006	0	1.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0102-04
na=Ściany przyziemia  z kamienia twardego
jm=m3	60
ob=0.096
nsn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.096	1	4.3*0.28*0.08	

[RMS 19]
nz=12.2	0	12.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0102-06
na=Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie
jm=m2	50
ob=1.324
nsn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1.324	1	4.3*0.28*1.1	

[RMS 19]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0603-09
na=Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne na zewnątrz kopuły wykonywane na zimno z roztworu gruntującego
jm=m2	50
ob=3.36
nsn=12d

[PRZEDMIAR]
wo=3.36	1	4.2*0.8	

[RMS 19]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 2005	KNR	0-41 0107-02
na=Analogia. Uszczelnienie powierzchni od strony gruntu poprzez szpachlowanie bitumiczną powłoką grubowarstwową gr.3mm (izolacja wymaga przeprowadzenie pomiarów grubości warstwy po jej wyschnięciu)
jm=m2	50
ob=3.36
nsn=12d

[RMS 18]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.0394	0	0.0394
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.00347	0	0.00347
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Elektryczne

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	9 1001-08
na=Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 300kg
jm=słup
ob=1
nsn=SST E-01

[RMS 19]
nz=3.98	0	3.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0707-04
na=Wykopy ręczne w gruncie kategorii I-II o głębokości do 2,0m  wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych NN
jm=m3	60
ob=1
nsn=SST E-01

[RMS 17]
nz=1.8583	0	1.8583
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1993-99	KNR	5-10u1 0049-02
na=Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego - z demontażu
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST E-01

[RMS 19]
nz=2.86	0	2.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż naświetlacza LED na słupie -wpięcie do instalacji słupa
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1992	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego
jm=pomiar
ob=1
nsn=SST E-01

[RMS 8]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01
na=Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
jm=pomiar
ob=1
nsn=SST E-01

[RMS 16]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0

