**Wykonanie instalacji i modernizacji CCTV w obiekcie KPP Radziejów**

1. Sprzęt własny dostarczony przez zamawiającego:
* Konfiguracja rejestratora DAHUA NVR4432 (Dyżurka);
* Montaż źródła zasilania (switch POE MWPower Smart POE 16+2G);
1. Sprzęt dostarczony przez wykonawcę:
* 4 szt. kamer tubowych zewnętrznych IP, co najmniej 2 MP, IK10, IP67, IR 30m;
* 4 szt. kamer kopułkowych wewnętrznych IP, 2 MP, IK 10 z IR;
* 1 szt. kamery kopułkowej wewnętrznej IP, 2 MP, IK 10 z IR zainstalowanej na korytarzu na 2 piętrze;
* 1 szt. kamery kopułkowej wewnętrznej IP, 2 MP, IK 10 z IR podłączonej w innym budynku (odległość max 50m);
* korytka i kabel UTP 6 kategorii wg zużycia.
1. Wymagania odnośnie montażu:
* demontaż starych urządzeń wskazanych przez użytkownika;
* 4 szt. kamer umieszczonych na elewacji budynku głównego, na jego skraju, celem objęcia monitoringiem terenu wokół komendy;
* 6 szt. kamer umieszczonych na korytarzach w celu objęcia ich monitoringiem, okablowanie w korytkach;
* Infrastruktura kablowa oparta na kablach UTP.

Przed przystąpieniem do przetargu możliwa jest wizja lokalna – kontakt Przemysław Szynalski

tel. 54 231 8407