**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Modyfikacja z 4.10.2023 r.**

**Zmian dokonano w pkt 6 ppkt 2**

1. **NAZWA I RODZAJ ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zakup 50 szt. pistoletów samopowtarzalnych kaliber 9X19 mm w ramach zamówienia podstawowego oraz zakup 25 szt. pistoletów samopowtarzalnych kaliber 9X19 mm (w ramach prawa opcji-ilość maksymalna) dla Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp.

**Kody CPV :35321100-1**

1. **SZCZEGÓŁOWY OPIS**
2. **CEL PLANOWANEGO ZAMÓWIENIA :**

Zakup broni , która będzie mogła być wykorzystywana w trakcie obowiązków

Służbowych przez funkcjonariuszy Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. w przypadkach określonych w art.45 USTAWY z dnia 24 maja 2013r. „*O środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej”.*

1. **KONSTRUKCJA I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE:**
2. Zasilanie - nabojem 9x19 Luger z magazynka dwurzędowego o pojemności przynajmniej 15 szt.
3. Zasada działania – krótki odrzut lufy.
4. Zamek ryglowany przez przekoszenie lufy w płaszczyźnie pionowej.
5. Mechanizm spustowy typu bijnikowego (bezkurkowy) z wyłącznym częściowym samonapinaniem iglicy (DA) . Zamawiający nie dopuszcza pistoletów z systemem spustowym, w którym użytkownik może zmieniać siłę nacisku na spust potrzebną do zwolnienia iglicy np. przez użycie decocera lub inne zwolnienie napiętej iglicy (niepożądana przez Zamawiającego dodatkowa złożoność obsługi broni).
6. Szkielet broni – wykonany z wysokowytrzymałego polimeru odpornego na działanie czynników środowiskowych, fabrycznie przystosowany do mocowania modułu oświetlenia taktycznego, laserowego wskaźnika celu.
7. Masa broni bez magazynka – nie większa niż 730 g.
8. Długość lufy – 100 - 115 mm.
9. Długość całkowita – 184 - 195 mm.
10. Wysokość bez magazynka – 120 - 131 mm.
11. Szerokość całkowita – 30 - 34 mm.
12. Przyrządy celownicze – stałe, otwarte, metalowe albo polimerowe,, w kolorze broni ze znacznikami ułatwiającymi celowanie FLUORESCENCYJNE.
13. Żywotność istotnych części broni (lufa, zamek, szkielet) – minimum 30 tysięcy strzałów bez pogorszenia parametrów broni (skupienie przestrzelin na dystansie 25 metrów nie większa niż 80 mm.
14. Ilość DYSFUNKCJI z winy broni nie większa niż 3 na 1000 strzałów – BEZAWARYJNOŚĆ.
15. Powłoki ochronne – wszystkie elementy metalowe i niemetalowe muszą być trwale zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych, w szczególności warunków atmosferycznych, potu czy soli.
16. Znakowanie – Każdy egzemplarz broni musi posiadać indywidualny trwale naniesiony numer przez producenta na każdej istotnej części broni.
17. **BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA BRONI:**

Bezpieczniki – broń musi posiadać co najmniej jedno zabezpieczenie wewnętrzne w postaci blokady iglicy, chroniącej przed inicjacją strzału w wyniku upadku przeładowanej broni na twarde podłoże, oraz przynajmniej jeden bezpiecznik wewnętrzny w postaci dodatkowego zabezpieczenia języka spustowego.

1. **WYMAGANIA W ZAKRESIE ERGONOMII I FUNKCJONALNOŚCI:**
2. Chwyt – broń musi posiadać możliwość indywidualnego dopasowania chwytu do ręki użytkownika.
3. Broń musi być przystosowana do obsługi przez strzelców lewo i praworęcznych (dwustronne manipulatory).
4. Zatrzask magazynka i zwalniacz zamka muszą być łatwo dostępne dla użytkownika o dłoniach przeciętnej wielkości.
5. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI WYROBU:**
6. Wyrób musi mieć estetyczny wygląd, wysoką jakość i być starannie wykonany.
7. Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022r.
8. Musi być w kolorze ciemnym (czarny, grafitowy).
9. Niedopuszczalne są rozwarstwienia, przetarcia, odbarwienia i deformacje.
10. Dopuszcza się wyłącznie wyroby w pierwszej klasie jakości.
11. **UKOMPLETOWANIE DEDYKOWANE DO OFEROWANEJ BRONI:**
12. Walizka do bezpiecznego przechowywania i transportu broni.
13. Kabura dedykowana do broni z adapterami umożliwiającymi montaż na pasie, biodrze lub udzie , 45 szt. dla strzelców prawo i 5 szt. dla leworęcznych. (Podane ilości dotyczą zamówienia podstawowego, ilość kabur dla prawo/leworęcznych zostaną podane w zleceniu dot. zamówienia w ramach prawa opcji, w zależności od ilości zamówionych szt. broni).
14. Dwa magazynki dwurzędowe o pojemności minimum 15 naboi każdy. Budowa magazynka musi pozwalać na wzrokową ocenę ilości znajdujących się w nim naboi.
15. Dwie ładownice do magazynków.
16. Przyborniki niezbędne do czyszczenia i konserwacji (co najmniej wycior, szczoteczka).
17. Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim.
18. Karta gwarancyjna.
19. **DOSTAWA, GWARANCJA SERWIS POGWARANCYJNY:**
20. Broń musi zostać dostarczona do wskazanego magazyn broni na terytorium RP.
21. Gwarancja minimum 2 lata.
22. Gwarantowana dostępność części i serwis minimum 7 lat.
23. Szkolenie rusznikarskie dla rusznikarza zatrudnionego przez Zamawiającego organizowane przez sprzedającego w zakresie czyszczenia, konserwacji, demontażu i wymiany nieistotnych elementów broni.
24. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju.