**Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór Formularza Oferty**

**FORMULARZ OFERTY**

**Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z fabrycznie nowym wozem asenizacyjnym
i fabrycznie nowym rozrzutnikiem do transportu kompostu do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego**  | **JRP.271.1.1.2023** |

* 1. ZAMAWIAJĄCY:

**Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

**Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz**

* 1. WYKONAWCA:

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa(y) wykonawcy(ów)** | **Adres(y) wykonawcy(ów)** | **NIP** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* 1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Adres mail** |  |

* 1. Ja/my niżej podpisany/podpisani oświadczam/oświadczamy, że:
	2. zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia
	i przyjmuję/przyjmujemy ją bez zastrzeżeń,
	3. gwarantuję/gwarantujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji i oferuję/oferujemy:
1. następujący **ciągnik rolniczy:**

Producent: ………………………………………………………………………

Marka: …………………………………………………………………………..

Model: …………………………………………………………………………...

1. następujący **wóz asenizacyjny:**

Producent : ………………………………………………………………………

Marka: …………………………………………………………………………..

Model: …………………………………………………………………………...

1. następujący **rozrzutnik do transportu kompostu:**

Producent : ………………………………………………………………………

Marka: …………………………………………………………………………..

Model: …………………………………………………………………………...

* 1. cena netto oferty za realizację przedmiotu zamówienia: ……………………… zł (słownie: ……………… złotych …/100), plus należny podatek VAT – stawka ……% w kwocie ……… zł (słownie: ……………złotych …/100), **co łącznie stanowi cenę brutto oferty w kwocie ………… zł (słownie: ………………… złotych …/100), z czego:**
1. za ciągnik rolniczy …………………… zł netto (słownie: ……………… złotych …/100), plus należny podatek VAT – stawka ……. % w kwocie ………… zł (słownie: …………… złotych …/100), co łącznie stanowi cenę brutto w kwocie ………… zł (słownie: ………………… złotych …/100);
2. za wóz asenizacyjny z aplikatorem …………………… zł netto (słownie: ……………… złotych …/100), plus należny podatek VAT – stawka ……. % w kwocie ………… zł (słownie: …………… złotych …/100), co łącznie stanowi cenę brutto w kwocie ………… zł (słownie: ………………… złotych …/100);
3. za rozrzutnik do transportu kompostu ………………… zł netto (słownie: ……………… złotych …/100), plus należny podatek VAT – stawka ……. % w kwocie ………… zł (słownie: …………… złotych …/100), co łącznie stanowi cenę brutto w kwocie ………… zł (słownie: ………………… złotych …/100);
	1. oferuję/oferujemy w ramach kryterium nr 2:[[1]](#footnote-1)
* Zestaw nr 1 – okres gwarancji jakości fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, fabrycznie nowego wozu asenizacyjnego z aplikatorem – 24 miesiące i okres gwarancji jakości fabrycznie nowego rozrzutnika do transportu kompostu – 12 miesięcy;
* Zestaw nr 2 - okres gwarancji jakości fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, fabrycznie nowego wozu asenizacyjnego z aplikatorem – 24 miesiące i okres gwarancji jakości fabrycznie nowego rozrzutnika do transportu kompostu – 24 miesiące ;
	1. oferuję/oferujemy w ramach kryterium nr 3 następujący termin zakończenia naprawy lub wymiany gwarancyjnej: ……………………….[[2]](#footnote-2) dni,
	2. zobowiązuję/zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie zgodnym z SWZ,
	3. akceptuję/akceptujemy bez zastrzeżeń Projektowane postanowienia umowy przedstawione
	w załączniku nr 2 do SWZ,
	4. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez zamawiającego,
	5. wybór mojej (naszej) oferty [będzie prowadzić]/[nie będzie prowadzić][[3]](#footnote-3) do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazuję/wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję/wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku w PLN | Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie |
| 1. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

* 1. *[nie zamierzam(y) powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia]/[następujące części niniejszego zamówienia zamierzam powierzyć/zamierzamy powierzymy podwykonawcom]*:[[4]](#footnote-4)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa / opis części zamówienia,której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom | Firma podwykonawcy | Procentowy udział zlecany podwykonawcy |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* 1. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1913), [przekazuję(przekazujemy)] / [nie przekazuję(nie przekazujemy)] w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, w celu utrzymania poufności, [[5]](#footnote-5)
	2. termin związania niniejszą ofertą jest zgodny z terminem określonym w SWZ,
	3. oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki określone w SWZ,
	4. wypełniłem(wypełniliśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,
	5. reprezentowany przez nas (przeze mnie) wykonawca jest[[6]](#footnote-6):
* mikroprzedsiębiorcą
* małym przedsiębiorcą
* średnim przedsiębiorcą
* inny,
	1. wszystkie dane zawarte w mojej(naszej) ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty,

Wypełniony Formularz Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie .pdf.

**Załącznik nr 3.1 do Formularza oferty - Wzór Oświadczenia wykonawcy dotyczącego spełnienia wymaganych parametrów - Oświadczenie składane wraz z wypełnionym Formularzem oferty, stanowiące część merytoryczną oferty**

|  |
| --- |
| **Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia wymaganych parametrów oferowanego** **fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z** **fabrycznie nowym wozem asenizacyjnym i fabrycznie nowym rozrzutnikiem do transportu kompostu**Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z fabrycznie nowym wozem asenizacyjnym i fabrycznie nowym rozrzutnikiem do transportu kompostu do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw”, oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się w szczególności poniższymi parametrami:* 1. **Dla ciągnika rolniczego**
1. System zarządzania mocą EPM;
2. Skrzynia biegów z przekładnią nawrotną (rewers);
3. Napęd na cztery koła;
4. Kabina pełna, oszklona, amortyzowana;
5. Klimatyzacja i ogrzewanie kabiny;
6. Fotel pneumatyczny z automatyczną regulacją wysokości;
7. Komplet lusterek zewnętrznych;
8. Wycieraczki i spryskiwacz przedniej szyby;
9. Wycieraczka tylnej szyby ze spryskiwaczem
10. Zaczep górny automatyczny z regulacją wysokości;
11. Zaczep kulowy;
12. Belka zaczepowa;
13. Błotniki na tylne i przednie koła;
14. Błotniki tylne poszerzone;
15. Min. 4 pary zewnętrznych wyjść hydraulicznych do zasilania osprzętu w szczególności do oferowanych: rozrzutnika do kompostu i wozu asenizacyjnego z aplikatorem;
16. Tylny WOM 540/1000 obr/min;
17. Dodatkowe sterowanie WOM i TUZ z błotników tylnych;
18. Pełne oświetlenie zgodne z przepisami o ruchu drogowym;
19. Dodatkowe oświetlenie robocze LED na dachu pojazdu – tył i przód;
20. Dodatkowe oświetlenie robocze LED na słupkach kabiny ;
21. Dodatkowe oświetlenie robocze na tylnych błotnikach;
22. Lampa ostrzegawcza pomarańczowa, obrotowa na dachu pojazdu;
23. Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się;
24. Radio;
25. Instalacja przygotowana do montażu drugiego radia łączności wewnątrzzakładowej ;
26. Przedni TUZ i wyjście hydrauliczne do obsługi zamiatarki i pługa do śniegu;
27. Komplet obciążników w tym obciążnik przedni min. 800 kg demontowalny;
28. Instalacja pneumatyczna jedno i dwuobwodowa;
29. Koła tylne o szerokości 710 mm;
30. Rozstaw kół tylnych zgodny z rozstawem kół oferowanego rozrzutnika do kompostu i wozu asenizacyjnego;
31. System sprzęgu mechanicznego, napędu WOM, elektryczny, hydrauliczny i pneumatyczny przygotowane do współpracy z oferowanymi rozrzutnikiem do kompostu i wozem asenizacyjnym z aplikatorem;
32. Szerokokątny wałek przekaźnika WOM do pracy z oferowanym rozrzutnikiem z zabezpieczeniem przed przeciążeniem;
33. Szerokokątny wałek przekaźnika WOM do pracy z oferowanym wozem asenizacyjnym z zabezpieczeniem przed przeciążeniem;
34. Homologacja lub inna dokumentacja umożliwiająca zarejestrowanie pojazdu w celu poruszania się po drogach publicznych.
35. **Dla rozrzutnika do transportu kompostu:**
36. Adapter poziomy z osobnym zabezpieczeniem przeciążeniowym;
37. Adapter tarczowy do materiałów typu kompost z osobnym zabezpieczeniem przeciążeniowym talerzy;
38. Tylna klapa/ drzwi grodziowe hydrauliczne z uszczelnieniem zapobiegającym wysypywaniu się materiału podczas transportu z zabezpieczeniem przed uruchomieniem taśmy przy zamkniętej klapie/ drzwiach;
39. Stopa podporowa regulowana;
40. Sprzęg kulowy;
41. Hamulce dwuobwodowe z automatycznym (ALB) regulatorem siły hamowania;
42. Zawieszenie typu tandem resorowane lub amortyzowane hydraulicznie;
43. Taśma o uciągu min. 100 Mg z możliwością cofania;
44. Elementy robocze ze stali Hardox lub równoważnej odpornej na ścieranie;
45. Rozbieżna skrzynia ładunkowa;
46. Przednia siatka ochronna;
47. Taśma – przenośnik łańcuchowo listwowy napędzany silnikiem hydraulicznym – prędkość posuwu sterowana z kabiny ciągnika;
48. Pełne oświetlenie drogowe zabezpieczone przed uszkodzeniem w czasie pracy;
49. Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się;
50. Zabezpieczenie antykorozyjne odporne na UV i kontakt z materiałami typu obornik, kompost, wapno itp.
51. **Dla wozu asenizacyjnego**
52. Zawór bezpieczeństwa;
53. Zbiornik przelewowy;
54. Monowakuometr;
55. Wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika;
56. Zbiornik ocynkowany z pierścieniami wzmacniającymi;
57. Zestaw kołowy resorowany;
58. Resorowane dwie osie;
59. Tylna oś skrętna;
60. Właz górny o średnicy min. 600 mm;
61. Tylna dennica beczki otwierana lub wyposażona we właz o średnicy min 600 mm w celu okresowego czyszczenia;
62. Rama do aplikatora;
63. Błotniki metalowe;
64. Stopa podporowa regulowana;
65. Sprzęg kulowy;
66. Opróżnianie ciśnieniowe i grawitacyjne;
67. Króciec/ zawór tylny z szybkozłączem do podłączenia węża;
68. Króciec/ zawór boczny z szybkozłączem do podłączenia węża;
69. Króciec górny z zasuwą hydrauliczną lub gazową sterowaną z kabiny ciągnika umożliwiający napełnianie z nalewaka zewnętrznego;
70. Zasuwa tylna hydrauliczna;
71. Zasuwa boczna ręczna;
72. Łyżka rozlewająca;
73. Wąż ssący o długości min 6m;
74. Hamulec ręczny;
75. Instalacja hamulcowa dwuprzewodowa;
76. Układ hydrauliczny do obsługi aplikatora;
77. Mieszadło;
78. Pełne oświetlenie drogowe zabezpieczone przed uszkodzeniem w czasie pracy;
79. Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się;
80. Homologacja lub inna dokumentacja umożliwiająca zarejestrowanie pojazdu w celu poruszania się po drogach publicznych.

Zamawiający informuje, wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego.Oświadczenie należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie .pdf.**Załącznik nr 3.2 do Formularza oferty - Wzór Wykazu parametrów technicznych oferowanego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z fabrycznie nowym wozem asenizacyjnym i fabrycznie nowym rozrzutnikiem do transportu kompostu - składany wraz z ofertą - Wykaz stanowi przedmiotowy środek dowodowy** **Wykaz parametrów technicznych fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z fabrycznie nowym wozem asenizacyjnym i fabrycznie nowym rozrzutnikiem do transportu kompostu do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw”**Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z fabrycznie nowym wozem asenizacyjnym i fabrycznie nowym rozrzutnikiem do transportu kompostu do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw”, oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się w szczególności poniższymi parametrami:1. **Dla ciągnika rolniczego**
 |
| **L.p.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane (należy wpisać wartości oferowane przez Wykonawcę)** |
|  | Minimum 6 - cylindrowy silnik o pojemności od 6600 do 7500 cm3  | …………………[cm3] |
|  | Moc nominalna wg ISO (bez EPM) min. 147 kW (200 KM) | …….. [kW] (………[KM]) |
|  | Maksymalny moment obrotowy (bez EPM) min. 930 Nm | …………………..[Nm] |
|  | Pompa hydrauliczna o wydatku min 110 l/min | ………………..[l/min] |
|  | Tylny TUZ o udźwigu min. 7800 kg | ……………….[kg] |
| 1. **Dla rozrzutnika do transportu kompostu**
 |
| **L.p.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane (należy wpisać wartości oferowane przez Wykonawcę)** |
|  | Objętość skrzyni ładunkowej min 14 m3 | …………………..[m3] |
|  | **Ładowność min 13,8 Mg** | **…………………..[Mg]** |
|  | Grubość ogniwa łańcucha przenośnika łańcuchowo – listwowego min 14 mm | …………………..[mm] |
|  | Koła z oponami o szerokości min 600 mm i średnicy felgi min 22,5 cala | Rozmiar opon: ……………………………… |

1. **Dla wozu asenizacyjnego**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane (należy wpisać wartości oferowane przez Wykonawcę)** |
|  | Pojemność min. 18000 l | ……………… [l] |
|  | Pompa próżniowa o wydajności min. 10 000 l/min | ……………… [l/min] |
|  | Koła z oponami o szerokości 710 mm i średnicy felgi min 30,5 cala | Rozmiar opon ……………………. |
|  | Aplikator doglebowy talerzowy o szerokości roboczej min. 3 m  | ………………….[m] |
|  | Rozstaw talerzy aplikatora nie większy niż 375 mm  | …………………[mm] |

Zamawiający informuje, wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego.

Wypełniony Wykaz parametrów technicznych należy złożyć w formie elektronicznej, (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie .pdf.

1. Wykonawca wybiera jeden z dwóch zestawów [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy wpisać zaoferowany termin zakończenia naprawy lub wymiany gwarancyjnej zgodnie z pkt III.4.2)c) SWZ [↑](#footnote-ref-2)
3. Wykonawca skreśla niepotrzebne; w przypadku braku skreślenia zamawiający uzna, że nie dochodzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego. [↑](#footnote-ref-3)
4. Niepotrzebne skreślić, a w razie konieczności wypełnić tabelę; w przypadku braku skreślenia zamawiający uzna, że wykonawca nie zamierza powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wpisać firmę podwykonawcy w przypadku, gdy firma podwykonawcy jest znana na etapie składania oferty; gdy firma nie jest znana – Wykonawca wpisuje tylko opis części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom [↑](#footnote-ref-4)
5. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-5)
6. Należy wybrać tylko jedną z kategorii, mając na uwadze, iż:

	* **mikroprzedsiębiorstwo** – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln. EUR;
	* **małe przedsiębiorstwo** – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln. EUR;
	* **średnie przedsiębiorstwa** – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln. EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln. EUR.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie informację o kategorii przedsiębiorstwa należy przedstawić w stosunku do każdego z nich (np. członka konsorcjum, wspólnika spółki cywilnej). [↑](#footnote-ref-6)