**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Kabura obniżana „DOUBLE TAP” do pistoletu Beretta APX z zabezpieczeniem SLS Gen.2**

* kolor czarny
* korpus profilowany pod kształt broni na obniżonym panelu
* z zabezpieczeniem SLS
* wersja dla osób praworęcznych
* wykonana z wytrzymałego tworzywa kydex o grubości nie mniejszej niż 2,4 mm odpornego na uszkodzenia mechaniczne i działanie warunków atmosferycznych, Wnętrze wykonane w sposób zapobiegający usterkom powłok ochronnych oraz przyrządów celowniczych podczas wkładania i wyjmowania broni.
* przystosowana do noszenia na pasach głównych użytkowanych w Policji - (szerokość 50-55 mm, wzory pasów do wglądu u Zamawiającego),

1. **Ładownica na magazynek do pistoletu Beretta APX**
   * kolor czarny
   * wykonana z wytrzymałej i wodoodpornej tkaniny syntetycznej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne i działanie warunków atmosferycznych, użytkowanych w formacjach militarnych (np. poliester powlekany pcv, nylon, itp.) o całkowitej grubości materiału nie mniejszej niż 3 mm.
   * wnętrze wykonane w sposób zapobiegający usterkom powłok ochronnych podczas wkładania i wyjmowania magazynka
   * przystosowana do noszenia na pasach głównych użytkowanych w Policji – (szerokość 50-55 mm, wzory pasów do wglądu u Zamawiającego),
   * zapinana na rzep oraz wzmocniony metalowy zatrzask (napę) przeznaczona   
     do powszechnego stosowania dla asortymentu militarnego
2. **Pokrowiec na ręczny miotacz pieprzu (RMP)** 
   * kolor czarny,
   * wykonana z wytrzymałej i wodoodpornej tkaniny syntetycznej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne i działanie warunków atmosferycznych, użytkowanych w formacjach militarnych (np. poliester powlekany pcv, nylon, itp.) o całkowitej grubości materiału nie mniejszej niż 3 mm.
   * wnętrze wykonane w sposób zapobiegający usterkom powłok ochronnych podczas wkładania i wyjmowania RMP
   * przystosowany do noszenia na pasach głównych użytkowanych w Policji – (szerokość 50-55 mm, wzory pasów do wglądu u Zamawiającego),
   * zapinany na rzep oraz wzmocniony metalowy zatrzask (napę) przeznaczony   
     do powszechnego stosowania dla asortymentu militarnego
3. **Futerał na kajdanki szczękowe**

* + kolor czarny
  + wykonana z wytrzymałej i wodoodpornej tkaniny syntetycznej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne i działanie warunków atmosferycznych, użytkowanych w formacjach militarnych (np. poliester powlekany pcv, nylon, itp.) o całkowitej grubości materiału nie mniejszej niż 3 mm.
  + wnętrze wykonane w sposób zapobiegający usterkom powłok ochronnych podczas wkładania i wyjmowania kajdanek
  + zapinany na rzep oraz wzmocniony metalowy zatrzask (napę) przeznaczony   
    do powszechnego stosowania dla asortymentu militarnego,
  + przystosowany do noszenia na pasach głównych użytkowanych w Policji – (szerokość 50-55 mm, wzory pasów do wglądu u Zamawiającego)