**ZAŁĄCZNIK NR 6: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE MINIMALNYCH WYMAGAŃ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania minimalne** | **Potwierdzenie spełniania wymagań, propozycje Wykonawcy** |
| ***Zadanie 1: Zakup ciągania rolniczego z ładowarką*** | | |
| **1** | **Ciągnik rolniczy** | |
| 1.1 | **Ciągnik:** fabrycznie nowy, rok produkcji 2022, 2023 lub 2024 okres gwarancji minimum 24 miesiące (kryterium wyboru) | Rok produkcji: …………………  Marka: ……………………………  Typ: ……………………………….  Model: …………………………… |
| 1.2 | Ciągnik musi spełniać polskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym | spełnia  nie spełnia |
| 1.3 | **Silnik:** wysokoprężny, turbodoładowany - moc min. 120 KM max. 140 KM, pojemność 3500 - 4500 cm3 | spełnia  nie spełnia |
| 1.4 | **WOM:** tylny WOM, niezależny, obroty min. 540/540E/1000/1000E obr/min.; załączanie z kabiny ciągnika | spełnia  nie spełnia |
| 1.5 | **TUZ:** tylny TUZ, kat. II lub III; przedni TUZ, kat. II; zaczep dolny regulowany zaczep górny; regulowane ramiona podnośnika; sterowanie z kabiny ciągnika oraz sterowanie przyciskiem umieszczone na błotniku; udźwig na tylnych ramionach min. 4500 kg | spełnia  nie spełnia |
| 1.6 | **Układ kierowniczy:** hydrostatyczny, wspomaganie hydrauliczne; regulowana kolumna kierownicy | spełnia  nie spełnia |
| 1.7 | **Układ napędowy:** napęd 4 x 4; blokada mechanizmu różnicowego, przednia oś amortyzowana | spełnia  nie spełnia |
| 1.8 | **Układ hamulcowy:** hamulec postojowy, tarczowe mokre, sterowane hydraulicznie | spełnia  nie spełnia |
| 1.9 | **Układ hydrauliczny:** wydajność pompy min. 70 l/min, podwójna pompa hydrauliczna, tył min. 3 + 1 pary gniazd hydraulicznych, przód min. 2 pary gniazd hydraulicznych, niezależny zbiornik oleju; umożliwiające pracę z oferowanymi maszynami | spełnia  nie spełnia |
| 1.10 | **Instalacja elektryczna i oświetlenie:** instalacja nominalna 12 V, gniazdo do instalacji elek. przyczepy, oświetlenie ostrzegawcze, pulsacyjne pomarańczowe (2 szt.); min. 2 reflektory przednie, min. 2 lampy tylne, światła awaryjne, kierunkowskazy, wyprowadzone gniazdo elektryczne do zasilania np. pługa (obrysówki), oświetlenie robocze 2 lampy przód /tyl. Wszystkie lampy typu LED | spełnia  nie spełnia |
| 1.11 | **Kabina** oryginalna producenta, homologowana, drzwi otwierane z prawej i lewej strony, klimatyzowana, fotel kierowcy regulowany, pneumatyczny, fotel pasażera | spełnia  nie spełnia |
| 1.12 | **Pozostałe wyposażenie:** Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, przednie i tylne błotniki, obciążniki walizkowe - przód ok. 150 kg, zaczep transportowy automatyczny | spełnia  nie spełnia |
| 1.13 | Pierwszy przegląd gwarancyjny nie odpłatnie | spełnia  nie spełnia |
| 1.14 |  | spełnia  nie spełnia |
| ***Zadanie 2: Zakup wyposażenia (w tym: pług do śniegu, posypywarka piaskarka)*** | | |
| **2** | **Pług do śniegu min. 2,5 m** | |
| 2.1 | **Pług do śniegu:** fabrycznie nowy, rok produkcji 2022, 2023 lub 2024; okres gwarancji 24 miesiące, | Rok produkcji: …………………  Marka: ……………………………  Typ: ……………………………….  Model: …………………………… |
| 2.2 | Możliwość montażu na przednim TUZ kat. II; | spełnia  nie spełnia |
| 2.3 | Szerokość robocza min. 2,3 m do 2,8 m; | spełnia  nie spełnia |
| 2.4 | Bezstopniowe hydrauliczne sterowanie z kabiny; | spełnia  nie spełnia |
| 2.5 | Kopiowanie boczne; | spełnia  nie spełnia |
| 2.6 | Dwa niezależne lemiesze; | spełnia  nie spełnia |
| 2.7 | **Pozostałe wyposażenie**: w oświetlenie obrysowe (napięcie 12V), listwa zgarniającą gumowa odchylana sprężynowo, sworznie, | spełnia  nie spełnia |
| **3** | **Posypywarka piaskarka** | |
|  | **Posypywarka:** fabrycznie nowa, rok produkcji 2022, 2023 lub 2024: okres gwarancji 24 miesiące,  Z przeznaczeniem do zimowego posypywania dróg piaskiem i solą, ciągnione za traktorem i napędzane z jego układu hydraulicznego; | Rok produkcji: …………………  Marka: ……………………………  Typ: ……………………………….  Model: …………………………… |
| 3.1 | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” tj Dz.U. z 2022 poz. 988 ze zm. | spełnia  nie spełnia |
| 3.2 | Skrzynia załadunkowa o pojemności ok. 3 m3 dozowanie każdego materiału i równomierny rozrzut | spełnia  nie spełnia |
| 3.3 | Dwuprzewodowy pneumatyczny układ hamulcowy z regulatorem siły hamowania | spełnia  nie spełnia |
| 3.4 | Plandeka sznurowana, sito skrzynie ładunkowej; | spełnia  nie spełnia |
| 3.5 |  | spełnia  nie spełnia |

..............................................................

*(Data; kwalifikowany podpis elektroniczny*

*lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy)*