**Wzmacniacz antenowy LNA-188 dopuszkowy, ekranowany** – 5 szt.

lub rozwiązanie równoważne spełniające poniższe wymagania techniczne:

Praca w pasmach BIII, IV, V

Impedancja wejściowa 300 Ω

Impedancja wyjściowa 75 Ω

Wzmocnienie kanały 6-12 dB: 16 do 22 narastające, kanały dB 21-37 dB 26-32 narastające, kanały 38-58 dB 32,

Kanały 59-69 dB 31-25 opadające

Maksymalny poziom wyjściowy IM3 i IM5,60 dB(dla 2kTV) dBµV 97

Napięcie zasilania 12 V DC

Pobór prądu 55 mA

Zakres temperatur pracy 0C: -30 do +55

Wilgotność względna%: 20-80