Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

**Opracowanie projektu, wykonanie i montaż oznakowania budynków Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie**

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest
2. opracowanie projektu oraz wykonanie i montaż systemu oznakowania w wersji dwu- lub jednojęzycznej budynków Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie w następujących lokalizacjach:

* budynek przy ul. Waszyngtona 4/8
* budynek przy ul. Armii Krajowej 13/15
* budynek przy ul. Armii Krajowej 36A
* budynek przy ul. Zbierskiego 2/4
* budynek przy ul. Zbierskiego 6
* budynek przy ul. Dąbrowskiego 14
* budynek przy ul. Dąbrowskiego 76/78

oraz

1. opracowanie projektu oraz wykonanie oznakowania zewnętrznego w wersji dwujęzycznej budynku Domu Studenta „Skrzat” Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, zlokalizowanego przy ul. Dąbrowskiego 76/78 w Częstochowie.
2. Na system oznakowania, o którym mowa w pkt 1a) składają się:
   1. Mapy campusu w języku polskim i angielskim, w rozmiarach w cm: 160 x 160, 86 x 116, 180 x 180, 200 x 200, 200 x 150, 200 x 170, 130 x130, 160 x 80 – do realizacji 8 szt. map, w tym opracowanie grafiki na podstawie załączonej poglądowej wizualizacji mapy campusu;
   2. Oznaczenie głównych wejść do wskazanych budynków (jednolite graficznie tablice informacyjne zewnętrzne w języku polskim i angielskim albo angielskim na wejściu do budynku na wysokości wzroku) w rozmiarach w cm: 21 sztuk 70 x 30, 3 sztuki 60 x 30, 1 sztuka 70 x 70 – do realizacji 25 szt. (+/- 2 szt.) tablic;
   3. Stelaże metalowe nierdzewiejące do montażu tabliczek zewnętrznych w rozmiarach w cm: 1 sztuka na 5 tablic 69,5 x 150 i 1 sztuka na 2 tablice 65,5 x 90 – do realizacji 2 szt. stelaży;
   4. System tabliczek informacyjnych/kierunkowych wewnętrznych we wskazanych budynkach (w holach, korytarzach lub przy ważnych ciągach komunikacyjnych) w języku polskim i angielskim albo angielskim w rozmiarach w cm: 1 sztuka 400 x 70, 1 sztuka 120 x 50, 1 sztuka 50 x 100, 4 sztuki 98 x 40, 1 sztuka 60 x 90, 2 sztuki 60 x 70, 1 sztuka 60 x 50, 1 sztuka 40 x 60, 6 sztuk 60 x 30, 1 sztuka 50 x 30, 4 sztuki 42 x 24 – do realizacji 23 szt. (+/-5 szt.) tabliczek;
   5. Aktualizacja istniejących tablic informacyjnych (typ: tablica z fiszkami) w języku polskim i angielskim albo angielskim – do realizacji 54 szt. (+/- 5 szt.) fiszek;
3. Na system oznakowania, o którym mowa w pkt 1b) składa się:
   1. Napis w wersji dwujęzycznej i logo Uniwersytetu na północnej elewacji zewnętrznej budynku – napis o treści: „Akademik”, „Dormitory” umiejscowiony w dwóch wierszach, w poziomie, orientacyjna wielkość liter 48-50 cm; napis o treści „Skrzat” w pionie, orientacyjna wielkość liter 140-150 cm; rodzaj czcionki: Lato, kolor czcionki czerwony; powyższe parametry mają charakter poglądowy do ostatecznego uzgodnienia na etapie opracowywania koncepcji i projektowania;
   2. Logo UJD przestrzenne, wymiary orientacyjne 300x360 cm; powyższe parametry mają charakter poglądowy do ostatecznego uzgodnienia na etapie opracowywania koncepcji i projektowania.
   3. Tablica informacyjna z napisem o treści AKADEMIK DORMITORY SKRZAT nad wejściem do budynku z podświetleniem o orientacyjnych wymiarach około 750 cm x90 cm. Kolorystyka zbliżona do koloru elewacji preferowane kolory czerwony, czarny, szary, biały.
4. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest uwzględnić:
   1. Nawiązanie do specyfiki działalności UJD z zachowaniem spójności projektu oznakowania z identyfikacją wizualną Uczelni (wytyczne Księgi Identyfikacji Wizualnej UJD, stanowiącej załącznik do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia);
   2. Dopasowanie rozwiązań projektowych do wewnętrznego układu komunikacyjnego budynków;
   3. Zapewnienie, że system oznakowania będzie przyjazny użytkownikowi (czytelność, intuicyjność, widoczność, rozpoznawalność);
   4. Zapewnienie możliwości aktualizacji i rozbudowy systemu oznakowania z wykorzystaniem przez Zamawiającego otrzymanych w ramach zamówienia dokumentów projektowych.
   5. Zapewnienie dostępności architektonicznej oznakowania dla osób z niepełnosprawnościami w szczególności w zakresie zachowania kontrastu kolorystycznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Z chwilą odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne do korzystania z opracowań będących utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.), a także prawo własności nośnika, na którym się znajdują.
6. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje w zakresie następujących pól eksploatacji: przechowywanie, powielanie, wystawianie, publikacja i użyczanie, z wykorzystaniem wszystkich rodzajów nośników, technologii i mediów, w całości lub w części, w nieograniczonym czasie i przestrzeni.
7. Niezależnie od zapisów poprzedzających, Wykonawca upoważnia Zamawiającego, bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń w tym zakresie, do dokonywania zmian koniecznych lub uzasadnionych ze względu na optymalizację lub potrzeby użytkownika, zmiany nazewnictwa w strukturze Zamawiającego, ograniczenia wydatków, w szczególności powodujących konieczność modyfikacji rozwiązań projektowych lub materiałowych, a także do wykorzystania rozwiązań projektowych do dalszego oznaczania budynków Uczelni (oznaczeń wewnętrznych lub zewnętrznych), w celu zachowania spójności systemu oznakowania w całej infrastrukturze Zamawiającego. Wykonawca, nieodwołalnie zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że nie będzie wykonywał przysługujących mu osobistych praw autorskich w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie.
8. Wykonawca gwarantuje, iż przedmiot umowy będzie wolny od wad prawnych, a jego stworzenie, korzystanie i rozporządzanie nim oraz wykonywanie wobec niego praw nabytych umową nie naruszy praw osób trzecich.
9. Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od dnia odbioru zamówienia (podpisania protokołu odbioru).
10. Etapy i warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
    1. **Etap I - Wizja lokalna wraz z opracowaniem koncepcji**:
11. Wykonawca przeprowadzi wizje lokalne we wskazanych lokalizacjach UJD (przynajmniej jedna wizja z udziałem Zamawiającego). Wykonawca dokona analizy stanu faktycznego istniejącego systemu oznakowania z uwzględnieniem możliwości technicznych/konstrukcyjnych – realizacja zadania bez ingerencji w konstrukcje budynku, jak też niezależnych pomiarów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w godzinach od 8.00 do 15.00, w dni robocze, z zastrzeżeniem, iż termin takiej wizji zostanie wcześniej ustalony i zatwierdzony przez Zamawiającego. Wizja lokalna powinna poprzedzać fazę projektowania, w tym przygotowania koncepcji.
12. Wykonawca po dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z rzeczywistymi warunkami realizacji zamówienia opracuje koncepcję, przynajmniej 2 w dwóch wariantach, w celu doboru najbardziej optymalnych rozwiązań funkcjonalnych technicznych i materiałowych. Koncepcja (każdy wariant) winna obejmować:
13. część graficzną obrazującą proponowane rozwiązania w postaci rysunków, z określeniem kolorystyki i wielkości, w formacie 2D lub 3D;
14. część opisową zawierająca opis proponowanych rozwiązań projektowych, w tym materiałowych oraz techniczno-montażowych wraz z analizą porównawczą proponowanych wariantów.
15. Przedstawione przez Wykonawcę warianty powinny prezentować zróżnicowane podejście projektowe. Zamawiający wymaga, aby koncepcja prezentowała najefektywniejsze rozwiązania i zastrzega, że przekazanie wariantów podobnych/zbliżonych będzie stanowiło wadę istotną. Zamawiający może wnosić o zmianę koncepcji do momentu otrzymania od Wykonawcy materiału odpowiadającego oczekiwaniom. W przypadku zakwestionowania koncepcji lub jej elementu przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zmienioną koncepcję z uwzględnieniem uwag Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia ich otrzymania. Ostateczna koncepcja musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Po akceptacji koncepcji przez Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do realizacji kolejnego etapu.
    1. **Etap II Opracowanie projektu**
16. Na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji Wykonawca zobowiązany jest do opracowania szczegółowych projektów dla poszczególnych elementów oznakowania. Projekty muszą czytelnie obrazować przyjęte rozwiązania z uwzględnieniem specyfikacji techniczno-materiałowej i warunków posadowienia (montażu) poszczególnych nośników oraz zawierać z rysunki wzornicze dla wszystkich typów oznakowania. Projekty muszą określać lokalizację danego nośnika informacji. Wielkość poszczególnych nośników musi uwzględniać zawartość informacyjną określoną przez Zamawiającego dla danego nośnika.
17. Projekty będą wymagały akceptacji Zamawiającego. Zamawiający może wnosić uwagi do przedłożonych opracowań. W przypadku zgłoszenia uwag do projektu, Wykonawca zobowiązany dostarczyć projekt uwzględniający uwagi Zamawiającego, w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Po akceptacji koncepcji przez Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do realizacji kolejnego etapu.
    1. **Etap III Wykonanie i montaż oznakowania**
18. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i montażu oznakowania w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego projekt.
19. Wymagane jest uzgadnianie terminów i godzin instalacji z pracownikami wskazanymi przez Zamawiającego.
20. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie wpływa negatywnie na jakość wykonywanego oznakowania. Stosowany do instalacji sprzęt powinien posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do obrotu, być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, a także być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
21. Wykonawca jest zobowiązany do korzystania z materiałów pierwszego gatunku, przystosowanych do warunków realizacji i lokalizacyjnych, bez zadrapań, zarysowań, przebarwień, nierówności i innych widocznych uszkodzeń, odpornych na warunki atmosferyczne, promienie UV, korozję lub odpowiednio zabezpieczonych antykorozyjne, odpornych na wilgoć, pleśń oraz zagrzybienie lub odpowiednio zabezpieczonych przed wilgocią, pleśnią oraz zagrzybieniem.
22. Nadruk na nośnikach informacyjnych musi być możliwy do odczytania i nie może się rozmazywać; nie mogą występować zadrapania, zarysowania, przebarwienia, nierówności i inne widoczne uszkodzenia. Powierzchnia nośnika informacyjnego nie odbarwia się podczas pocierania ręką lub drapania paznokciem, krawędzie są wykończone i nie niosą niebezpieczeństwa skaleczeń.
23. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo do zabezpieczenia terenu prac w okresie trwania realizacji instalacji w budynku, aż do zakończenia i odbioru prac przez Zamawiającego.
24. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się i stosowania, w czasie prowadzenia instalacji w budynkach UJD, przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, jak też do unikania uszkodzeń lub uciążliwości dla innych osób, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn.
25. **Termin realizacji zamówienia.**

**Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia w okresie od dnia 2.01.2025 roku do dnia 7.05.2025 roku, z uwzględnieniem:**

* 1. **Wykonanie etapu I, tj. wizja lokalna oraz złożenie Zamawiającemu koncepcji (2 warianty) – do 17.01.2025 roku;**
  2. **Wykonanie etapu II, tj. opracowanie projektu – do 4 tygodni licząc od dnia akceptacji koncepcji przez Zamawiającego;**
  3. **Wykonanie etapu III, tj. wykonanie i montaż oznakowania – od dnia akceptacji projektu przez Zamawiającego do dnia 7.05.2025 r.**