KOSZTORYS OFERTOWY

	 
	 
	Budowa :	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami Gmina Krobia
	Obiekt :	Sieć kanalizacji sanitarnej Niepart gmina Krobia
	 
	Roboty budowlano-montażowe

	Inwestor :	Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
	Adres :	63-820 Piaski, Strzelce Wielkie 84
	Wykonawca :	...............................................................................................................................................................................................
	Adres :	...............................................................................................................................................................................................

	Wartość kosztorysowa robót :	..............................................................   zł
	Podatek VAT ..........  % :	..............................................................   zł
	Wartość robót ogółem :	........................................................  zł
	 
	Słownie :  	.................................................................................................................................................................................................................................................

	 
	Podstawa wyceny : 	..........................................................................................................................................................................................................................
	Opracował : 	...................................................................................................................................................            Data :   ..............................................

	Inwestor :	Wykonawca :

                      Roboty budowlano-montażowe 
	Budowa :	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami Gmina Krobia
	Obiekt :	Sieć kanalizacji sanitarnej Niepart gmina Krobia

	TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
		 Str. 1
	 
	Lp.	                Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
	 
	I	KOLEKTORY SANITARNE GRAWITACYJNE

	I.A	Roboty przygotowawcze
		......................................
	 
	I.B	Roboty ziemne
		......................................
	 
	I.C	Konstrukcja roboty montażowe
		......................................
	 
	I.D	Roboty drogowe
		......................................
	 
	Razem :  KOLEKTORY SANITARNE GRAWITACYJNE	......................................
	 
	II	RUROCIĄGI TŁOCZNE
	 
	II.A	Roboty przygotowawcze
		......................................
	 
	II.B	Roboty ziemne
		......................................
	 
	II.C	Roboty konstrukcyjne
		......................................
	 
	II.D	Roboty drogowe
		......................................
	 
	II.E	Wykonanie przewiertów sterowanych rurą PEHD
		......................................
	 
	Razem :  RUROCIĄGI TŁOCZNE	......................................
	 
	III	PRZYKANALIKI
	 
	III.A	Roboty przygotowawcze
		......................................
	 
	III.B	Roboty ziemne
		......................................
	 
	III.C	Roboty konstrukcyjne
		......................................
	 
	III.D	Roboty drogowe
		......................................
	 
	Razem :  PRZYKANALIKI	......................................
	 
	IV	Przepompownia ścieków PS1
	 
	IV.A	Roboty ziemne
		......................................

	                      Roboty budowlano-montażowe 

	TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
		 Str. 2
	 
	Lp.	                Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]

	 
	IV.B	Roboty montażowe
		......................................
	 
	IV.C	Zagospodarowanie terenu przepompowni
		......................................
	 
	Razem :  Przepompownia ścieków PS1	......................................
	 
	V	Przepompownia ścieków PS2
	 
	V.A	Roboty ziemne
		......................................
	 
	V.B	Roboty montażowe
		......................................
	 
	V.C	Zagospodarowanie terenu przepompowni
		......................................
	 
	Razem :  Przepompownia ścieków PS2	......................................
	 
	VI	Przepompownia ścieków PS 3
	 
	VI.A	Roboty ziemne
		......................................
	 
	VI.B	Roboty montażowe
		......................................
	 
	VI.C	Zagospodarowanie terenu przepompowni
		......................................
	 
	Razem :  Przepompownia ścieków PS 3	......................................
	 
	VII	Przydomowa przepompownia ścieków Pd4
	 
	VII.A	Roboty ziemne
		......................................
	 
	VII.B	Roboty montażowe
		......................................
	 
	VII.C	Zagospodarowanie terenu przepompowni
		......................................
	 
	Razem :   Przydomowa przepompownia ścieków Pd4	......................................
	 
	Wartość kosztorysowa robót  :	......................................

	Inwestor :	Wykonawca :

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	Budowa :	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami Gmina Krobia
	Obiekt :	Sieć kanalizacji sanitarnej Niepart gmina Krobia
	 
	      PRZEDMIAR  INWESTORSKI
	 
		 Str. 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	 
	I	KOLEKTORY SANITARNE GRAWITACYJNE	

	 
	 
	I.A	Roboty przygotowawcze	

	1	KNNR  N001-0111-010	  1,130	km	..................................     .	...................................
		Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu ,kabli

	2	KNR  0201-0310-01	  226,000	m3	..................................     .	...................................
		Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych głębokości do 1,5 m/2m3/dół co 5 m.Grunt kategorii I-II.

	3	KNR  0211-0301-04	  1,413	m3	..................................     .	...................................
		Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych  (0,0125 x  109
		 szt)

	4	KNR  0502-0201-05	  19,500	m	..................................     .	...................................
		Zabezpieczenie kabla energetyczny dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/

	 
	5	KNR  0502-0201-05	  69,000	m	..................................     .	...................................
		Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/

	 
	 
	I.B	Roboty ziemne	

	6	KNR  201-0218-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 2 218,800	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60
		m3, w gruncie kategorii: I-II

	7	KNR  201-0218-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 5 177,200	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60
		m3, w gruncie kategorii: III

	8	KNR  0201-0218-01	  554,700	m3	..................................     .	...................................
		Mod. Wykopy j.w. lecz w gruncie nawodnionym katgorii I-II

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	I.  KOLEKTORY SANITARNE GRAWITACYJNE
	I.B. Roboty ziemne
	 
		 Str. 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	9	KNR  0201-0218-02	 1 294,300	m3	..................................     .	...................................
		Mod. Wykopy j.w. lecz w gruncie nawodnionym kategorii III

	10	KNR  0201-0317-04	  116,790	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem
		urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0 m  szer.0,8-1,5m.kat.I - II

	11	KNR  0201-0317-05	  272,510	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem
		urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0 m   szer.0,8-1,5m.kat. III - IV

	12	KNR  0201-0321-02	 6 037,430	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do
		3,0m ścianką stalową w gruntach suchych wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV

	13	KNR  0201-0323-01	  646,868	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych ścianką stalową w gruntach
		nawodnionych wraz z rozbiórką,przy głębokości wykopu do 3,0 m.Grunt kat.I-II.

	14	KNR  0201-0323-02	 1 509,358	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych ścianką stalową gruntach
		nawodnionych wraz z rozbiórką,przy głębokości wykopu do 3,0 m.Grunt kat.III-IV

	15	KNR  0201-0322-03	 1 603,110	m2	..................................     .	...................................
		Analogia -pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,5 m i głęb.do 6,0m
		obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.I-II

	16	KNR  0201-0322-04	 3 740,590	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,5 m i głęb.do 6,0m
		obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV

	17	KNR  0201-0325-04	  400,778	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - umocnienie ścian wykopów liniowych szer.do 1,5m i głęb.do 6,0m w gruntach
		nawodnionych obudową stalową.Grunt kat.I-II

	18	KNR  0201-0325-05	  935,148	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - umocnienie ścian wykopów liniowych szer.do 1,5 m i głęb.do 6,0m w gruntach
		nawodnionych obudową stalową.Grunt kat.III

	19	KNR  0201-0229-01	 2 789,800	m3	..................................     .	...................................
		Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio  odspojonego
		na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II  - zasypka

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	I.  KOLEKTORY SANITARNE GRAWITACYJNE
	I.B. Roboty ziemne
	 
		 Str. 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	 
	20	KNR  0201-0229-02	 2 789,800	m3	..................................     .	...................................
		Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego
		na odległość do 10 m. Grunt kategorii III - zasypka

	21	KNR  0201-0320-04	 2 205,700	m3	..................................     .	...................................
		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i
		szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II.

	22	KNR  0201-0236-03	 7 785,300	m3	..................................     .	...................................
		Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III

	23	KNR  201-0211-07-30  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 4 787,000	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,60 m3, w ziemi uprzednio
		zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km, sam.samowyład.o
		ładow.ponad 5 do 10 t w gruncie  kat.I-III /spycharka gąs.100 KM/ wywóz urobku

	24	KNR  201-0214-04-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 19 148,000	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
		gruntu kat.III-IV, po drogach utwardzonych samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 10
		do 15 t dalsze 2,0 km

	25	KNR  0201-0229-02	 4 787,000	m3	..................................     .	...................................
		Analogia rozplantowanie wywiezionego gruntu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM

	26	KNR  201-0210-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 4 411,400	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem
		urobku na odległość do 1,0 km samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t:
		grunt kat.I-II dowóz gruntu na wymianę

	27	KNR  201-0214-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 79 405,200	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
		gruntu kat.I-II, po drogach utwardzonych samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 10
		do 15 t dalsze 9,0 km

	28	KNR  201-0210-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  375,600	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem
		urobku na odległość do 1,0 km samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t:
		grunt kat.I-II dowóz gruntu na posypkę

	29	KNR  201-0214-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 6 760,800	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
		gruntu kat.I-II, po drogach utwardzonych samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 10

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	I.  KOLEKTORY SANITARNE GRAWITACYJNE
	I.B. Roboty ziemne
	 
		 Str. 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		do 15 t dalsze 9,0 km

	30	KNR  0201-0607-01	 1 002,000	szt	..................................     .	...................................
		Igłofiltry o średnicy do 50 mm,wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0 m

	31	KNR  0201-0605-01	  501,000	r-g	..................................     .	...................................
		Pompowanie wody pompą elektryczną w/g dziennika pracy pomp

	 
	I.C	Konstrukcja roboty montażowe	

	32	KNR  0228-0501-0501	 2 754,400	m2	..................................     .	...................................
		Podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 15 cm

	33	KNR  0228-0503-02	 2 504,000	m	..................................     .	...................................
		Rurociągi kanalizacyjne z rur  PVC litych klasy S o średnicy nominalnej 200 mm

	34	Kalk. własna	 2 504,000	m	..................................     .	...................................
		Kontrola szczelności połączeń i jakości  wykonywanych kolektorów oraz studni poprzez inspekcję
		kamerą wewnątrz kanałów

	35	Kalk. własna	  94,000	kpl	..................................     .	...................................
		Studnie z kręgów betonowych z betonu kl. B-45 łączone na uszczelkę elastomerową o średnicy 1000
		mm i śr. wysokości całkowitej  do 3,0 m, pierścień zabezpieczający przed przesunięciem włazu

	36	Kalk. własna	  48,000	kpl	..................................     .	...................................
		Trójniki z PCV o fi 200/160 z nadbudową o śr. wysokości 2,0-3,0 m

	37	KNR  218-0108-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  6,000	m	..................................     .	...................................
		Analogia - rura osłonowa  z rur  PCW przy średnicy zewnętrznej rur: 315 mm

	 
	I.D	Roboty drogowe	

	38	KNR  003-0101-01-00  ATHENASOFT Warszawa	 3 736,000	m	..................................     .	...................................
		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych

	39	KNR  231-0803-03-00  IGM Warszawa	 2 428,400	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	I.  KOLEKTORY SANITARNE GRAWITACYJNE
	I.D. Roboty drogowe
	 
		 Str. 5
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	40	KNR  231-0803-04-00  IGM Warszawa	 16 998,800	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm
		- dodatek za każdy dalszy 1 cm -  za dalsze 7 cm

	41	KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa	 2 428,400	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm

	42	KNR  231-0802-08-00  IGM Warszawa	 12 142,000	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek
		za każdy dalszy 1 cm - dodatek za 5,0 cm

	43	KNR  231-0804-06-00  WACETOB Warszawa	  432,000	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie ręczne nawierzchni z trylinki płyt drogowych

	44	KNR  0231-0804-06	  165,000	m2	..................................     .	...................................
		Ręczne rozebranie nawierzchni z bruku  / z kamienia polnego /

	45	KNR  231-0805-01-00  WACETOB Warszawa	  813,600	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki brukowej: wysokość kostki 8 cm analogia

	46	KNR  231-0813-03-00  IGM Warszawa	  6,000	m	..................................     .	...................................
		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

	47	KNR  231-0814-01-00  IGM Warszawa	  864,000	m	..................................     .	...................................
		Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm

	48	KNR  231-0104-01-00  IGM Warszawa	 2 428,400	m2	..................................     .	...................................
		Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po
		zagęszczeniu 10 cm

	49	KNR  231-0109-03-00	 2 401,400	m2	..................................     .	...................................
		Analogia -Podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. warstwy 20,0 cm

	50	KNR  231-0312-01-00  IGM Warszawa	 2 428,400	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego  - warstwa wyrównawcza po zagęszczeniu o
		grubości: 4 cm  -analogia

	51	KNR  231-0312-02-00  IGM Warszawa	 7 285,200	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowa  z betonu asfaltowego  warstwa zasadnicza  po zagęszczeniu o grubości: ponad 4 cm -
		dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 3,0 cm

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	I.  KOLEKTORY SANITARNE GRAWITACYJNE
	I.D. Roboty drogowe
	 
		 Str. 6
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	52	KNR  231-0312-01-00  IGM Warszawa	 8 823,600	m2	..................................     .	...................................
		Warstwa wiażąca z betonu asfaltowego, po zagęszczeniu o grubości: 4 cm

	53	KNR  231-0312-02-00  IGM Warszawa	 8 823,600	m2	..................................     .	...................................
		Warstwa wiażąca po zagęszczeniu o grubości: ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1  cm

	54	KNR  231-0312-05-00  IGM Warszawa	 8 863,900	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego  - warstwa ścieralna  po zagęszczeniu o grubości: 3 cm

	55	KNR  231-0312-06-00  IGM Warszawa	 8 863,900	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia  z betonu asfaltowego  - warstwa ścieralna na po zagęszczeniu o grubości: ponad 3
		cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 1,0 cm

	56	KNR  231-0204-05-00  IGM Warszawa	  427,100	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 7 cm
		pobocza i umocnienie po wykopach

	57	KNR  231-0205-01-00  IGM Warszawa	  165,000	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnie z brukowca o wymiarach: 16 - 20 cm (kamień narzutowy)

	58	KNR  003-0201-01-00  ATHENASOFT Warszawa	  813,600	m2	..................................     .	...................................
		 Analogia Podsypka cementowo piaskowa pod kostki betonowe POLBRUK

	59	KNR  003-0304-03-00  ATHENASOFT Warszawa	  813,600	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie o grubości : 8 cm - na podsypce
		cementowo-piaskowej (odzysk materiału 60%)

	60	KNR  003-0201-01-00  ATHENASOFT Warszawa	  432,000	m2	..................................     .	...................................
		 Analogia Podsypka cementowo piaskowa pod płyty betonowe

	61	KNR  231-0309-04-00  IGM Warszawa	  432,000	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych na i podsypce cemanotowo piaskowej grubości 10,0
		cm (odzysk materiału 80%)

	62	KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa	  13,140	m3	..................................     .	...................................
		Ławy pod krawężniki: betonowe i obrzeża betonowe z oporem

	63	KNR  231-0403-03-00  IGM Warszawa	  6,000	m	..................................     .	...................................
		Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej -
		odzysk materiału 60%

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	I.  KOLEKTORY SANITARNE GRAWITACYJNE
	I.D. Roboty drogowe
	 
		 Str. 7
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	64	KNR  231-0407-02-00  IGM Warszawa	  864,000	m	..................................     .	...................................
		Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem (odzysk materiału 6
		0%)

	65	Analiza własna	 3 186,000	t	..................................     .	...................................
		Transport mieszanki  mineralno - bitumicznej  z wytwórni w/g kalkulacji indywidualnej

	66	Analiza własna	  483,700	t	..................................     .	...................................
		Transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - niesortowanego w/g kalkulacji indywidualnej

	67	Analiza własna	  207,300	t	..................................     .	...................................
		Transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - sortowanego w/g kalkulacji indywidualnej

	68	KNR  401-0108-11-00  IGM Warszawa	  308,600	m3	..................................     .	...................................
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i
		wyładowaniem, na odległość: do 1 km

	69	KNR  401-0109-12-00  WACETOB Warszawa	  617,200	m3	..................................     .	...................................
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i
		wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km dalsze 2,0 km

	70	KNR  231-1402-02-00  IGM Warszawa	 2 338,000	m2	..................................     .	...................................
		Wyrównanie terenu po pracach kanalizacji sanitarnej

	 
	II	RUROCIĄGI TŁOCZNE	

	 
	 
	II.A	Roboty przygotowawcze	

	71	KNNR  N001-0111-010	  0,160	km	..................................     .	...................................
		Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu, kabli

	72	KNR  0201-0310-01	  32,000	m3	..................................     .	...................................
		Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych głębokości do 1,5 m/2m3/dół co 5 m.Grunt kategorii I - II

	 
	73	KNR  0211-0301-04	  0,400	m3	..................................     .	...................................
		Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	II.  RUROCIĄGI TŁOCZNE
	II.A. Roboty przygotowawcze
	 
		 Str. 8
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	74	KNR  0502-0201-05	  4,500	m	..................................     .	...................................
		Zabezpieczenie kabla energetyczny dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/

	 
	75	KNR  0502-0201-05	  19,500	m	..................................     .	...................................
		Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/

	 
	II.B	Roboty ziemne	

	76	KNNR  N001-0111-010	  2,609	km	..................................     .	...................................
		Wytyczenie trasy rurociągów

	77	KNR  201-0218-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  138,330	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60
		m3, w gruncie kategorii: I-II

	78	KNR  201-0218-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  322,770	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60
		m3, w gruncie kategorii: III

	79	KNR  0201-0317-04	  7,170	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem
		urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.I - II

	80	KNR  0201-0317-05	  16,730	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem
		urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat. III - IV

	81	KNR  0201-0321-01	  145,620	m2	..................................     .	...................................
		Analogia  - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do
		3,0m ścianką stalową w gruntach suchych .Grunt kat.I-II

	82	KNR  0201-0321-02	  339,780	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do
		3,0m ścianką stalową w gruntach suchych wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV

	83	KNR  0201-0229-01	  104,220	m3	..................................     .	...................................
		Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio  odspojonego
		na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II  - zasypka

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	II.  RUROCIĄGI TŁOCZNE
	II.B. Roboty ziemne
	 
		 Str. 9
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	84	KNR  0201-0229-02	  243,180	m3	..................................     .	...................................
		Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego
		na odległość do 10 m. Grunt kategorii III - zasypka

	85	KNR  0201-0320-04	  137,600	m3	..................................     .	...................................
		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i
		szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II.

	86	KNR  0201-0236-03	  485,100	m3	..................................     .	...................................
		Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III

	87	KNR  201-0211-07-30  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  180,600	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,60 m3, w ziemi uprzednio
		zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km, sam.samowyład.o
		ładow.ponad 5 do 10 t w gruncie  kat.I-III /spycharka gąs.100 KM/ wywóz urobku

	88	KNR  201-0214-04-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  722,400	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
		gruntu kat.III-IV, po drogach utwardzonych samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 10
		do 15 t dalsze 2,0 km

	89	KNR  0201-0229-02	  180,600	m3	..................................     .	...................................
		Analogia rozplantowanie wywiezionego gruntu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM

	90	KNR  201-0210-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  134,700	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem
		urobku na odległość do 1,0 km samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t:
		grunt kat.I-II dowóz gruntu na wymianę

	91	KNR  201-0214-03-30  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 2 424,600	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
		gruntu kat.I-II, po drogach utwardzonych samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 15
		do 20 t dalsze 9,0 km

	92	KNR  201-0210-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  45,900	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem
		urobku na odległość do 1,0 km samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t:
		grunt kat.I-II dowóz gruntu na podsypkę

	93	KNR  201-0214-03-30  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  826,200	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
		gruntu kat.I-II, po drogach utwardzonych samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 15
		do 20 t dalsze 9,0 km

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	II.  RUROCIĄGI TŁOCZNE
	II.B. Roboty ziemne
	 
		 Str. 10
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 

	 
	II.C	Roboty konstrukcyjne	

	94	KNR  0228-0501-0501	  458,700	m2	..................................     .	...................................
		Podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 10 cm

	95	KNR  0228-0302-03	  12,000	m	..................................     .	...................................
		Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 110 mm,

	96	KNR  0228-0302-02	  292,000	m	..................................     .	...................................
		Rury z PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 90 mm

	97	KNR  228-0302-01-00  MRiGŻ	  113,000	m	..................................     .	...................................
		Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, o średnicy zewnętrznej 63 mm

	98	KNR  0218-0804-01	  4,000	m	..................................     .	...................................
		Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 110 mm. Dowóz wody samochodem
		beczkowozem 4 t

	99	KNR  0218-0804-01	  2,000	m	..................................     .	...................................
		Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 90 mm. Dowóz wody samochodem
		beczkowozem 4 t

	100	KNR  0218-0804-01	  1,000	m	..................................     .	...................................
		Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalne 63 mm. Dowóz wody samochodem
		beczkowozem 4 t

	101	Kalk. własna	  17,000	kpl	..................................     .	...................................
		Węzły na trasie kolektora tłocznego

	 
	II.D	Roboty drogowe	

	102	KNR  003-0101-01-00  ATHENASOFT Warszawa	  171,100	m	..................................     .	...................................
		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych

	103	KNR  231-0803-03-00  IGM Warszawa	  171,100	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	II.  RUROCIĄGI TŁOCZNE
	II.D. Roboty drogowe
	 
		 Str. 11
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	104	KNR  231-0803-04-00  IGM Warszawa	 1 197,700	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm
		- dodatek za każdy dalszy 1 cm -  za dalsze 7 cm

	105	KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa	  171,100	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm

	106	KNR  231-0802-08-00  IGM Warszawa	  855,500	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek
		za każdy dalszy 1 cm - dodatek za 5,0 cm

	107	KNR  231-0104-01-00  IGM Warszawa	  171,100	m2	..................................     .	...................................
		Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po
		zagęszczeniu 10 cm

	108	KNR  231-0109-03-00	  171,100	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - Podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. warstwy 20,0 cm

	109	KNR  231-0312-01-00  IGM Warszawa	  171,100	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego  - warstwa wyrównawcza po zagęszczeniu o
		grubości: 4 cm  -analogia

	110	KNR  231-0312-02-00  IGM Warszawa	  513,300	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowa  z betonu asfaltowego  warstwa zasadnicza  po zagęszczeniu o grubości: ponad 4 cm -
		dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 3,0 cm

	 
	II.E	Wykonanie przewiertów sterowanych rurą PEHD	

	111	analiza własna	 1 874,000	m	..................................     .	...................................
		Przewiert sterowany rurami PEHD 110 zgrzewanymi doczołowo

	112	analiza własna	  180,000	m	..................................     .	...................................
		Przewiert sterowany rurami PEHD 90 zgrzewanymi doczołowo

	113	analiza własna	  138,000	m	..................................     .	...................................
		Przewiert sterowany rurami PEHD 63 zgrzewanymi doczołowo

	 
	III	PRZYKANALIKI	

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	III.  PRZYKANALIKI
	 
		 Str. 12
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 

	III.A	Roboty przygotowawcze	

	114	KNNR  N001-0111-010	  1,320	km	..................................     .	...................................
		Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu ,kabli

	115	KNR  0201-0310-01	  39,600	m3	..................................     .	...................................
		Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych głębokości do 1,5 m/2m3/dół co 5 m.Grunt kategorii I-II.

	116	KNR  0211-0301-04	  1,650	m3	..................................     .	...................................
		Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych
		 szt)

	117	KNR  0502-0201-05	  9,000	m	..................................     .	...................................
		Zabezpieczenie kabla energetyczny dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/

	 
	118	KNR  0502-0201-05	  103,500	m	..................................     .	...................................
		Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/

	 
	 
	III.B	Roboty ziemne	

	119	KNNR  N001-0111-010	  0,352	km	..................................     .	...................................
		Wytyczenie trasy rurociągów

	120	KNR  201-0218-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  148,878	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60
		m3, w gruncie kategorii: I-II

	121	KNR  201-0218-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  322,770	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60
		m3, w gruncie kategorii: III

	122	KNR  0201-0218-01	  37,220	m3	..................................     .	...................................
		Mod. Wykopy j.w. lecz w gruncie nawodnionym katgorii I-II

	123	KNR  0201-0218-02	  86,846	m3	..................................     .	...................................
		Mod. Wykopy j.w. lecz w gruncie nawodnionym kategorii III

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	III.  PRZYKANALIKI
	III.B. Roboty ziemne
	 
		 Str. 13
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	124	KNR  0201-0317-04	  16,542	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem
		urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0 m  szer.0,8-1,5m.kat.I - II

	125	KNR  0201-0317-05	  38,598	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem
		urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0 m   szer.0,8-1,5m.kat. III - IV

	126	KNR  0201-0319-01	  4,136	m3	..................................     .	...................................
		Ręczne wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych.Grunt kategorii I-II.

	127	KNR  0201-0319-02	  9,650	m3	..................................     .	...................................
		Ręczne wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych.Grunt kategorii III-IV.

	128	KNR  0201-0321-01	  346,590	m2	..................................     .	...................................
		Analogia  - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do
		3,0m ścianką stalową w gruntach suchych .Grunt kat.I-II

	129	KNR  0201-0321-02	  809,410	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do
		3,0m ścianką stalową w gruntach suchych wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV

	130	KNR  0201-0323-01	  86,648	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych ścianką stalową w gruntach
		nawodnionych wraz z rozbiórką,przy głębokości wykopu do 3,0 m.Grunt kat.I-II.

	131	KNR  0201-0323-02	  202,353	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych ścianką stalową gruntach
		nawodnionych wraz z rozbiórką,przy głębokości wykopu do 3,0 m.Grunt kat.III-IV

	132	KNR  0201-0229-01	  435,240	m3	..................................     .	...................................
		Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio  odspojonego
		na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II  - zasypka

	133	KNR  0201-0320-04	  77,440	m3	..................................     .	...................................
		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i
		szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II.

	134	KNR  0201-0236-03	  512,680	m3	..................................     .	...................................
		Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	III.  PRZYKANALIKI
	III.B. Roboty ziemne
	 
		 Str. 14
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	135	KNR  201-0211-07-30  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  220,600	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,60 m3, w ziemi uprzednio
		zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km, sam.samowyład.o
		ładow.ponad 5 do 10 t w gruncie  kat.I-III /spycharka gąs.100 KM/ wywóz urobku

	136	KNR  201-0214-04-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  882,400	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
		gruntu kat.III-IV, po drogach utwardzonych samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 10
		do 15 t dalsze 2,0 km

	137	KNR  0201-0229-02	  220,400	m3	..................................     .	...................................
		Analogia rozplantowanie wywiezionego gruntu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM

	138	KNR  201-0210-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  181,680	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem
		urobku na odległość do 1,0 km samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t:
		grunt kat.I-II dowóz gruntu na wymianę

	139	KNR  201-0214-03-30  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 3 270,240	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
		gruntu kat.I-II, po drogach utwardzonych samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 15
		do 20 t dalsze 9,0 km

	140	KNR  201-0210-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  38,720	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem
		urobku na odległość do 1,0 km samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t:
		grunt kat.I-II dowóz gruntu na podsypkę

	141	KNR  201-0214-03-30  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  696,960	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
		gruntu kat.I-II, po drogach utwardzonych samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 15
		do 20 t dalsze 9,0 km

	 
	III.C	Roboty konstrukcyjne	

	142	KNR  228-0501-04-10  MRiGŻ	  52,800	m2	..................................     .	...................................
		Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 10 cm  - pospółki do naw.drogowych

	143	KNR  228-0503-01-00  MRiGŻ	  352,000	m	..................................     .	...................................
		Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych litych klasy S, o średnicy  160 mm

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	III.  PRZYKANALIKI
	III.C. Roboty konstrukcyjne
	 
		 Str. 15
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	144	KNR  228-0408-01-00  MRiGŻ	  70,000	studnia	..................................     .	...................................
		Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o śr.425 mm i głębokości 1,59 m, z gotowych elementów z
		tworzywa sztucznego typu: kineta przepływowa PE 160, właz żeliwny typu D

	 
	III.D	Roboty drogowe	

	145	KNR  003-0101-01-00  ATHENASOFT Warszawa	  150,000	m	..................................     .	...................................
		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych

	146	KNR  231-0803-03-00  IGM Warszawa	  166,400	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm

	147	KNR  231-0803-04-00  IGM Warszawa	 1 164,800	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm
		- dodatek za każdy dalszy 1 cm -  za dalsze 7 cm

	148	KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa	  166,400	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm

	149	KNR  231-0802-08-00  IGM Warszawa	  832,000	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek
		za każdy dalszy 1 cm - dodatek za 5,0 cm

	150	KNR  231-0804-06-00  WACETOB Warszawa	  15,000	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie ręczne nawierzchni z trylinki płyt drogowych

	151	KNR  0231-0804-06	  4,000	m2	..................................     .	...................................
		Ręczne rozebranie nawierzchni z bruku  / z kamienia polnego /

	152	KNR  231-0805-01-00  WACETOB Warszawa	  84,700	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki brukowej: wysokość kostki 8 cm analogia

	153	KNR  231-0813-03-00  IGM Warszawa	  22,000	m	..................................     .	...................................
		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

	154	KNR  231-0814-01-00  IGM Warszawa	  22,000	m	..................................     .	...................................
		Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm

	155	KNR  231-0104-01-00  IGM Warszawa	  166,400	m2	..................................     .	...................................

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	III.  PRZYKANALIKI
	III.D. Roboty drogowe
	 
		 Str. 16
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po
		zagęszczeniu 10 cm

	156	KNR  231-0109-03-00	  166,400	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy betonowa pomocnicza - warstwa odcinająca z betonu o Rm=6-9  Mpa grubości warstwy
		po zagęszczeniu: 12 cm

	157	KNR  231-0109-02-00  IGM Warszawa	  499,200	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy betonowe z dylatacją, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za
		każdy dalszy 1 cm - dalsze 3,0 cm

	158	KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa	  166,400	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 12 cm

	159	KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa	  166,400	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

	160	KNR  231-0312-01-00  IGM Warszawa	  166,400	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego  - warstwa wyrównawcza po zagęszczeniu o
		grubości: 4 cm  -analogia

	161	KNR  231-0312-02-00  IGM Warszawa	  166,400	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowa  z betonu asfaltowego  warstwa wyrównawcza po zagęszczeniu o grubości: ponad 4
		cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 1,0 cm

	162	KNR  231-0312-05-00  IGM Warszawa	  166,000	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego  - warstwa ścieralna  po zagęszczeniu o grubości: 3 cm

	163	KNR  231-0312-06-00  IGM Warszawa	  166,400	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia  z betonu asfaltowego  - warstwa ścieralna na po zagęszczeniu o grubości: ponad 3
		cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 1,0 cm

	164	KNR  231-0204-05-00  IGM Warszawa	  13,500	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 7 cm
		pobocza i umocnienie po wykopach

	165	KNR  231-0205-01-00  IGM Warszawa	  4,000	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnie z brukowca o wymiarach: 16 - 20 cm (kamień narzutowy)

	166	KNR  003-0304-04-00  ATHENASOFT Warszawa	  84,700	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie o grubości : 8 cm - na podsypce
		piaskowej (odzysk materiału 60%)

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	III.  PRZYKANALIKI
	III.D. Roboty drogowe
	 
		 Str. 17
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	 
	167	KNR  231-0109-03-00  IGM Warszawa	  15,000	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy betonowe z betonu B-15, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm- pod trylinkę

	168	KNR  231-0309-04-00  IGM Warszawa	  15,000	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych na i podsypce cemanotowo piaskowej grubości 10,0
		cm (odzysk materiału 80%)

	169	KNR  231-0403-03-00  IGM Warszawa	  24,000	m	..................................     .	...................................
		Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej -
		odzysk materiału 60%

	170	KNR  231-0407-02-00  IGM Warszawa	  22,000	m	..................................     .	...................................
		Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem (odzysk materiału
		80%)

	171	KNR  401-0108-11-00  IGM Warszawa	  46,620	m3	..................................     .	...................................
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i
		wyładowaniem, na odległość: do 1 km

	 
	IV	Przepompownia ścieków PS1	

	 
	 
	IV.A	Roboty ziemne	

	172	KNR  201-0607-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  24,000	szt	..................................     .	...................................
		Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 6,0 m

	173	KNR  201-0605-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  72,000	m-g	..................................     .	...................................
		Pompowanie wody

	174	KNR  201-0206-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  12,000	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku
		samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III

	175	KNR  201-0221-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  95,325	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyzki 0,40 m3, w
		gruncie kategorii: III

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	IV.  Przepompownia ścieków PS1
	IV.A. Roboty ziemne
	 
		 Str. 18
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	176	KNR  201-0326-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  95,400	m2	..................................     .	...................................
		Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne wraz z rozbiórką, balami drewnianymi, przy
		głębokości wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat.III-IV

	177	KNR  201-0320-08-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  35,650	m3	..................................     .	...................................
		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 6,0 m: grunt kat.
		III-IV, szer. wykopu 2,6-4,5 m

	178	KNR  201-0229-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  46,750	m3	..................................     .	...................................
		Zasypanie wykopów - przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m
		spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

	179	KNR  201-0236-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  82,400	m3	..................................     .	...................................
		Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w
		gruncie spoistym, kategorii : III-IV

	 
	IV.B	Roboty montażowe	

	180	KNR  218-0607-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  4,800	m2	..................................     .	...................................
		Deskowanie ław fundamentowych

	181	KNR  218-0609-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  1,800	m3	..................................     .	...................................
		Ręczne układanie mieszanki betonowej: w ławach fundamentowych lub blokach oporowych

	182	KNR  202-1701-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  1,800	m3	..................................     .	...................................
		Mieszanka betonu zwykłego wykonana w warunkach prymitywnych - klasa betonu: B 7,5

	183	KNR  228-0406-07-00  Norma scalona	  1,000	studnia	..................................     .	...................................
		Przepompownia ścieków z kręgów żelbetowych beton C35/45, średnicy Dz 1500  wysokości 4,80m
		z dwoma pompami zatapialnymi typu - produkcji FLYGT NP 3127.060 SH/246 7,4kW,  szafa
		sterownicza, energetyczny kabel zasilający do skrzynki energetycznej  (5,0-10,0m)- kompletna z
		dowozem i montażem wyposażona w GPRS 1

	 
	IV.C	Zagospodarowanie terenu przepompowni	

	184	KNR  231-0103-01-00  IGM Warszawa	  15,846	m2	..................................     .	...................................
		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
		gruntu: I-II

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	IV.  Przepompownia ścieków PS1
	IV.C. Zagospodarowanie terenu przepompowni
	 
		 Str. 19
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	185	KNR  231-0109-03-00  IGM Warszawa	  9,000	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm (beton pod całą
		kostkę brukową)

	186	KNR  231-0109-04-00  IGM Warszawa	  27,000	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek
		za każdy dalszy 1 cm

	187	KNR  231-0407-04-00  IGM Warszawa	  12,000	m	..................................     .	...................................
		Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową

	188	KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa	  0,920	m3	..................................     .	...................................
		Ławy pod obrzeża betonowe z oporem

	189	KNR  011-0317-01-00	  9,000	m2	..................................     .	...................................
		Ułożenie na podsypce cementowo-piaskowej grub.50mm z wypełnieniem spoin zaprawą
		cementową, nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm - teren przepompowni

	 
	V	Przepompownia ścieków PS2	

	 
	 
	V.A	Roboty ziemne	

	190	KNR  201-0607-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  24,000	szt	..................................     .	...................................
		Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 6,0 m

	191	KNR  201-0605-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  72,000	m-g	..................................     .	...................................
		Pompowanie wody

	192	KNR  201-0206-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  11,600	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku
		samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III

	193	KNR  201-0221-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  80,340	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyzki 0,40 m3, w
		gruncie kategorii: III

	194	KNR  201-0326-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  83,000	m2	..................................     .	...................................
		Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne wraz z rozbiórką, balami drewnianymi, przy

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	V.  Przepompownia ścieków PS2
	V.A. Roboty ziemne
	 
		 Str. 20
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		głębokości wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat.III-IV

	195	KNR  201-0320-08-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  28,950	m3	..................................     .	...................................
		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 6,0 m: grunt kat.
		III-IV, szer. wykopu 2,6-4,5 m

	196	KNR  201-0229-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  40,550	m3	..................................     .	...................................
		Zasypanie wykopów - przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m
		spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

	197	KNR  201-0236-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  69,500	m3	..................................     .	...................................
		Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w
		gruncie spoistym, kategorii : III-IV

	 
	V.B	Roboty montażowe	

	198	KNR  218-0607-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  4,800	m2	..................................     .	...................................
		Deskowanie ław fundamentowych

	199	KNR  218-0609-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  1,800	m3	..................................     .	...................................
		Ręczne układanie mieszanki betonowej: w ławach fundamentowych lub blokach oporowych

	200	KNR  202-1701-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  1,800	m3	..................................     .	...................................
		Mieszanka betonu zwykłego wykonana w warunkach prymitywnych - klasa betonu: B 7,5

	201	KNR  228-0406-07-00  Norma scalona	  1,000	studnia	..................................     .	...................................
		Przepompownia ścieków z kręgów żelbetowych beton C35/45, średnicy Dz 1500  wysokości 4,06m
		z dwoma pompami zatapialnymi rodukcji FLYGT DX 3069.180 LT/410 2,0kW, szafa sterownicza,
		energetyczny kabel zasilający do skrzynki energetycznej  (5,0-10,0m)- kompletna z dowozem i
		montażem wyposażona w GPRS 1

	 
	V.C	Zagospodarowanie terenu przepompowni	

	202	KNR  231-0103-01-00  IGM Warszawa	  15,846	m2	..................................     .	...................................
		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
		gruntu: I-II

	203	KNR  231-0109-03-00  IGM Warszawa	  9,000	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm (beton pod całą
		kostkę brukową)

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	V.  Przepompownia ścieków PS2
	V.C. Zagospodarowanie terenu przepompowni
	 
		 Str. 21
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	 
	204	KNR  231-0109-04-00  IGM Warszawa	  27,000	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek
		za każdy dalszy 1 cm

	205	KNR  231-0407-04-00  IGM Warszawa	  12,000	m	..................................     .	...................................
		Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową

	206	KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa	  0,920	m3	..................................     .	...................................
		Ławy pod obrzeża betonowe z oporem

	207	KNR  011-0317-01-00	  9,000	m2	..................................     .	...................................
		Ułożenie na podsypce cementowo-piaskowej grub.50mm z wypełnieniem spoin zaprawą
		cementową, nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm - teren przepompowni i
		wjazd

	 
	VI	Przepompownia ścieków PS 3	

	 
	 
	VI.A	Roboty ziemne	

	208	KNR  201-0607-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  24,000	szt	..................................     .	...................................
		Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 6,0 m

	209	KNR  201-0605-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  72,000	m-g	..................................     .	...................................
		Pompowanie wody

	210	KNR  201-0206-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  11,500	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku
		samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III

	211	KNR  201-0221-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  78,315	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyzki 0,40 m3, w
		gruncie kategorii: III

	212	KNR  201-0326-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  82,600	m2	..................................     .	...................................
		Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne wraz z rozbiórką, balami drewnianymi, przy
		głębokości wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat.III-IV

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	VI.  Przepompownia ścieków PS 3
	VI.A. Roboty ziemne
	 
		 Str. 22
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	213	KNR  201-0320-08-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  28,500	m3	..................................     .	...................................
		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 6,0 m: grunt kat.
		III-IV, szer. wykopu 2,6-4,5 m

	214	KNR  201-0229-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  40,000	m3	..................................     .	...................................
		Zasypanie wykopów - przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m
		spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

	215	KNR  201-0236-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  68,500	m3	..................................     .	...................................
		Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w
		gruncie spoistym, kategorii : III-IV

	 
	VI.B	Roboty montażowe	

	216	KNR  218-0607-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  4,800	m2	..................................     .	...................................
		Deskowanie ław fundamentowych

	217	KNR  218-0609-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  1,800	m3	..................................     .	...................................
		Ręczne układanie mieszanki betonowej: w ławach fundamentowych lub blokach oporowych

	218	KNR  202-1701-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  1,800	m3	..................................     .	...................................
		Mieszanka betonu zwykłego wykonana w warunkach prymitywnych - klasa betonu: B 7,5

	219	KNR  228-0406-07-00  Norma scalona	  1,000	studnia	..................................     .	...................................
		Przepompownia ścieków z kręgów żelbetowych beton C35/45, średnicy Dz 1500  wysokości 4,24m
		z dwoma pompami zatapialnymi produkcji FLYGT DX 3069.180 LT/412 1,5kW , szafa sterownicza,
		energetyczny kabel zasilający do skrzynki energetycznej  (5,0-10,0m)- kompletna z dowozem i
		montażem wyposażona w GPRS 1)

	 
	VI.C	Zagospodarowanie terenu przepompowni	

	220	KNR  231-0103-01-00  IGM Warszawa	  15,846	m2	..................................     .	...................................
		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
		gruntu: I-II

	221	KNR  231-0109-03-00  IGM Warszawa	  9,000	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm (beton pod całą
		kostkę brukową)

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	VI.  Przepompownia ścieków PS 3
	VI.C. Zagospodarowanie terenu przepompowni
	 
		 Str. 23
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	222	KNR  231-0109-04-00  IGM Warszawa	  27,000	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek
		za każdy dalszy 1 cm

	223	KNR  231-0407-04-00  IGM Warszawa	  12,000	m	..................................     .	...................................
		Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową

	224	KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa	  0,920	m3	..................................     .	...................................
		Ławy pod obrzeża betonowe z oporem

	225	KNR  011-0317-01-00	  9,000	m2	..................................     .	...................................
		Ułożenie na podsypce cementowo-piaskowej grub.50mm z wypełnieniem spoin zaprawą
		cementową, nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm - teren przepompowni i
		wjazd

	 
	VII	Przydomowa przepompownia ścieków Pd4	

	 
	 
	VII.A	Roboty ziemne	

	226	KNR  201-0607-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  16,000	szt	..................................     .	...................................
		Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 6,0 m

	227	KNR  201-0605-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  48,000	m-g	..................................     .	...................................
		Pompowanie wody

	228	KNR  201-0206-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,400	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku
		samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III

	229	KNR  201-0221-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  9,600	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyzki 0,40 m3, w
		gruncie kategorii: III

	230	KNR  201-0326-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  9,200	m2	..................................     .	...................................
		Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne wraz z rozbiórką, balami drewnianymi, przy
		głębokości wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat.III-IV

	231	KNR  201-0320-08-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  4,800	m3	..................................     .	...................................

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	VII.  Przydomowa przepompownia ścieków Pd4
	VII.A. Roboty ziemne
	 
		 Str. 24
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 6,0 m: grunt kat.
		III-IV, szer. wykopu 2,6-4,5 m

	232	KNR  201-0229-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  4,800	m3	..................................     .	...................................
		Zasypanie wykopów - przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m
		spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

	233	KNR  201-0236-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  92,160	m3	..................................     .	...................................
		Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w
		gruncie spoistym, kategorii : III-IV

	 
	VII.B	Roboty montażowe	

	234	KNR  218-0607-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  3,200	m2	..................................     .	...................................
		Deskowanie ław fundamentowych

	235	KNR  218-0609-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,800	m3	..................................     .	...................................
		Ręczne układanie mieszanki betonowej: w ławach fundamentowych lub blokach oporowych

	236	KNR  202-1701-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,800	m3	..................................     .	...................................
		Mieszanka betonu zwykłego wykonana w warunkach prymitywnych - klasa betonu: B 7,5

	237	KNR  228-0406-07-00  Norma scalona	  1,000	studnia	..................................     .	...................................
		Przepompownia ścieków z tworzyw sztucznych, średnicy Dz 800  wysokości 3,0m z pompą
		zatapialną produkcji FLYGT DX 3069.180 HT/250 2,4kW - 1 szt. , szafa sterownicza, energetyczny
		kabel zasilający do skrzynki energetycznej  (5,0-10,0m)- kompletna z dowozem i montażem
		wyposażona w GPRS 1

	 
	 
	VII.C	Zagospodarowanie terenu przepompowni	

	238	KNR  231-0103-01-00  IGM Warszawa	  6,250	m2	..................................     .	...................................
		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
		gruntu: I-II

	239	KNR  231-0109-03-00  IGM Warszawa	  6,250	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm (beton pod całą
		kostkę brukową)

	240	KNR  231-0109-04-00  IGM Warszawa	  18,750	m2	..................................     .	...................................

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	VII.  Przydomowa przepompownia ścieków Pd4
	VII.C. Zagospodarowanie terenu przepompowni
	 
		 Str. 25
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek
		za każdy dalszy 1 cm

	241	KNR  231-0407-04-00  IGM Warszawa	  10,000	m	..................................     .	...................................
		Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową

	242	KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa	  0,400	m3	..................................     .	...................................
		Ławy pod obrzeża betonowe z oporem

	243	KNR  011-0317-01-00	  6,250	m2	..................................     .	...................................
		Ułożenie na podsypce cementowo-piaskowej grub.50mm z wypełnieniem spoin zaprawą
		cementową, nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm - teren przepompowni i
		wjazd

	 
	Wartość kosztorysowa robót	

	Inwestor :	Wykonawca :