Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu o następujących parametrach:

### Fabrycznie nowy w myśl art. 2 pkt. 62[[1]](#footnote-1) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988) (rok produkcji 2022/2023) mikrobus 9-miejscowoy (8 +1 kierowca), przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym co najmniej 1 miejsce dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;

### Pojemność skokowa (cm3 ): nie mniej niż 1900 cm3

### Moc nie mniejsza niż 110 KM

### Turbo Diesel

### Norma spalania: minimum Euro 6

1. Skrzynia biegów: 6-stopniowa manualna
2. Wspomaganie kierownicy
3. Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg
4. Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkie siedzenia
5. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
6. Lusterka boczne elektryczne ustawiane i podgrzewane elektrycznie sterowane szyby-przód
7. Obrotomierz
8. Radio
9. Oświetlenie w podsufitce
10. Oświetlenie przedziału pasażerskiego
11. Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy
12. Radio
13. Światła do jazdy dziennej typu LED
14. Przednie światła p/mgielne
15. Wycieraczki przedniej szyby
16. Czujnik monitorowania ciśnienia w oponach
17. Immobiliser
18. Czujniki cofania
19. Komplet kół zimowych
20. Dywaniki gumowe
21. Podsufitka tapicerowana
22. Tapicerka foteli w pojeździe materiałowa w ciemnym kolorze
23. Podłoga antypoślizgowa, łatwo zmywalna, w części pasażerskiej
24. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania i ruszania pod górę
25. System zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania
26. System stabilizacji toru jazdy
27. Regulacja wysokości fotela kierowcy co najmniej w 3 płaszczyznach
28. Światła sygnalizacyjne na dachu pojazdu
29. Wyposażenie dodatkowe: dedykowany podnośnik samochodowy, klucz do kół, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy
30. Oznaczenie progów kolorami kontrastowymi
31. Dwa kluczyki ze zdalnym sterowaniem
32. Centralny wyświetlacz monochromatyczny lub kolorowy między zegarami
33. Klimatyzacja manualna z przodu
34. Centralny zamek sterowany pilotem
35. Pełnowymiarowe koło zapasowe
36. Lakier metalik – kolor do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy
37. Fotele w II i III rzędzie niezależne, z możliwością ich swobodnego demontażu
38. Drzwi boczne przesuwane prawe wraz z wysuwanym stopniem elektrycznym
39. Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone, szyby ogrzewane z wycieraczkami
40. Pełne przeszklenie samochodu
41. Radioodbiornik wraz z głośnikami

Zabudowa specjalna

1. Atestowana winda, udźwig min 300kg
2. Atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne przypięcie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
3. Fotele będą miały trzypunktowe pasy bezpieczeństwa jak również dodatkowy uchwyt umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu
4. Uchwyty podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego
5. Drzwi boczne przesuwane prawe wraz z wysuwanym stopniem elektrycznym
6. Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu pojazdu symbolem „Inwalidzi” .

Wymagania dodatkowe

1. Odbiór w siedzibie Zamawiającego
2. Wykonawca przeszkoli nieodpłatnie wskazanego pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi samochodu oraz windy
3. Oferowany przedmiot dostawy musi posiadać: książkę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim, homologację, pojazd musi spełniać warunki techniczne zgodne z polskimi i europejskimi normami, oznakowanie wymagane przez PFRON w zakresie pojazdów dla osób niepełnosprawnych.
1. nowy pojazd - pojazd fabrycznie nowy, który nie był zarejestrowany; [↑](#footnote-ref-1)