ZP.262.4.2024 Załącznik nr 2a do SWZ

**Kalkulacja cenowa/opis przedmiotu zamówienia (OPZ)**

**Zadanie 1 -dostawa 11 zestawów mebli biurowych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** | **Wykonawca winien wskazać dane z poniżej wskazanych, które będą umożliwiały Zamawiającemu jednoznaczną identyfikacje zaoferowanego produktu:**  **nazywa oferowanego produktu/model produktu/kod produktu  (numer katalogowy)/nazwa producenta/nazwę handlową produktu.**  **W przypadku mebli, które nie posiadają ww. oznaczeń, produkowanych na zamówienie, wykonawca winien wskazać w kolumnie 7 „wyrób na zamówienie”, „wyrób własny”, lub inny równoważny zwrot z podaniem wymiarów i kolorystyki oraz opisu proponowanego produktu** | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6. (4x5)** | **7.** | |
| **1** | **Zestaw mebli biurowych składający się z 5 elementów:**   1. **Biurko na stelażu o profilu zamkniętym**   Wymagania:  - wymiary (wys., szer., gł.) 74/160/80/ (+/-3cm);  - blat z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, o grubości 25 mm (+/- 3 mm), krawędź blatu wykończona obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze zgodnym z zastosowaną płytą biurka;  - kolor blatu - dąb sonoma jasny;  - nogi biurka o solidnej konstrukcji opartej na bazie profilu zamkniętego o wymiarach 60-80 mm x 20-30 mm, grubości ścianki min. 1,5 mm;  - rama pod blatem z profilu min. 20x30 mm i grubości ścianki min. 1,5 mm;  - stelaż metalowy w całości malowany proszkowo;  - konstrukcja stelaża spawno-skręcana;  - kolor stelaża ciemno szary tj. bazalt/ grafit / antracyt;  - w blacie biurka minimum 1 otwór fi 60 mm na kable/przepust meblowy po prawej lub lewej stronie do uzgodnienia z Zamawiającym;  -blenda/osłona przednia w kolorze blatu biurka, szer. min. 140 cm , wys. min. 35 cm wykonana z płyty obustronnie laminowanej, o grubości min. 18 mm , krawędzie boczne wykończone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze zgodnym z zastosowaną płytą;  - noga zakończona regulatorem poziomującym w zakresie min. w zakresie 0-20 mm.  Zamawiający w OPZ dopuszcza różne odcienie szarości stelaża - ciemno szary tj. bazalt/ grafit / antracyt. Zamawiający zastrzega, że jeden z wybranych odcieni szarości musi być zastosowany we wszystkich elementach danego biurka i we wszystkich zestawach jednocześnie. Nie dopuszcza się zastosowania mixu różnych odcieni szarości.   1. **Kontener pod biurko**   Wymagania:  - wymiary w cm 62x43x50 (wys. szer. gł.) (+/- 3 cm);  - kontener mobilny trzyszufladowy wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o podwyższonej trwałości;  - krawędzie boczne wykończone obrzeżem PCV 2 mm;  - korpus mebla, ściana tylna, wieniec dolny, oraz fronty 18 mm;  - top /wieniec górny min. 18 mm. max 25 mm;  - szuflady zamykane zamkiem centralnym;  - prowadnice szuflad kulkowe z pełnym wysuwem i domykiem;  - kontener na obrotowych 4 kółkach jezdnych, w tym 2 z hamulcem;  - uchwyty do szuflad metalowe, dwupunktowe w rozstawie 128 mm;  - kolor korpusu kontenera oraz pleców ciemno szary tj. antracyt, bazalt, beton ciemny, grafit;  - kolor frontów szuflad - dąb sonoma jasny.  - klasa higieniczności płyty E-1.   1. **Szafa biurowa wysoka**   Wymagania:  - wymiary 220x80x40 cm (wys., szer., gł.) (+/-3 cm);  - top/wieniec górny wykonany z płyty min. 18 mm max. 25 mm obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, wykończony obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze zgodnym z zastosowaną płytą;  - półki z płyty 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2 mm;  - 5 przestawnych półek;  - tylna ściana wykonana z płyty HDF 3,2 mm w kolorze białym;  - drzwi dwuskrzydłowe, zamykane na zamek Baskwilowy;  - zawiasy meblowe samodomykające;  - uchwyty metalowe dwupunktowe w rozstawie 128 mm;  - korpus wykonany z płyty 18mm melaminowanej, widoczne krawędzie oklejone PCV 2 mm;  - stopki regulacyjne czarne w zakresie min. 0-15 mm, regulowane z wnętrza szafy;  - korpus szafy – ciemno szary tj. antracyt, bazalt, beton ciemny, grafit;  - frontów szafy – dąb sonoma jasny.  Zamawiający informuje, że ze względów bezpieczeństwa Wykonawca zobowiązany będzie w ramach realizacji zamówienia do montażu szafy do ściany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.   1. **Szafa biurowa**   Wymagania:  wymiary 184x80x40 cm (wys., szer., gł.) (+/-3cm),  - top/wieniec górny wykonany z płyty min. 18 mm max. 25 mm obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, wykończony obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze zgodnym z zastosowana płytą;  - półki z płyty 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2 mm;  - 4 przestawne półki;  - tylna ściana wykonana z płyty HDF 3,2 mm w kolorze białym;  - drzwi dwuskrzydłowe, zamykane na zamek Baskwilowy;  - zawiasy meblowe samodomykające;  - uchwyty metalowe dwupunktowe w rozstawie 128 mm;  - korpus wykonany z płyty 18mm melaminowanej, widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2 mm;  - stopki regulacyjne czarne w zakresie min. 0-15 mm, regulowane z wnętrza szafy;  - korpus szafy – ciemno szary tj. antracyt, bazalt, beton ciemny, grafit  - frontów szafy – dąb sonoma jasny.  **5. Szafa biurowa mała**  **Wymagania:**  - wymiary 148x80x40 cm (wys., szer., gł.) (+/-3 cm);  - top/wieniec górny wykonany z płyty min. 18 mm max. 25 mm obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1,wykończony obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze zgodnym z zastosowaną płytą;  - półki z płyty 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2 mm;  - 3 przestawne półki;  - tylna ściana wykonana z płyty HDF 3,2 mm w kolorze białym;  - drzwi dwuskrzydłowe, zamykane na zamek Baskwilowy;  - zawiasy meblowe samodomykające;  - uchwyty metalowe dwupunktowe w rozstawie 128 mm;  - korpus wykonany z płyty 18mm melaminowanej, wykończony obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze zgodnym z zastosowana płytą;  - stopki regulacyjne czarne w zakresie min. 0-15 mm, regulowane z wnętrza szafy;  - korpus szafy – ciemno szary tj. antracyt, bazalt, beton ciemny, grafit;  - fronty szafy – dąb sonoma jasny.  **Zamawiający w OPZ dopuszcza różne odcienie szarości korpusu szafy ( dot. poz. 3, 4, 5) oraz korpusu oraz pleców kontenera (dot. poz. 2): ciemno szary tj. antracyt, bazalt, beton ciemny, grafit. Zamawiający zastrzega, że jeden z wybranych odcieni szarości musi być zastosowany we wszystkich elementach danego zestawu (tj. poz. 2, 3, 4, 5) i we wszystkich zestawach jednocześnie. Nie dopuszcza się mixu różnych odcieni szarości.** | **zestawów** | **11** |  |  |  | |
| **RAZEM BRUTTO POZ. 1 (zestaw mebli od 1 do 5)** | | | | | | |  |

**Wartość oferty netto**............................................................ zł (słownie zł:..............................................................................)

**Wartość podatku VAT** ........................................................................................... zł (słownie zł:..........................................................)

**Wartość oferty brutto)**................................................................................ zł (słownie zł:............................................)

Formularz cenowy musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem/-ami potwierdzającymi prawo do reprezentowania Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.