**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przepierzenie magazynu wraz z montażem – sztuk 6**

**UWAGA: Przed złożeniem oferty wymagany pomiar pomieszczenia przez Wykonawcę.**

**Kontakt w godzinach 08:00 – 16:00, tel. 605 133 078, 605 179 020**

Pomieszczenie w piwnicy ma dwa poziomy sufitów: 2320 mm, 2780 mm.

Konstrukcja ramy: kątownik lub profil.

Materiał ścianki: siatka o oczkach nie większych niż 5 x 5 cm.

Wymiary przegród (patrz rys. poglądowy):  
**Zielona:**   
Długość:8400 mm  
Wysokość: 2780 mm  
**Czerwona:**Długość: 6400 mm  
Wysokość: 2780 mm  
**Błękitna:**  
Długość: 3600 mm  
Wysokość: 2780 mm  
**Granatowa:**Długość: 2400 mm  
Wysokość: 2780 mm  
**Fioletowa:**Długość: 500 mm  
Wysokość: 2780 mm  
**Pomarańczowe (x2):**Długość: 500 mm  
Wysokość: 2320 mm

Montaż przegród magazynowych wraz z drzwiami o wymiarach (szerokość: 700 mm, wysokość: 2000 mm) wyposażonych w wkładkę  patentową w ilości 3 sztuki

Rysunek poglądowy:

