[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
pr=SEKO Prix	14.2.1.10
pe=10
own=3	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0
opn=0	0	2	1	0	0	1	8	1	10	0	0	0	0	1.	1	
prn=2	2	2	2	5	1	5
[STRONA TYT]
dt=25.02.2021 r.
ni=Gmina Rogowo
ai=Kościelna 8,88-420 Rogowo
nw=
aw=
nb=Remont drogi gminnej nr 130524C Rogowo-Gostomka
ab=
br=Roboty drogowe
nk=Piotr Milik
npn=
[STAŁE]
stn=wartkosztnetto	231177.27	231177,27
stn=wartM	129401.36	129401,36
stn=wartMI	0.00	0
stn=wartR	9026.79000000000128	9026,79
stn=wartS	46722.85	46722,85
stn=wartU	0.00	0

[NARZUTY NORMA 1]
na=Podatek VAT
wa=23	1	0
op=0	0
nc=140

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=64.90	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu
wa=0.00	1
nm=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=10.8000000000000032	1
nr=10
ns=10
op=0	0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=10.8000000000000032	1
nr=11
ns=11
op=0	0	0

[GRUPY RMS]
gr=Materialy,Materialy inwestora,Materialy wlasne,Materialy pozostale,Materialy pozostale inwestora,Materialy pozostale wlasne
gm=Materialy,Materialy inwestora,Materialy wlasne,Materialy pozostale,Materialy pozostale inwestora,Materialy pozostale wlasne
gs=Materialy,Materialy inwestora,Materialy wlasne,Materialy pozostale,Materialy pozostale inwestora,Materialy pozostale wlasne

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna 
jm=r-g	149
wcn=1.00	1
ce=20.23
id=999

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Słupki iglaste niekorowane śred.70-110 mm 
jm=m3	060
wcn=1.00	1
ce=160.26
id=3951300

[RMS ZEST 3]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9 t 
jm=m-g	148
wcn=1.00	1
ce=66.98
id=39511

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Woda 
jm=m3	060
wcn=1.00	1
ce=3.95
id=3930000

[RMS ZEST 5]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze 
jm=%	147
wcn=1.00	1
ce=0.00
id=0000000

[RMS ZEST 6]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa  75 KM 
jm=m-g	148
wcn=1.00	1
ce=91.64
id=11333

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=Równiarka samojezdn.74kW/100KM 
jm=m-g	148
wcn=1.00	1
ce=96.99
id=11612

[RMS ZEST 8]
ty=S
na=Walec wibracyjny samojezdny 
jm=m-g	148
wcn=1.00	1
ce=125.00
id=12300

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm 
jm=t	034
wcn=1.00	1
ce=71.14
id=1600506

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Miał kamienny łamany (kruszyny) 
jm=t	034
wcn=1.00	1
ce=22.82
id=1600600

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Woda 
jm=m3	060
wcn=1.00	1
ce=4.61
id=3930000

[RMS ZEST 12]
ty=S
na=Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) 
jm=m-g	148
wcn=1.00	1
ce=96.99
id=11612

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 10 t (1) 
jm=m-g	148
wcn=1.00	1
ce=86.00
id=12113

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=Robocizna 
jm=r-g	149
wcn=1.00	1
ce=14.11
id=999

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Emulsja asfaltowa kationowa 
jm=kg	033
wcn=1.00	1
ce=1.54
id=1041199

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Grysy kamienne bazalt 8/11 
jm=t	034
wcn=1.00	1
ce=45.00
id=1600399

[RMS ZEST 17]
ty=S
na=Ładowarka jednonacz.koł.1,25m3 
jm=m-g	148
wcn=1.00	1
ce=103.99
id=11412

[RMS ZEST 18]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 10t 
jm=m-g	148
wcn=1.00	1
ce=84.92
id=12113

[RMS ZEST 19]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy do 5 t 
jm=m-g	148
wcn=1.00	1
ce=88.70
id=39811

[RMS ZEST 20]
ty=S
na=Skrapiarka do bitumu 5000 dm3 
jm=m-g	148
wcn=1.00	1
ce=81.72
id=52274

[RMS ZEST 21]
ty=S
na=Rozsypywacz grysów doczepny 
jm=m-g	148
wcn=1.00	1
ce=42.90
id=52330

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Grysy kamienne bazalt 5/8 
jm=t	034
wcn=1.00	1
ce=42.00
id=1600399

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Piasek do nawierzchni drogowych 
jm=m3	060
wcn=1.00	1
ce=25.60
id=1601899

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Woda 
jm=m3	060
wcn=1.00	1
ce=4.49
id=3930000

[RMS ZEST 25]
ty=S
na=Walec jednoosiowy wibrac.0,6 t 
jm=m-g	148
wcn=1.00	1
ce=40.60
id=12411

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm 
jm=t	034
wcn=1.00	1
ce=71.14
id=1600506

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Woda 
jm=m3	060
wcn=1.00	1
ce=3.80
id=3930000

[RMS ZEST 28]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 
jm=m-g	148
wcn=1.00	1
ce=99.4300000000000128
id=12100

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Kruszywa wapienne 
jm=t	034
wcn=1.00	1
ce=0.00
id=1600299

[RMS ZEST 30]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy do 5 t 
jm=m-g	148
wcn=1.00	1
ce=93.38
id=39811

[RMS ZEST 31]
ty=S
na=Równiarka samojezdna 160 KM 
jm=m-g	148
wcn=1.00	1
ce=93.76
id=06506

[ELEMENT 1]
na=Remont drogi gminnej nr 130564C Lubcz - Gostomka  gmina Rogowo 
ops=
id=
nu=1
je=0.00	

[ELEMENT 2]
na=Roboty drogowe 
ops=
id=
nu=1.1
je=0.00	

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
ops=
id=
nu=1.2
je=0.00	

[ELEMENT 3]
na=Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
ops=
id=45100000-8
nu=1.2.1
je=0.00	
cpv=45100000-8

[POZYCJA]
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).  Trasa  dróg w terenie równinnym 
nu=1
pd=KNNR 1 0111-0100	KNNR 1 0111-0100
jm=km	043
wcn=1.00	1
op=0	0	0	0	0	0
ob=1.25
nsn=D-01.01.01
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.25	1	1252,45/1000	

[RMS 1]
nz=56.00

[RMS 2]
nz=0.11

[RMS 3]
nz=1.50
np=0

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY BUDOWLANE 
ops=
id=
nu=1.3
je=0.00	

[ELEMENT 3]
na=Jezdnia 
ops=
id=45233000-9
nu=1.3.1
je=0.00	
cpv=45233000-9

[POZYCJA]
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy  konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane  mechanicznie 
nu=2
pd=KNNR 6 0103-0300	KNNR 6 0103-0300
jm=m2	050
wcn=1.00	1
op=0	0	0	0	0	0
ob=6263.00
nsn=D-04.01.01
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=6263.00	1	6263,00	

[RMS 1]
nz=0.0022
np=0

[RMS 4]
nz=0.0046

[RMS 5]
nz=0.20
np=0

[RMS 6]
nz=0.004
np=0

[RMS 7]
nz=0.0041
np=0

[RMS 8]
nz=0.0041
np=0

[POZYCJA]
na=Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki  niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg  PN-EN 13285 (nasiąliwość WA24 1%, mrozoodporność F1),  grubość  warstwy po  zagęszczeniu 8 cm 
nu=3
pd=KNR 2-31 0114-0700	KNR 2-31 0114-0700
jm=m2	050
wcn=1.00	1
op=0	0	0	0	0	0
ob=6263.00
nsn=D-04.04.02a
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=6263.00	1	6263,00	

[RMS 1]
nz=0.0304
np=0

[RMS 9]
nz=0.1697

[RMS 10]
nz=0.0143

[RMS 11]
nz=0.008

[RMS 5]
nz=0.50

[RMS 12]
nz=0.0025
np=0

[RMS 13]
nz=0.0256
np=0

[POZYCJA]
na=Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją  asfaltową przy użyciu grysu kamiennego (grysu bazaltowego)  frakcji 8/11. 
nu=4
pd=KNR 2-31 1002-0200	KNR 2-31 1002-0200
jm=m2	050
wcn=1.00	1
op=0	0	0	0	0	0
ob=6263.00
nsn=D-05.03.08
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=6263.00	1	6263,00	

[RMS 14]
nz=0.013
np=0

[RMS 15]
nz=2.04

[RMS 16]
nz=0.0153

[RMS 5]
nz=0.50
np=0

[RMS 17]
nz=0.003
np=0

[RMS 18]
nz=0.003
np=0

[RMS 19]
nz=0.0045
np=0

[RMS 20]
nz=0.003
np=0

[RMS 21]
nz=0.003
np=0

[POZYCJA]
na=Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją  asfaltową przy użyciu grysu kamiennego (grysu bazaltowego)  frakcji 5/8. 
nu=5
pd=KNR 2-31 1002-0100	KNR 2-31 1002-0100
jm=m2	050
wcn=1.00	1
op=0	0	0	0	0	0
ob=6263.00
nsn=D-05.03.08
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=6263.00	1	6263,00	

[RMS 14]
nz=0.0107
np=0

[RMS 15]
nz=1.68

[RMS 22]
nz=0.0113

[RMS 5]
nz=0.50
np=0

[RMS 17]
nz=0.0023
np=0

[RMS 18]
nz=0.0023
np=0

[RMS 19]
nz=0.0034
np=0

[RMS 20]
nz=0.0023
np=0

[RMS 21]
nz=0.0023
np=0

[ELEMENT 3]
na=Wjazdy 
ops=
id=45233000-9
nu=1.3.2
je=0.00	
cpv=45233000-9

[POZYCJA]
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy  konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane  mechanicznie 
nu=6
pd=KNNR 6 0103-0300	KNNR 6 0103-0300
jm=m2	050
wcn=1.00	1
op=0	0	0	0	0	0
ob=207.00
nsn=D-04.01.01
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=207.00	1	207,00	

[RMS 1]
nz=0.0022
np=0

[RMS 4]
nz=0.0046

[RMS 5]
nz=0.20
np=0

[RMS 6]
nz=0.004
np=0

[RMS 7]
nz=0.0041
np=0

[RMS 8]
nz=0.0041
np=0

[POZYCJA]
na=Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa  mrozoodpornego (U>3) o  współczynniku filtracji k>8 m/dobę warstwa pełni funkcję  warstwy odsączającej, grubość warstwy po  zagęszczeniu 15 cm 
nu=7
pd=KNNR 6 0104-0200	KNNR 6 0104-0200
jm=m2	050
wcn=1.00	1
op=0	0	0	0	0	0
ob=207.00
nsn=D-04.02.01-1
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=207.00	1	207,00	

[RMS 1]
nz=0.116
np=0

[RMS 23]
nz=0.246

[RMS 24]
nz=0.01

[RMS 5]
nz=0.20
np=0

[RMS 25]
nz=0.0266
np=0

[POZYCJA]
na=Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki  niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg  PN-EN 13285 (nasiąliwość WA24 1%, mrozoodporność F1),  grubość  warstwy po  zagęszczeniu 20 cm 
nu=8
pd=KNNR 6 0113-0200	KNNR 6 0113-0200
jm=m2	050
wcn=1.00	1
op=0	0	0	0	0	0
ob=207.00
nsn=D-04.04.02a
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=207.00	1	207,00	

[RMS 1]
nz=0.031

[RMS 26]
nz=0.424

[RMS 27]
nz=0.02

[RMS 5]
nz=0.20
np=0

[RMS 7]
nz=0.0037
np=0

[RMS 28]
nz=0.0452
np=0

[ELEMENT 3]
na=Pobocza 
ops=
id=45233000-9
nu=1.3.3
je=0.00	
cpv=45233000-9

[POZYCJA]
na=Wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m ze spadkiem  6% 
nu=9
pd=KNR 2-31 1402-0500	KNR 2-31 1402-0500
jm=m2	050
wcn=1.00	1
op=0	0	0	0	0	0
ob=1826.25
nsn=D-06.03.01
krn=1.00

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.00
wm=1.00
ws=1.00

[PRZEDMIAR]
wo=919.95	1	(76,40+35,90+79,60+544,20+490,50)*0,75	strona lewa
wo=906.30	1	(57,00+130,00+205,30+46,80+504,10+183,70+81,50)*0,75	strona prawa

[RMS 1]
nz=0.0206

[RMS 29]
nz=0.27

[RMS 30]
nz=0.0214
np=0

[RMS 31]
nz=0.0196
np=0
