Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dot. treści SWZ:

 1. W przedmiarach nie uwzględniono wywozów i utylizacji grunty z wykopów pod budynek. Proszę o wyjaśnienie, czy należy je uwzględnić w ofercie, czy też przewiduje się pozostawienie urobku na terenie inwestycji?

 2. Proszę o uzupełnienie projektu konstrukcji o zestawienie stali zbrojeniowej.

3. W przedmiarach nie uwzględniono następujących elementów konstrukcji budynku: stopy fundamentowe, płyty fundamentowe, nadproża żelbetowe, wieńce żelbetowe – proszę o potwierdzenie, iż ich wykonanie należy uwzględnić w ofercie.

4. Proszę o wyjaśnienie, czy w łazienkach pod płytkami podłogowymi i ściennymi należy uwzględnić wykonanie hydroizolacji powłokowej (folia w płynie)?

5. W przedmiarach nie uwzględniono docieplenia stropu parteru nad komórkami lokatorskimi wełną mineralną – proszę o potwierdzenie, iż należy je uwzględnić w ofercie.

6. W przedmiarach nie uwzględniono obróbek blacharskich krawędzi balkonów – proszę o potwierdzenie, iż należy je uwzględnić w ofercie.

7. Rysunki konstrukcyjne K14 i K14a przedstawiają ten sam rygiel żelbetowy (oś F) mimo innego opisu na rysunkach – proszę o uzupełnienie dokumentacji o poprawiony rysunek 14a - rygiel żelbetowy w osiach C-B-1-11.

 8. W projekcie konstrukcji budynku brakuje rysunku zbrojenia słupów S-5.1b – proszę o uzupełnienie dokumentacji.

9. W projekcie konstrukcji budynku brakuje rysunku zbrojenia nadproży N-5.1d oraz N-5.4a – proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Ad.1.

Należy uwzględnić wywóz i utylizację gruntów z wykopów pod budynek.

Ad.2.

W załączniku przedstawiam zestawienie stali zbrojeniowej.

Ad.3.

W ofercie należy ująć stopy fundamentowe, płyty fundamentowe, nadproża żelbetowe oraz wieńce żelbetowe. Stopy oraz płyty fundamentowe są pokazane na rysunkach żelbetowych ram.

Ad.4.

W ofercie należy ująć w łazienkach pod płytkami podłogowymi i ściennymi wykonanie hydroizolacji powłokowej (można zastosować folię w płynie).

Ad.5.

W ofercie należy ująć docieplenie stropu parteru nad komórkami lokatorskimi wełną mineralną gr. 8 cm.

Ad.6.

W ofercie należy ująć obróbki blacharskie krawędzi balkonów.

Ad.7.

W załączniku przedstawiam poprawiony rysunek K-14a oraz dodatkowy K-14b.

Na rysunkach pokazano rygle żelbetowe poddasza w osiach C-B-1-11.

Ad.8.

Uzupełniam dokumentację o rysunek zbrojenia słupów S-5.1b – rysunek K-23.

Ad.9.

Uzupełniam dokumentację o rysunek zbrojenia nadproży N-5.1d oraz N-5.4a

– rysunek K-22 i K-24.