** Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**

 **Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi**

91-520 Łódź, ul. Okólna 181

Centrala telefoniczna: /42/ 617 72 11; fax.: /42/ 659 03 18; Sekretariat: /42/ 659 00 11

email: clchp@centrumpluc.com.pl [www.centrumpluc.com.pl](http://www.centrumpluc.com.pl)

BDO 000035986 KRS 0000192656

 Łódź, dnia 07.03.2022 r.

l.dz. WZZOZCLChPłiR/ZP/4-1/22

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników, parownic, rozprężalni i butli do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi*

***Znak sprawy: 4/ZP/PN/22***

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2269), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania, dotyczące zapisów treści SWZ do w/w postępowania.

 **Pytanie 1: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie alternatywnie w poz. nr 3 zał. 2** do SWZ: tlen medyczny sprężony w butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym wyposażonym w **cyfrowy wskaźnik przepływu i czasu, z dużym czytelnym wyświetlaczem** , pojemność 2l (0,43) *możliwości dostarczania tlenu medycznego sprężonego w butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym wyposażonych w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie gazu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0-25 l/min pojemność 2l (0,43)* ) bez cyfrowego wskaźnika przepływu i czasu

Niejasnym jest biorąc pod uwagę zapisy SWZ: pkt IV. B.2.b Opis przedmiotu zamówienia, gdzie Zamawiający sprecyzował jakie dokładnie potrzebuje butle aluminiowe z zaworem zintegrowanym i nie wymienia, że zawory mają być wyposażone w **cyfrowy wskaźnik przepływu i czasu, z dużym czytelnym wyświetlaczem . W związku z powyższym , ponieważ cyfrowy wskaźnik przepływu i czasu, z dużym czytelnym wyświetlaczem jest produktem niszowym i mają go w ofercie tylko koncerny zachodnie** prosimy o dopuszczenie alternatywnie : tlen medyczny sprężony w butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym wyposażonych w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie gazu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0-25 l/min pojemność 2l (0,43) bez cyfrowego wskaźnika przepływu i czasu .

Butle te są równoważnym odpowiednikiem rynkowym o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę, podtrzymuje zapisy SWZ.**

 *Inspektor*

*Działu Zamówień Publicznych*

 *Mariola Jędrzejczak*