**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**ZAKUP I DOSTAWA DRUKAREK DO ETYKIET NA WYPOSAŻENIE PRACOWNI EKOTOKSYKOLOGII ORAZ BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM BADAWCZO – ROZWOJOWEGO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO – 2 SZTUKI**

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | **PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**  *Poniżej wskazano cechy przedmiotu zamówienia, które muszą spełniać urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę* |
|  | Rodzaj druku: termotransferowy |
|  | Rodzaje nośników: co najmniej etykiety termotransferowe na rolce lub składanka, nośnik ciągły |
|  | Interfejs: co najmniej USB, RS 232, Ethernet, wifi, Bluetooth |
|  | Rozdzielczość druku: co najmniej 203 Dpi (każda wartość nie może być mniejsza niż 203 Dpi) |
|  | Szybkość druku: co najmniej 203 mm/s |
|  | Maksymalna szerokość druku: 104 mm |
|  | Maksymalna długość druku: 991 mm |
|  | Wbudowane kody kreskowe liniowe i dwuwymiarowe |
|  | Obsługa czcionek i grafiki definiowanych przez użytkownika, w tym logotypów |
|  | Pamięć: 256MB RAM/512MB FLASH |
|  | Współpraca z posiadanym przez Zamawiającego systemem Windows 11 Pro |
|  | Urządzenie z pełnowartościową głowicą drukująca |
|  | Kabel zasilający, Zasilacz samonastawny (zgodny z PFC) |
|  | Kabel USB, min 1,5 m |
|  | Język programowania: ZPL II, EPL 2, XML, ZBI, PDF Direct |
|  | Obsługiwane kody: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, standardowy 2 z 5, przemysłowy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code; Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec |
|  | W zestawie: Termotransferowe etykiety papierowe powlekane klejem z perforacją białe 51x25mm rdzeń 25mm 2580 szt. / rolka – minimum 3 szt.; białe 70x38mm rdzeń 25mm 1790 szt. / rolka – minimum 3 szt. |
|  | W zestawie: Taśma woskowa standard czarna 84 mm x 74m rdzeń 12,7mm – minimum 3szt. |

# Handy PEA+

# Handy PEA+