

 **Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach**
 ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

 www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

***Załącznik nr 1***

***Opis przedmiotu zamówienia***

*Przedmiotem zamówienia jest dostawa szaf i foteli dla ZZOZ w Wadowicach.*

**Pakiet nr 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa asortymentu** | **j.m.** | **Ilość** |
| 1 | **Szafa BHP ubraniowa wymiary 1940 x 400 x 500 nóżki, RAL 7035 / jednodrzwiowa** Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy min. 0,5 mm. Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). Szafa zamykana na zamek, ryglowanie w 3 punktach. | szt | 2 |
| 2 | **Szafa BHP ubraniowa wymiary 1940 x 800 x 500 nóżki, RAL 7035 / dwudrzwiowa** Szafa wyposażona jest w plastikowe drążki, wieszaki ubraniowe, haczyki na ręcznik lusterka oraz samoprzylepne plastikowe wizytowniki. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy min. 0,5 mm. Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). Szafa zamykana na zamek, ryglowanie w 3 punktach. | szt | 9 |
| 3 | **Szafa BHP ubraniowa wymiary 1940 x 1200 x 500 nóżki, RAL 7035 / trzydrzwiowa** Szafa wyposażona jest w plastikowe drążki, wieszaki ubraniowe, haczyki na ręcznik lusterka oraz samoprzylepne plastikowe wizytowniki. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm. Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). Szafa zamykana na zamek, ryglowanie w 3 punktach. | szt | 24 |
| 4 | **Szafa 4- skrytkowa** kolory:*- kolor korpus RAL 7035**- kolor drzwiczek RAL 7035*Szafka metalowa 4 skrytkowa z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik, drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Zamek z kompletem 2 kluczy w systemie Master Key. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z mocnej blachy min 0,5 mm Korpus i drzwi wzmocnionespecjalnymi profilami gwarantującymi sztywność i trwałość produktu. Konstrukcja zgrzewana.Wymiar z nóżkami: 194 x 60 x 50 cm | szt | 5 |
| 5 | **Szafa 2- skrytkowa** kolory:- kolor korpus RAL 7035- kolor drzwiczek RAL 7035Szafka metalowa 2 skrytkowa z dwoma schowkami w pionie. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik, drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Zamek z kompletem 2 kluczy w systemie Master Key. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z mocnej blachy min 0,5 mm Korpus i drzwi wzmocnione specjalnymi profilami gwarantującymi sztywność i trwałość produktu. Konstrukcja zgrzewana.Wymiar z nóżkami: 194 x 30 x 50 cm | szt | 4 |

**Pakiet nr 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa asortymentu** | **j.m.** | **Ilość** |
| 1 | **Fotel obrotowy biurowy siatka czarny**1. Krzesło biurowe z wysokim oparciem siatkowym – profil ramy wykonany z rury fi 22mm. Oparcie wyprofilowane tapicerowane siatką typu runner w kolorze czarnym z tapicerowanym zagłówkiem w kolorze siedziska. Podparcie odcinka lędźwiowego przesuwne góra- dół na całej długości oparcia. Podparcie lędźwiowe w postaci muldu wypełnienia z miękkiej piany oraz tapicerowane siatką Runner w kolorze siedziska.
2. Podstawa: z tworzywa chromowana stal fi 640mm + koła samohamowne fi 50 mm podgumowane.
3. Wysokość: płynnie regulowana na amortyzatorze o skoku 130 mm. Siedzisko szyte z kawałków tkaniny w całości z tkaniny poliestrowej z wciągiem tapicerskim zabezpieczającym marszczenie się tkaniny na siedzisku. Nie dopuszcza się klejenia tapicerki na siedzisku.
4. Siedzisko tapicerowane w pełni tapicerką Runner- bez elementów tkaniny lub Eco skóry.
5. Mechanizm Typu TILT
6. Regulacja wysokości siedziska kolumną pneumatyczną uruchamianą za pomocą dźwigni. Uruchomienie mechanizmu synchronicznego za pomocą dźwigni z możliwością blokady w dowolnej pozycji. Wytrzymałość krzesła min 130 kg. Regulacja siły potrzebnej do odchylenia za pomocą pokrętła. Jedna dźwignia regulacji.
7. Podłokietniki z miękką nakładką 2D – regulacja na wysokość min 95 mm oraz ruch nakładki przód-tył.

Wymiary:

|  |
| --- |
| Wys. Całkowita: 1160 ÷ 1290 mm Wys. Siedziska: 440 ÷ 570 mm Szer. Siedziska: min. 500 mm Gł. Siedziska: min. 500 mm Wys. Oparcia: min 700mm Szer. Oparcia: 450 mm |

Przykładowe zdjęcie:https://kupmeble.pl/thumbnails/vertical/product/8464/900x600/20170622-mg-8695-340e5137.jpgWymogi dotyczące tapicerki krzesła: * 1. Skład: 100 % poliester
	2. Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale wg PN-EN ISO 12947-2
	3. Gramatura: min. 300 g/m2
	4. Trudnopalność
 | szt. | 20 |
| 2 | **Fotel obrotowy biurowy eco skóra i tapicerka**1. Krzesło obrotowe wyposażone w mechanizm synchroniczny umożliwiający odchylanie siedziska wraz z oparciem w stosunku 2:1 z możliwością blokady w jednej z pięciu pozycji. Zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady. Możliwość regulacji siły oporu oparcia. Obsługa mechanizmu przy pomocy jednej dźwigni.
2. Łącznik oparcia wykonany z metalu wyposażony w osłonę z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.
3. Siedzisko pokryte pianką trudnopalną wylewnąo wysokiej gęstości min 60 kg/m3. Wkład siedziska wykonany ze sklejki.
4. Wyprofilowane siedzisko tapicerowane bez użycia kleju ( większa trwałość) – z wciągiem materiału na siedzisku – co zapewnia naciąg tapicerki. Posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane z kawałków tkaniny.
5. Podstawa pięcioramienna o średnicy min. Fi 680 mm wykonana z tworzywa z wyrazistymi krawędziami, z kołami do powierzchni twardych fi 50 mm
6. Wysokość oparcia regulowana mechanizmem zapadkowym w zakresie 0-70 mm. Oparcie wyprofilowane rozszerzające się ku górze ( szerokość dół 430 mm szerokość góra 500 mm), pozwala dopasować się do parametrów użytkownika. Wkład oparcia ze sklejki bukowej min. 11 mm oraz wypełnienie oparcia z piany trudnopalnej o gęstości min. 40kg/m3 pokryte obustronnie tkaniną zgodnie z parametrami ze specyfikacji. Dodatkowe wyprofilowanie odcinka lędźwiowego w postaci muldy. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic. Przód i tył oparcia z możliwością tapicerowania w dwóch różnych kolorach tapicerki.
7. Podłokietniki regulowane w dwóch płaszczyznach góra-dół w zakresie min. 0-95mm, oraz ruch nakładki przód-tył +/- 50mm - miękkie nakładki.

Wymiary:Wysokość całkowita krzesła: 1085 mm – 1270 mm Wysokość siedziska: 460 mm – 560 mmGłębokość siedziska: 460 mm Głębokość powierzchni siedziska: 460 mm Szerokość siedziska: 500 mm Wysokość powierzchni oparcia: 600 mmWysokość górnej krawędzi oparcia: 630 mm – 680 mmSzerokość oparcia: 500 mmWymogi dotyczące tapicerki krzesła: Skład: 100 % Poliester lub eco skóra.Odporność na ścieranie: 150 000 cykli Martindale wg BS EN ISO 12947-2 (lub równoważna) potwierdzona atestem. Gramatura: 366 g/m2 +/-15 g/m2. Odporność na światło – 4 Trudnopalność potwierdzona atestem. Możliwość wyboru koloru i rodzaju tapicerki – tkanina zmywalna typu eco skóra (100 000 cykli) lub tkanina poliestrowa (150 000 cykli).Przykładowe zdjęcie: | szt. | 40 |

***Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.***