**Wzmacniacz antenowy LNA-177 dopuszkowy, ekranowany** – 5 szt.

lub rozwiązanie równoważne spełniające poniższe wymagania techniczne:

Praca w pasmach BIII, IV, V

Impedancja wejściowa 300 Ω

Impedancja wyjściowa 75 Ω

Wzmocnienie kanały 6-12 dB: 16 do 20 narastające, kanały 21-54 24-30 narastające, kanały 54-69 30-19 opadające

Maksymalny poziom wyjściowy IM3 i IM5,60 dB(dla 2kTV) dBµV 98

Napięcie zasilania 12 V DC

Pobór prądu 55 mA

Zakres temperatur pracy 0C: -30 do +55

Wilgotność względna%: 20-80