Wykonanie przeglądu i kalibracji analizatorów tlenu Land Genesi g1210

Zakres prac do wykonania

* czyszczenie elementów analizatora
* weryfikacja stanu technicznego części i podzespołów analizatora;
* wymiana elementów eksploatacyjnych: zestaw filtra ceramicznego, uszczelki
* kalibracja analizatora gazami wzorcowymi w 2 punktach
  + - 0,9-8% O2
    - Ok 21% o2
* wymiana czujnika cyrkonowego jeżeli jest wymagana
* Wymiana termopary jeżeli jest wymagana
* sprawdzenie parametrów pracy i ustawień analizatora

Ilość analizatorów – 9 szt

Prace należy wykonać w siedzibie zamawiającego

Po zakończeniu prac należy sporządzić

* raport z wykonanych prac
* certyfikaty kalibracji

Termin wykonania prac 14 dni od otrzymani zlecenia

Płatność 21 dni od otrzymania faktury