Manowo, dnia 09.03.2023r.

PZD 261.2.2023.GBP

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym ozn. PZD 261.2.2023.GBP pn: „Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo – Gąski oraz 3544Z Kiszkowo – Gąski w Powiecie Koszalińskim”

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie, ul. Cisowa 21, 76 – 015 Manowo.  
  
W dniu 08.03.2023 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia:  
Dotyczy II Części Zamówienia „Przebudowa mostu w m. Unieście”

**1.**Tymczasowa Organizacja Ruchu po stronie Wykonawcy. Czy Zamawiający udzieli zgody na całościowe zamknięcie obiektu?  
**Ad1)** Zamawiający zaopiniuje pozytywnie całkowite zamknięcie obiektu z możliwością ruchu pieszych i rowerzystów.

**2.**Warstwa wiążąca na obiekcie jest wykonana z asfaltu lanego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę na Beton asfaltowy?  
**Ad2)**Zamawiający dopuszcza możliwość ułożenia betonu asfaltowego na warstwę wiążącą.

**3.**Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie balustrad aluminiowych z profili zamkniętych prostokątnych lub rurowych o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami;  
**Ad3)** Balustradę wykonać jak w projekcie wg KDM

**4.**Czy Zamawiający dopuszcza ponowne wbudowanie materiałów z urobku (materiał na zasypki płyt przejściowych)?  
**Ad4)** Przyjęto, że na obiekcie nie ma płyt przejściowych. Za przyczółkiem są zagęszczone warstwy ale nie wiadomo jakie. Jeżeli to będą warstwy z tłucznia i kamienia łamanego odpowiedniej frakcji to przy wyrażeniu zgody przez Inspektora mogą posłużyć do wypełnienia geokrat. Jeżeli nie to płyty przejściowe w formie geokrat należy wykonać jak w projekcie.

**5.**Jaką technologię należy przyjąć aby pogrążyć ścianki szczelne pod istniejącym obiektem, przy założeniu że długość ścianki to 2m (konieczność wbicia na 1m wzdłuż istniejących ścianek);  
**Ad5)** Ściankę szczelną GZ-4 należy pogrążyć wciskarką hydrauliczną zapierając ją o spód konstrukcji mostu. Górny odcinek zamka można wyciąć, aby łatwiej włożyć sąsiedni element. Prace związane z wykonaniem ścianki szczelnej należy prowadzić z pontonu stalowego.

**6.**Czy Zamawiający dopuszcza płatności częściowe?  
**Ad6)**Nie.

**7.**Jak wygląda rozliczenie końcowe w przypadku wcześniejszego zakończenia prac na zadaniu?  
**Ad7)**Po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru robót Wykonawca wystawia fakturę płatną w terminie płatności określonym w umowie ( także w przypadku wcześniejszego zakończenia robót )

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie  
Mieczysław Zwoliński