**Dotyczy: Dostawa szaf stalowych na akta ID 612419**

Odpowiedzi do pytań przesłanych przez Wykonawcę w dniu 30.05.2022 r.

**Pytanie nr 1**

Zarządzenie MON nr 59 z dnia 1 grudnia 2017 r. nie mówi nic o grubości płaszcza wewnętrznego. Grubość 5 mm dotyczy tylko konstrukcji jednopłaszczowej, natomiast przy konstrukcji wielopłaszczowej Zarządzenie narzuca grubość tylko płaszcza zewnętrznego – min. 3 mm i nie narzuca grubości płaszcza wewnętrznego. Zarządzenie MON nie wskazuje, że suma grubości płaszczy ma być 5 mm.
99% producentów posiadających certyfikaty wykonuje szafy w klasie C według konstrukcji wielopłaszczowej (3+1,5 mm) i na to posiada certyfikaty spełniające Zarządzenie MON wydane przez jednostki certyfikujące, którą jest min. Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Dlatego ponownie zwracamy się z prośbą
o dopuszczenie możliwość wykonania szaf w konstrukcji wielopłaszczowej.

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na postawione pytanie informuję, że po przeprowadzonej analizie dokumentów normatywnych dotyczących przedmiotowej sprawy, Zamawiający zgadza się na zaoferowanie i dostarczenie szafy stalowej klasy C o konstrukcji
cyt. „gdzie płaszcz zewnętrzny wielościankowego korpusu będzie miał grubość 3 mm, a wewnętrzny 1,5 mm”.