Filtry do wymiany to:  
1. Budynek administracji dach - 490x590x100 G4- 1 szt;  
2. Budynek administracji łącznik - 490x590x100 G4 - 1 szt. centrala nawiewna BS-1(50) nr seryjny C 2491/98  
3. Kotłownia - 425x425x25 - 4 szt; centrala nawiewno - wywiewna VTS VS-30-4-PH nr seryjny 8-110-15-2030-00-318  
4. Pawilon D - 574x272x50 G4 - 1 szt centrala nawiewna VTS  
5. Pawilon D - 710x305x50 C-4 - 1 szt. centrala nawiewna VTS  
6. Budynek kuchni - 287x905x100 G4 - 2 szt., 592x905x100 G4 - 2 szt., centrala nawiewno - wywiewna VWB  
7. Pawilon C - 574x272x50 G4 1 szt., centrala nawiewna VTS  
8. Pawilon B - 558x287x46 G4 - 1 szt., centrala Komfovent OTK1200 P/E  
9. Pawilon A - 429x287x200 G4 - 2 szt., centrala VTS VOPV211262-N 10. Pawilon E wentylacja mechaniczna z wentylatorem kanałowym i z nagrzewnicą elektryczną Alnor HDE (na parter/piętro)

Klimatyzatory naścienne:  
1. KAISAI KSR-18 KRD - 1 szt.  
2. LG P-18EN - 1 szt.  
3. LG E-12EN.NSH - 2 szt.  
4. FUJITSU ASY-A12 LACL - 7 szt.  
5. FUJITSUASY-A14 RACIM - 1 szt.  
6. IMOTO/135wi - 1szt.  
7. AUX-18FH/i - 1 szt.  
8. AUX-12FH/i - 1 szt.  
9. LG P12-EN.NSU - 1 szt. 10. Hyundai Revolution HRP-M12RI - 4 szt.