**Załącznik 1**

**SPECYFIKACJA DO ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **ASORTYMENT** | **INFORMACJE DODATKOWE** | **JM** | **SZT** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** | **PRODUCENT/MODEL** |
| 1 | Paski do płetw | 5 kompletów pasków do 5 par płetw JET FINN AQUA LUNG U.S.DIVERS ROCKET FINN II: razem 10 pasków.  Paski długości 44 cm z uchwytem do zdejmowania płetw. Producent: Aqua lung | kpl. | 5 |  |  |  |
| 2 | Kompas nurkowy | Producent SUUNTO, Model SK 7, z paskiem umożliwiającym mocowanie na nadgarstek. | szt. | 5 |  |  |  |
| 3 | Latarka awaryjna SCOUT | Model SCOUT LED. Producent: HALCYON | szt. | 5 |  |  |  |
| 4 | Rękawice neoprenowe | Rękawice o grubości min. 5 mm.  Kolor czarny, bez zamków, pokryte kewlarem, Dłoń zabezpieczona materiałem antypoślizgowym. Klejone i szyte.  Rozmiar M - 2 pary, L - 8 par. | para | 10 |  |  |  |
| 5 | Pasek do noża nurkowego z klipsem 55-60 cm. | W komplet wchodzą 2 (dwa) paski.  Całość zamówienia 24 sztuki.  Długość paska 55-60 cm. | kpl. | 12 |  |  |  |
| 6 | Maska nurkowa typu LOOK | Maska silikonowa koloru czarnego.  Z podwójną szybką.  Konstrukcja umożliwiająca samodzielne rozłożenie.  Producent: TECHNISUB lub AQUALUNG | szt. | 3 |  |  |  |
| 7 | Paski do maski nurkowej typu LOOK | Producent: TECHNISUB lub AQUALUNG | szt. | 10 |  |  |  |
| 8 | Fajka nurkowa | Producent: TECHNISUB lub AQUALUNG - prosta czarna bez dodatkowych zaworów | szt. | 12 |  |  |  |
| 9 | Kaptur do skafandra nurkowego | 3 mm z kamuflażem CAMO rozm. L | szt. | 3 |  |  |  |
| 10 | Sprężyny do płetw typu JET | 5 kompletów sprężyn do 5 par płetw: 10 sprężyn. 26,5 cm. - 3 kpl, 32,5 cm. - 2 kpl. | para | 5 |  |  |  |
| 11 | Rękawice nurkowe suche | Rękawice PP-SHOWA 660 z zamontowanymi pierścieniami Producent: SI TECH.  Rozmiar: XL10 - 2 pary, rozmiar XXL12 - 3 pary. | para | 5 |  |  |  |
| 12 | Pierścienie QUICK CLAMP | 3 komplety do 3 sztuk suchych skafandrów.  Do samodzielnego montażu na manszetach suchego skafandra. Producent: SI TECH. | kpl. | 3 |  |  |  |
| 13 | Śruba lodowa | dł. min. 20 cm, ilość zębów - 4, wyposaż. w uchwyt do mocowania karabinka, stal nierdzewna lub inny równie trwały stop | szt. | 6 |  |  |  |
| 14 | Płetwy kaloszowe | (para - technisub stratos lub mares plana avanti tre  rozmiary: 41-42 - 1 para, 43-44 - 5 par, 45-46 - 1 para) | para | 7 |  |  |  |
| 15 | Buty piankowe | Buty nurkowe neoprenowe gr. 5 mm z zamkiem.  Antypoślizgowa podeszwa Z "zadziorem" na pięcie do podtrzymania paska płetw i zapobiegania ich zgubieniu podczas nurkowania.  (rozmiary: 41-42 - 1 para, 43-44 - 2 pary, 45-46 - 1 para) | para | 4 |  |  |  |
| 16 | Podwodny miniaturowy wykrywacz metali | Wykrywacz metalu: głębokość maksymalna pracy : 60 m. kolor czarny, sygnalizacja wibracją, dźwiękiem lub światłem.  Producent: Quest Metal Detectors lub Nokta | szt. | 2 |  |  |  |
| 17 | Maska nurkowa typu framless | Maska bezramkowa z czarnego silikonu. Producent: Scubapro | szt. | 7 |  |  |  |
|  | | | | | **RAZEM** |  |  |