**Multiswitch MV-508 TERRA + zasilacz impulsowy 18V 2A lub równoważny
o poniższych parametrach – 5 szt.**

1. Pasmo pracy [MHz]:
* SAT: 950 - 2400,
* DVB-T/Radio: 47 - 862
1. Wzmocnienie [dB]:
* SAT wyjścia 1-4: 5...14, SAT wyjścia 5-8: 4...12,
* DVB-T/Radio wyjścia 1-4: -1...5, wyjścia 5-8: -2...3
1. Regulacja wzmocnienia [dB]
* SAT: 12, krok 4dB
* DVB-T/Radio: 15, krok 1dB
1. Max. poziom sygnału SAT (IMD3=35dB) [dBμV]: 105
2. Max. poziom sygnału TV naziemnej (IMD3=60dB) [dBμV]
* wyjścia 1-4: 88
* wyjścia 5-8: 86
1. Separacja wejść SAT [dB]: > 30
2. Separacja wyjść [dB]
* pasmo SAT: > 30
* pasmo DVB-T: > 35
1. Klasa ekranowania: A
2. Pobór prądu z odbiornika [mA]: < 65
3. Maksymalny pobór prądu z linii H oraz zewnętrznego źródła zasilania: 18V 100mA
4. Sygnały sterujące: 14/18V, 0/22kHz
5. Zakres temperatur pracy [ºC]: -20...+50
6. Wymiary [mm]: 187x135x30