Załącznik nr 8 do SWZ

*(Nazwa i adres Wykonawcy)*

RO.271.38.2021

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Mostowej w Pinczynie**

1. **Przedmiotem zamówienia jest**: budowa drugiego etapu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Mostowej w m. Pinczyn na terenie Gminy Zblewo oraz budowa zjazdów indywidualnych, zgodnie z dokumentacją projektową.
2. **Inwestycja będzie realizowana w:** woj. pomorskim, powiat starogardzki, gmina Zblewo, obręb Pinczyn zgodnie z załączoną dokumentacją.
3. **Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji**

W ramach zadania należy wykonać:

1. **Ciąg pieszo-rowerowy - km: 0+000,0-0+330,0**

Szerokośc2,5m. Ciąg p-r odsunięto od krawędzi jezdni drogi powiatowej na odległość minimum 2,5m. Nawierzchnię jezdni ciągu zamknąć obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30cm. Warstwę ścieralną nawierzchni wykonać z kostki betonowej gr. 8cm. Całkowita długość budowanego odcinka wynosi: 330,0m.

1. **Ciąg pieszo-rowerowy - km: 0+330,0-0+386,3**

Szerokości 2,5m. Ciąg p-r zaprojektowano bezpośrednio przy krawędzi jezdni oraz oddzielono krawężnikiem ulicznym o wymiarach 30x15cm. Nawierzchnię jezdni ciągu zamknąć obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30cm. Warstwę ścieralną nawierzchni ciągu zaprojektowano z kostki betonowej gr 8cm. Całkowita długość budowanego odcinka wynosi: 56,3m.

Łączna długość budowanych odcinków - 386,3m

1. **Zjazdy indywidualne**
* Klasa techniczna ulicy - zjazd indywidualny;
* Szerokość nawierzchni - 5,0m;
* Kategoria ruchu - KR-1;
* Max obciążenie na oś - 100 kN.

**Przekrój konstrukcyjny zjazdów indywidualnych (nawierzchnia z kostki):**

* Mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm;
* Podbudowa, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczni 0/31,5 o grubości 15cm;
* Podsypka c-p 1:4 gr. 5cm;
* Kostka betonowa gr. 8cm. „fazowana” koloru grafitowego. Nawierzchnię zamknięto krawężnikiem bet. typu opornik 12cmx15cm na ławie bet. C12/15.
1. **Tereny zielone**

Należy wykonać warstwę ziemi urodzajnej wraz z obsianiem gr. 15cm. zgodnie z dokumentacją projektową.

**Informacje dodatkowe:**

Krawężniki betonowe 15x30cm zlokalizowane wzdłuż nawierzchni skrzyżowań oraz zjazdów publicznych wynieść 12cm ponad poziom nawierzchni. Na przejściach dla pieszych oraz przejazdach dla rowerzystów wyniesiono krawężniki 1cm ponad poziom nawierzchni ulicy. Na zjazdach indywidualnych krawężniki wykonać w poziomie nawierzchni jezdni. Wszystkie elementy na łukach poziomych należy odpowiednio dociąć oraz wykonać z elementów łukowych dla danego promienia.

Wszelkie prace oraz ich zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz zaleceniami Zamawiającego.

1. **Opis stanu istniejącego**

Budowany odcinek ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowany jest w północnowschodniej części Gminy Zblewo, wzdłuż drogi powiatowej nr 2702G. Projektowany ciąg pieszo-rowerowy został zlokalizowany poza pasem drogi powiatowej w wydzielonym pasie stanowiącym własność Gminy Zblewo. Droga powiatowa obsługuje ruch lokalny związany z dojazdem do zabudowań jednorodzinnych, siedliskowych oraz pól uprawnych. Istniejącą warstwę jezdną stanowi nawierzchnia bitumiczna o zmiennej szerokości od 4,9 do 5,5m. W pasie drogowym zlokalizowane są: zjazdy indywidualne, publiczne, skrzyżowania z drogami gminnymi. Na rozpatrywanym odcinku brak ciągów pieszych i rowerowych. W ramach etapu I został wykonany odcinek ciągu p-r do granicy nieruchomości 644/10 z 644/16. Odwodnienie nawierzchni oraz korpusu drogowego jest realizowane powierzchniowo na przyległy teren, do istniejących rowów przydrożnych, brak kanalizacji deszczowej.

1. **Cel realizacji zadania**

Celem realizacji zadania inwestycyjnego jest odseparowanie ruchu pieszego oraz rowerowego od ruchu samochodowego co pośrednio wpłynie na poprawę płynności ruchu drogowego. W związku z powyższym inwestycja wpłynie na obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza, obniżenie poziomu hałasu

1. **Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):**
* 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
* 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
* 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
* [45233340-4](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/fundamentowanie-sciezek-ruchu-pieszego-6762) Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
1. **Informacje dodatkowe:**
* Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonanie projektu stałej organizacji ruchu (jeśli jest wymagana). Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca musi przedstawić zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe projekt tymczasowej organizacji ruchu.
* Wykonawca po zakończeniu prac wykona kompletną dokumentację powykonawczą.
* Kompletna dokumentacja powykonawcza wraz z innymi opracowaniami zostanie przekazana Zamawiającemu na 7 dni (robocze) przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy.
* Wszelkie koszty związane z ww. obowiązkami dotyczącymi dokumentacji powykonawczej i robót budowlanych ponosi Wykonawca.
* Zamawiający informuje, że jest w trakcie uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę.
* Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa autorstwa: „Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany mgr Beata Folehr” Ul. Plac Piastowski 25 89-600 Chojnice.