**Specyfikacja techniczna**

**Naprawa systemów uzdatniania wody basenowej na pływalniach MOSiR w Kielcach.**

**Zakres przedmiotu zamówienia:**

W związku z wyeksploatowaniem obecnych systemów uzdatniania wody basenowej zachodzi konieczność naprawy instalacji do uzdatniania wody basenowej w pięciu obiegach wody:

- Kryta Pływalnia „FOKA” przy ul. Barwinek 31 w Kielcach - 2 obiegi (basen duży, basen mały),

- Kryta Pływalnia „ORKA” przy ul. Kujawskiej 18 w Kielcach - 2 obiegi (basen duży, basen mały),

- Kryta Pływalnia „JURAJSKA” przy ul. Jurajskiej 7 w Kielcach - obieg ( basen duży),

- Należy zdemontować zużyte systemy i zainstalować nowe   
( bez przewodów zasilających i sterujących)

- Doprowadzenie przewodów elektrycznych do urządzeń (zasilających i sterujących) oraz przewodów hydraulicznych jest po stronie zamawiającego. Po stronie wykonawcy jest wprowadzenie i podłączenie przewodów do urządzeń.

- Po wykonaniu montażu urządzeń i uruchomieniu systemu, należy przeprowadzić pracę próbną systemu oraz przeprowadzić szkolenia z zakresu obsługi urządzeń (użytkowania, obsługi) pracowników wskazanych przez Zamawiającego.

- Na załączonych do zaproszenia zdjęciach przedstawiony jest obecny sprzęt.

- Realizacja zamówienia do 5 tygodni od momentu podpisania umowy.

- Gwarancja na zainstalowany sprzęt 12 miesięcy od momentu odbioru prac montażowych.

**Skład zestawu:**

- Depolox Pool Compact CL2/PH/MV – szt. 5

- MEDO XB, Pompka dozująca BT4B0708NPB 7,1 I/h NPB (6-120180) – szt. 4