**Wzmacniacz antenowy APL-109e ekranowany** – 5 szt.

lub rozwiązanie równoważne spełniające poniższe wymagania techniczne:

Wejście typ F

Wyjście typ F

Pasmo 174-790 MHz

Wzmocnienie 23/28 dB

Maksymalny poziom wyjściowy 100dBuV 2kTV

Szumy własne 2db

Impedancja we/wy 75 Ω

Zasilanie 12V

Pobór pradu ok 60 mA

Osłonki gumowe na złącza we/wy

Certyfikat CE