Kępno 30-07-2019

PROGRAM PRAC KONSERWTORSKICH

DOT RENOWACJI IREKONSTRUKCJI DRZWI

**OBIEKT**: Szkoła Podstawowa nr 1

Ul. H. Sienkiewicza 21

**INWESTOR**: Urząd Miasta i Gminy Kępno

Ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno

**SPORZĄDZIŁ**: Maria Oleszak

Łaziska 87 62-100 Wągrowiec

**I . Rys historyczny:**

W 1912 roku władze Kępna postanowiły wybudować nowoczesny gmach szkolny, który standardem i wielkością odpowiadałby potrzebom rozwijającego się miasta. Po wybraniu projektu i uzyskaniu zgody władz rządowych, rozpoczęto budowę gmachu, zlokalizowanego przy ulicy Rychtalskiej (obecnie Sienkiewicza 21, gdzie mieści się Szkoła Podstawowa nr 1). Plan budynku obejmował 20 izb lekcyjnych i salę gimnastyczną.



**II. Opis drzwi:**

Do odtworzenia jest czworo a do renowacji troje drzwi o konstrukcji filongowej z naświetlami podzielonymi szprosami wiedeńskimi.

Płyciny zdobione elementami geometrycznymi oraz zabite ozdobną listwą.

Przymyki drzwi dwuskrzydłowych frezowane na całej długości frezem wklęsło wypukłym.

Ramiaki czopowane i zabijane klinem.

Okapniki naklejane.

Zawiasy czopowe bez regulacji i ozdób.

Szyldy i klamki stalowe proste.

Kolor oryginalny po odkryciu farb późniejszych odpowiada kolorowi RAL7013

Elewacja frontowa od ulicy H. Sienkiewicza zawiera troje drzwi dębowych:

- DZ1 drzwi główne wejściowe, dwuskrzydłowe z naświetlem, bogato zdobione snycersko



- DZ2 drzwi do mieszkania, jednoskrzydłowe z wizjerami oszklonymi



-DZ3 drzwi do kuchni, jednoskrzydłowe z wizjerami oszklonymi



Elewacja od strony podwórza zawiera dwoje drzwi sosnowych:

- DZ4 drzwi wejściowe do szkoły, dwuskrzydłowe z naświetlem



- DZ5 drzwi do „warsztatu” techników, jednoskrzydłowe, wtórne z lat 70-tych



Elewacja od strony boiska zawiera dwoje drzwi sosnowych:

-DZ6 drzwi wejściowe do szatni, dwuskrzydłowe bez naświetla



-DZ7 drzwi do Sali gimnastycznej



**III Drzwi do renowacji-DZ1, DZ2, DZ3, DZ4, DZ6, DZ7**

Zdemontowane skrzydła oczyścić mechanicznie ( papier ścierny granulacja 80, 120, 240) i chemicznie ( środek np. NOXAN RD-DECAP ECO )z farby. Proszę środki chemiczne stosować zgodnie z kartą charakterystyki produktu oraz z uwzględnieniem zasad bhp.

Po oczysz czczeniu elementów proszę dokonać wstawek stolarskich na obce pióro, fleki zastosować w miarę możliwości kwadratowe lub prostokątne.

Ze względów estetycznych okrągłe są gorszym wyborem.

Naprawione skrzydła poddać dalszej obróbce z zastosowaniem szpachli akrylowych.

Po dokonaniu napraw i wyszlifowaniu powierzchni należy drewno zaimpregnować impregnatem ochrony biologicznej (BOROCHRON- dwufunkcyjny).

Wyschnięte powierzchnie lekko przeszlifować ręcznie oraz nanieść powłoki lakiernicze wodorozcieńczalne do stosowania w budynkach użyteczności publicznej z atestem PZH.

Ramy drzwiowe naprawić analogicznie jak skrzydła drzwiowe nie demontując ich z obiektu.

Szyldy, klamki i zawiasy, oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować na czarny mat farbami do metalu.



Snycerka kolor i szczeliny okapnik Filona do naprawy



Okucia metalowe i zawiasy do odnowienia

**IV Drzwi do odtworzenia- DZ5,**



Elementy konstrukcyjne, zmurszałe



Braki w konstrukcji

Można zastosować grubość drzwi EURO-68mm ze względu ba izolacyjność Cieplna oraz dostępność współczesnych okuć.

Jeśli się da to proszę odzyskać wszystkie okucia z drzwi i skompletować do wykorzystania maksymalną ilośc.

Drewno zaimpregnować i pomalować jak drzwi poddawane renowacji.