Opis przedmiotu zamówienia.

1. Defibrylator półautomatyczny, który wspiera ratownika w czasie całej akcji ratowniczej. Automatycznie analizuje stan pacjenta na podstawie zapisu EKG i podejmuje decyzję co do dalszego postępowania. Defibrylator musi spełniać wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji.
2. Właściwości:

- Pełny „łańcuch przeżycia” – komunikaty głosowe, piktogramy i diody informujące o kolejności wykonania czynności ratowniczych.

- Funkcja RealCPRhelp - kontrola poprawność wykonywania ucisków klatki piersiowej i natychmiastowa informacja zwrotna w postaci komunikatów głosowych oraz wizualizacji na wyświetlaczu

- Metronom wskazujący ratownikowi poprawne tempo ucisku.

- Nie wymaga okresowych przeglądów serwisowych – autotesty sprawności aparatu w trybie cotygodniowym gwarantują gotowość do użycia przez cały cykl życia baterii.

- Zasilany na uniwersalne baterie litowe LR123 lub technologia równorzędna

- Odporny na działanie wody i kurzu (IP55).

- Wytrzymały na wstrząsy i upadki.

1. Parametry techniczne:

- Wersja – półautomatyczny

- Fala defibrylacji – dwufazowa

- Min. pojemność baterii - 300 wyładowań

- Ciężar 3.0 kg – ( +/- 15%)

- Wymiary : 12- 14cm x 23- 25cm x 28 - 30cm

- Komunikacja : głosowa i tekstowa

- Czas ładowania do wstrząsu : <10 sek.

- Język komunikatów : j. polski

- Okres trwałości elektrod : min. 5 lat od daty produkcji

1. Wyposażenie:

- Defibrylator

- Torba transportowa

- Komplet 10 baterii LR123 lub technologia równorzędna

- Elektroda dla dorosłych