**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**zakup i dostawa**

**oświetlenia taktycznego Surefire M340V.**

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**
2. **Latarka Surefire M340V.**

**Oświetlenie taktyczne Surefire M340V** przeznaczona do użycia w warunkach bojowych.

Kompaktowa dwu widmowa, intensywne światło białe i oświetlenie w podczerwieni   
z uszczelnionej  głowicy  V-Series zawierającej zarówno białe i podczerwone LEDY. Specjalna soczewka TIR skupia światło i tworzy wiązkę dla oświetlenia peryferyjnego bliskiego i średniego oraz do działań z użyciem noktowizji. Przełączanie ze światła widocznego na  niewidoczne (IR) uzyskuje się poprzez obrót pierścienia na głowicy latarki - bez potrzeby użycia  filtra podczerwieni. Wykonana ze wzmocnionego, twardo anodowanego aluminium lotniczego, powierzchnia zewnętrzna zgodna   
z Mil-Spec zapewnia maksymalną wytrzymałość. M340V umożliwia szybkie i bezpieczne mocowanie do każdej broni długiej  wyposażonej w szyny  w MIL-STD-1913 (Picatinny). Uszczelnienie O-ringiem, zabezpiecza przed  wilgocią i zanieczyszczeniem. Latarka może być aktywowana poprzez  włącznik tylni z możliwością włączenia stałego, dodatkowo można użyć  zdalny włącznik żelowy (ST07) z możliwością włączenia tylko chwilowego. Wyposażona w przełącznik do zmiany ze światła białego na podczerwień umiejscowiony na głowicy latarki. Nie jest wymagany filtr IR. M340V posiada zestaw włączników wodoszczelnych DS07 zawierających funkcję wyłączenia systemu, przełącznik przycisku włączania / wyłączania oraz zespół przełącznika zdalnego ST07. Odporna na warunki atmosferyczne.

Kolor diody LED – Biały i Podczerwony. Kolor  Obudowy w odcieniach: czerni.

1. **DANE TECHNICZNE:**
   1. MOC BIAŁEGO ŚWIATŁA: 250 lumenów
   2. CZAS PRACY – ŚWIATŁO BIAŁE: min. 1,5 godziny
   3. MAKSYMALNA MOC PODCZERWIENI: 100mW
   4. CZAS PRACY – PODCZERWIEŃ: min. 5 godzin
   5. WŁĄCZANIE: Przycisk tylni z możliwością włączenia chwilowego i stałego oraz zdalny włącznik żelowy z opcją włącznika chwilowego.
   6. WYKOŃCZENIE/MATERIAŁ: Twardo anodowane aluminium lotnicze o wysokiej wytrzymałości (powlekana, odporna na uderzenia) hartowane szkło.
   7. KOLOR: w odcieniach - czerni,
   8. BATERIE: 1 x 123A (dołączona w zestawie)

1. **MIEJSCE DOSTAWY/ODBIORCA:**
2. Miejsce dostawy: Jednostka Wojskowa Nr 4724; ul. Tyniecka 45; 30-901 Kraków.
3. Odbiorca: Jednostka Wojskowa Nr 4724.
4. **ILOŚĆ 50 szt.**
5. **TERMIN DOSTAWY:**

Termin realizacji dostawy do dnia 31 październik 2022 roku.

1. **WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI WYROBU:**

Odbiór jakościowy przedmiotu zamówienia przeprowadzony będzie w miejscu dostawy przez Odbiorcę.

1. **WYMAGANIA GWARANCYJNE ORAZ W ZAKRESIE SERWISOWANIA:**

Wykonawca na niniejszy sprzęt udziela 24 miesięcznej gwarancji zgodnie ze specyfikacją techniczną Producenta. Gwarancja rozpoczyna się od daty podpisania protokołu przyjęcia-przekazania.

1. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA KODEM KRESKOWYM:**

Zamawiający działając w oparciu o § 2 ust. 5 Wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej, stanowiących załącznik do decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 11) odstąpił w całości od określenia wymagań na znakowanie kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do RON, zawartych w ww. wytycznych.

1. **Warunki techniczne: serwis / gwarancja**: 24 miesiące od daty dostarczenia – podpisania protokołu przyjęcia – przekazania.