**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest **"Zakup oznakowanego samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim".**

**I. Opis pojazdu.**

Pojazd musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2023 roku, ze srebrną barwą nadwozia (w przypadku innego koloru fabrycznego powłoki lakierniczej nadwozia niż srebrny, dopuszcza się możliwość oklejenia pojazdu na koszt sprzedającego bez utraty gwarancji na powłokę lakierniczą) – zgodnie z § 32b pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zmianami) oraz spełniający normy EURO6.

**II. Parametry techniczne pojazdu.**

1. Silnik:

- benzyna,

- pojemność – nie więcej niż 1 400 cm3,

- moc – nie mniej niż 140 KM.

2. Układ przeniesienia napędu.

- 4 x 4,

- skrzynia biegów manualna / 6 biegowa.

3. Wymiary zewnętrzne pojazdu:

- długość pojazdu: nie mniej niż 4 300 mm,

- wysokość pojazdu: nie więcej niż 1 700 mm,

- szerokość pojazdu: nie mniej niż 1 800 mm,

- prześwit pojazdu: minimum 200 mm,

- bagażnik o pojemności nie mniejszej niż 400 l (bez rozłożenia tylnej kanapy).

**III. Wyposażenie.**

1. Podstawowe.

- ABS z układem wspomagania nagłego hamowania (EBA),

- System kontroli toru jazdy (ESC) + system wspomagania ruszania pod górę (HSA),

- automatycznie włączane światła,

- światła przeciwmgłowe,

- światła do jazdy dziennej LED,

- komputer pokładowy.

2. Wpływające na bezpieczeństwo.

- czołowe i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera,

- fotel kierowcy z regulacją wysokości,

- kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości,

- regulator i ogranicznik prędkości.

3. Wpływające na komfort.

- klimatyzacja,

- system wspomagania parkowania tyłem,

- tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze,

- radio.

4. Inne.

- relingi dachowe,

- dodatkowy komplet opon zimowych,

- koło zapasowe + podnośnik.

**IV. Oznakowanie pojazdu.**

1. Oklejenie pojazdu zgodnie z wytycznymi dla Straży Miejskiej tj.:

a) pas wyróżniający odblaskowy w postaci trójrzędnej szachownicy barwy żółto-granatowej,

b) pas barwy granatowej umieszczony poniżej pasa, o którym mowa w ppkt a), o szerokości nie mniejszej niż 30 cm i nie większej niż do dolnej krawędzi drzwi,

c) odblaskowy napis "STRAŻ MIEJSKA" barwy żółtej umieszczony na pasie, o którym mowa w ppkt b) po obu stronach pojazdu na drzwiach przednich oraz z tyłu pojazdu,

d) emblemat gminy o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 22 cm umieszczony po obu stronach pojazdu na drzwiach tylnych,

e) świetlny napis "STRAŻ MIEJSKA" barwy granatowej lub czarnej na białym tle.

Zamontowana do relingów na dachu pojazdu w przedniej części pojazdu symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu specjalna lampa zespolona. Lampa nie wystaje poza obrys dachu i jest zamontowana w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni bez konieczności jej demontażu.

Specjalna lampa zespolona posiada:

- dwie lampy ostrzegawcze typu LED koloru niebieskiego, widoczne z każdej strony pojazdu oraz halogeny boczne x 2 i przednie x 2 białe,

- umieszczony z przodu i z tyłu lampy podświetlany napis "STRAŻ MIEJSKA" wypełniający pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi widoczny z odległości min. 50 m w warunkach nocnych,

- lampy led kierunkowe x 2 szt. w atrapie silnika,

- głośnik rozgłoszeniowy o mocy 100 W (Wat) – zamontowany w belce świetlnej.

Kontrola nad działaniem urządzeń sygnalizacji ostrzegawczej pojazdu w ruchu drogowym musi odbywać się za pomocą odpowiedniego manipulatora i spełniać następujące warunki:

- działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,

- podświetlenie napisu "STRAŻ MIEJSKA" w lampie ostrzegawczej włączane wraz ze światłami pojazdu,

- manipulator musi być wyposażony w mikrofon umożliwiający w dowolnej chwili osobie obsługującej urządzenie podanie komunikatu na zewnątrz pojazdu,

- manipulator musi mieć możliwość generowania trzech rodzajów sygnałów dźwiękowych (wilk, pies, le-on).

**V. Gwarancja.**

Zamawiający wymaga, aby pojazd objęty był gwarancją na okres:

a) nie mniej niż 24 miesiące od daty sprzedaży na silnik i wszystkie podzespoły mechaniczne (w tym zawieszenie),

b) nie mniej niż 24 miesiące od daty sprzedaży na powłokę lakierniczą,

c) nie mniej niż 60 miesięcy od daty sprzedaży na perforację nadwozia.

**VI. Do wydawanego pojazdu Sprzedający dołączy:**

- świadectwo homologacji,

- kartę pojazdu,

- książkę serwisową i gwarancyjną w języku polskim,

- instrukcję obsługi w języku polskim,

- inne wymagane dokumenty w języku polskim.