**Załącznik nr 1**

**WYMAGANIA TECHNICZNE**

**Sprzęt startowy:**

**Chorągiewka startowa (czarna, biała, czerwona) z masztem,** wykonana z trwałej tkaniny flagowej, wytrzymałej i odpornej na działanie promieni słonecznych oraz warunki atmosferyczne. Wzór chorągiewki przedstawia rysunek zamieszczony
w załączniku nr 1.1

**Płótno startowe (czarne, białe)** **9 x 2 m,** wykonane z trwałej tkaniny flagowej, wytrzymałej i odpornej na działanie promieni słonecznych oraz warunki atmosferyczne. Sposób mocowania płótna do podłoża za pomocą śledzi aluminiowych bądź mosiężnych. Metalowe oczka mają występować na całym obwodzie płótna. Wzór płótna przedstawia rysunek zamieszczony w załączniku
nr 1.2.

**Płótno startowe (czarne, białe) 12 x 2 m,** wykonane z trwałej tkaniny flagowej, wytrzymałej i odpornej na działanie promieni słonecznych oraz warunki atmosferyczne. Sposób mocowania płótna do podłoża za pomocą śledzi aluminiowych bądź mosiężnych. Metalowe oczka mają znajdować się na całym obwodzie płótna. Wzór płótna przedstawia rysunek zamieszczony w załączniku nr 1.2

**Chorągiewka startowa do oznakowania lamp krawędziowych (Calvert)
z masztem z włókna szklanego,** wykonana z trwałej tkaniny flagowej, wytrzymałej
i odpornej na działanie promieni słonecznych oraz warunki atmosferyczne. Wzór chorągiewki przedstawia rysunek zamieszczony w załączniku nr 1.3

**Chorągiewka startowa do oznakowania lamp krawędziowych (Calvert)
bez masztu** wykonana z trwałej tkaniny flagowej, wytrzymałej i odpornej na działanie promieni słonecznych oraz warunki atmosferyczne. Wzór chorągiewki przedstawia rysunek zamieszczony w załączniku nr 1.3

Wszystkie drzewce do chorągiewek powinny być wykonane z suchego drewna, chorągiewki z drzewcami zapakowane w sposób zapobiegający rozwojowi grzybów
i przebarwień.

Na wszystkie przedmioty zamówienia, Wykonawca winien udzielić minimum
24 miesięcznego okresu przydatności do użytku, łącznie z okresem przechowywania liczonego od daty przyjęcia przez Odbiorcę.