**………………………………….. ……………………**

*(pieczeń firmowa Wykonawcy)* *(miejscowość i data)*

**Formularz cenowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **J.M** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość**  **brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | W skład czynności podczas wykonywanych podczas przeglądu powinny wchodzić:  - oględziny zewnętrzne węża i sprawdzenie stanu taśmy wężowej, oraz  połączenia taśmy z łącznikami  - sprawdzenie stanu łączników i uszczelek  - wykonanie próby ciśnieniowej która wynosi 1,2MPa  - dokładne mechaniczne wysuszenie węża  - oznaczyć plombą z indywidualnym numerem a także datą badania oraz datą  kolejnej próby ciśnieniowej  - sporządzenie protokołu z przeglądu, oraz wydanie świadectwa z próby  ciśnieniowej oddzielnie dla każdego węża . |  |  |  |  |  |  |
| Chełm | szt. | **75** |  |  |  |  |
| Hrubieszów | szt. | **33** |  |  |  |  |
| Lublin | szt. | **126** |  |  |  |  |
| Zamość | szt. | **123** |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | |  |  |  |

………………………………………….

*(podpisy i pieczęci upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)*