Załącznik nr 5 do SWZ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO** | | |
| I | **DANE OGÓLNE** | | **Parametry oferowane** |
| 1. | Marka pojazdu | Nie określono |  |
| 2. | Model pojazdu | Nie określono |  |
| 3. | Rok produkcji | Nie starszy niż 2023 r. |  |
| 4. | Dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku | WYMAGANE |  |
| 5. | Samochód fabrycznie nowy | WYMAGANE |  |
| 6. | Nadwozie | zamknięte typu bus 9 osobowy (1+8) |  |
| 7. | Preferowany kolor lakieru nadwozia: | nie określono |  |
| 8. | Napęd | na przednią lub tylną oś |  |
| 9. | Maksymalna ładowność: | nie określono |  |
| **II.** | **WYMAGANIA TECHNICZNE** | |  |
| 1. | Silnik | wysokoprężny napędzany olejem napędowym turbo disel |  |
| 2. | Pojemność silnika: | min. 1900 cm3 |  |
| 3. | Paliwo: | olej napędowy |  |
| 4. | Moc silnika: | min. 100 kW |  |
| 5. | Zużycie paliwa w cyklu mieszanym | max. 10 l/100 km |  |
| 6. | Czystość spalin: | min. EURO 6 |  |
| 7. | Filtr cząstek stałych | WYMAGANE |  |
| 8. | Układ kierowniczy | ze wspomaganiem |  |
| 9. | Skrzynia biegów: | Manualna, mechaniczna zsynchronizowana  min. 5 biegów do przodu |  |
| 10. | Układ wspomagania hamowania awaryjnego | WYMAGANE |  |
| 11. | System zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) | WYMAGANE |  |
| 12. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) | WYMAGANE |  |
| 13. | Autoalarm | WYMAGANE |  |
| 14. | Światła przeciwmgielne przednie i tylne | WYMAGANE |  |
| 15. | Immobiliser | WYMAGANE |  |
| 16. | Centralny zamek sterowany pilotem | WYMAGANE |  |
| 17. | Minimum dwa komplety kluczy/pilotów do otwierania pojazdu | WYMAGANE |  |
| 18. | Ostrzegawczy sygnał cofania | WYMAGANE |  |
| 19. | Czujniki parkowania: min. tylne | WYMAGANE |  |
| 20. | Czujnik/system monitorowania ciśnienia w oponach | WYMAGANE |  |
| 21. | Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa i pozostawienia włączonych świateł | WYMAGANE |  |
| 22. | Wskaźnik temperatury zewnętrznej | WYMAGANE |  |
| 23. | Osłony przeciw błotne przód (chlapacze) | WYMAGANE |  |
| 24. | Dysze spryskiwaczy szyby przedniej | WYMAGANE |  |
| 25. | Ściany boczne w części pasażerskiej przeszklone | WYMAGANE |  |
| 26. | Drzwi prawe przesuwne przeszklone z szybą stałą | WYMAGANE |  |
| 27. | Stopień przy drzwiach bocznych zamontowany na stałe i oświetlony | WYMAGANE |  |
| 28. | Stopień przy drzwiach tylnych | WYMAGANE |  |
| 29. | Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane pod katem 180 stopni z ogrzewaną szybą | WYMAGANE |  |
| 30. | Wycieraczki szyby tylnej | WYMAGANE |  |
| 31. | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane | WYMAGANE |  |
| **III.** | **WYGLĄD I WYPOSAŻENIE KABINY KIEROWCY**  **ORAZ CZĘŚCI PASAŻERSKIEJ** | | |
| 1. | Liczba miejsc siedzących: | 9 |  |
| 2. | Kolorystyka wnętrza: | Ciemna |  |
| 3. | Tapicerka: | materiałowa w ciemnym kolorze |  |
| 4. | Zintegrowany z pojazdem (wbudowany w konsolę) system radia z Bluetooth i funkcją zestawu głośno mówiącego, wyświetlacz minimum 2” | WYMAGANE |  |
| 5. | Gniazdo USB, 5V  **Uwaga Zamawiającego**:  Zamawiający dopuści gniazdo 12V pod warunkiem dostarczenia wraz z samochodem przejściówki z wyjściem na 5V. | WYMAGANE |  |
| 6. | Wyświetlacz wielofunkcyjny – komputer pokładowy połączony z zegarami – komunikaty wyświetlane w języku polskim | WYMAGANE |  |
| 7. | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów w kabinie kierowcy | WYMAGANE |  |
| 8. | Schowek pod deską rozdzielczą - min.1 | WYMAGANE |  |
| 9. | Schowek lub półka na/w desce rozdzielczej po prawej lub lewej stronie – min.1 | WYMAGANE |  |
| 10. | Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie | WYMAGANE |  |
| 11. | Klimatyzacja z przodu i z tyłu z dodatkową nagrzewnicą | WYMAGANE |  |
| 12. | Ogrzewanie z przodu oraz z tyłu (nawiewy + sterowanie) | WYMAGANE |  |
| 13. | Oświetlenie w kabinie kierowcy i w kabinie pasażerskiej | WYMAGANE |  |
| 14. | Kierownica regulowana min. w jednej płaszczyźnie | WYMAGANE |  |
| 15. | Fotel kierowcy z regulacją góra/dół –przód/tył; regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, regulowany zagłówek | WYMAGANE |  |
| 16. | Podłokietnik przy fotelu kierowcy po prawej stronie | WYMAGANE |  |
| 17. | 3 punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla kierowcy z regulacją wysokości mocowania. | WYMAGANE |  |
| 18. | Siedzenia pasażerów w kabinie kierowcy z zagłówkami oraz z trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa | WYMAGANE |  |
| 19. | Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy | WYMAGANE |  |
| 20. | Gumowana wykładzina w części pasażerskiej i ładunkowej | WYMAGANE |  |
| 21. | Tylna kanapa w II i III rzędzie z zagłówkami oraz z trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa | WYMAGANE |  |
| 22. | Poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie pasażerów w przedziale kierowcy, przy drzwiach bocznych i tylnych | WYMAGANE |  |
| **IV** | **Zabudowa specjalna do przewozu osoby na wózku inwalidzkim** | | |
|  | Trzeci rząd (kanapa) - szybko demontowana | WYMAGANE |  |
|  | Wzmocniona podłoga pod mocowanie wózka inwalidzkiego | WYMAGANE |  |
|  | Atestowane mocowanie do jednego wózka inwalidzkiego,  - listwy montowane w podłodze, komplet pasów do mocowania wózka, pasy zabezpieczające osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim w tym biodrowy pas dla osoby na wózku. | WYMAGANE |  |
|  | Najazdy z powierzchnią antypoślizgową montowane z tyłu pojazdu | WYMAGANE |  |
|  | Podłoga łatwo zmywalna antypoślizgowa, przystosowana do montażu wózka inwalidzkiego | WYMAGANE |  |
| **V.** |  | | |
|  | Opony letnie na felgach stalowych  wraz z kołpakami | WYMAGANE  (fabrycznie nowe z 2023 roku, rozmiar opon oraz ich parametry muszą być zgodne z zaleceniami producenta samochodu, muszą spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz inne wymogi w obowiązujących przepisach prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej) - 4 sztuki tego samego producenta, komplet śrub do kół jeżeli są wymagane |  |
|  | Opony zimowe na felgach stalowych  wraz z kołpakami | WYMAGANE/ do zamówienia  fabrycznie nowe z 2023 roku, rozmiar opon oraz ich parametry muszą być zgodne z zaleceniami producenta samochodu, muszą spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz inne wymogi w obowiązujących przepisach prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej) - 4 sztuki tego samego producenta), komplet śrub do kół jeżeli są wymagane |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą , opona letnia, takie samo jak opony w pkt 1 lub wg. specyfikacji.  Mocowanie koła zapasowego pod końcem ramy. | WYMAGANE |  |
|  | Zestaw narzędzi, podnośnik, klucz do kół, linka holownicza, apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, klin pod koło, kamizelka odblaskowa, gaśnica zamontowana w miejscu łatwo dostępnym, posiadająca atest do używania przy ludziach, wybijaki szyb ewakuacyjnych zamontowane na ścianach bocznych, | WYMAGANE |  |
| **VI.** | **INNE WYMAGANIA** | | |
|  | Gwarancja na pojazd wraz z wyposażeniem (mechaniczna/elektryczna/elektroniczna obejmująca silnik) bez wyłączeń - obejmującą funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe  i fabryczne na okres minimum  24 miesięcy z limitem kilometrów min. 150 000. | WYMAGANE |  |
|  | Gwarancja na perforację nadwozia:  min 72 -miesiące, bez limitu kilometrów | WYMAGANE |  |
|  | Gwarancja na **powłokę lakierniczą** – min. 24 miesiące | WYMAGANE |  |
|  | Okresowa obsługa techniczna objęta minimum 1 przeglądem mechanicznym bezpłatnym | WYMAGANE |  |
|  | Stacja serwisowa w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego | WYMAGANE |  |