Numer postępowania: FSM/2024/04/06

Załącznik nr 3 do SWZ

**Zamawiający:**

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

01-612 Warszawa, ul. Mysłowicka 4

NIP : 526-226-42-92, REGON: 012345095

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

FORMULARZ OFERTY

Ja/ My, niżej podpisani:

........................................................................

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie:

..............................................................................................................................................................

*(Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie)*

................................................................................................................................................…………..

*(Zarejestrowany adres Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie)*

*................................................................ ...........................................................................*

*(Numer telefonu/ numer faxu) (Adres e-mail)*

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa do Lwowa (Ukraina) 72 dwuczęściowych kompletów ubrań strażackich zgodnych z normą PN-EN 469 ubrania, z opcją zwiększenia dostawy o 40 kompletów.**

składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia i:

1. Oświadczam/y, że:

Zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową nr FSM/2024/043/06 i nie wnosimy do niej uwag

1. Oświadczam/y, że wykazujemy gotowość realizacji dostawy w terminie określonym w punkcie 3.1. SWZ.
2. Oświadczam/y, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio (pracownicy, współpracownicy) lub pośrednio (osoby trzecie) pozyskałem i udostępniłem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
3. Oświadczam/ Oświadczamy, że nie jestem/ nie jesteśmy:

a) obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

b) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawcą, dostawcą lub podmiotem, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Unii Europejskiej (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.04.2022, str. 1) oraz Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

1. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w Formularzu Ofertowym i jego załącznikach są jawne.

*Opcjonalnie[[1]](#footnote-2): informacje i dokumenty zawarte w Ofercie* ***w osobnym pliku i oznaczone „tajemnica przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę*** *przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. (W przypadku utajnienia oferty Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:*

1. *ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,*
2. *nie została ujawniona do wiadomości publicznej,*
3. *podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.)*
4. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert wskazanego w pkt. 10.10 SWZ.
5. Oświadczam/y, że posiadam/y uprawnienia do handlu i przewozu towarów stanowiących przedmiot zamówienia.
6. *Oświadczam/[[2]](#footnote-3)y, że zamierzam/y powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis części zamówienia, którą Wykonawca  zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę | Nazwa (imię i nazwisko) podwykonawcy |
|  |  |  |
|  |  |  |

### **Opis doświadczenia Wykonawcy/wykonawców** występujących wspólnie *oraz podwykonawców wymienionych* *w pkt. 8 niniejszego Formularza1* w dostawie odzieży ochronnej o wartości co najmniej 100 000 złotych brutto w skali jednego roku kalendarzowego, wybranego z lat 2019-2023,

*Prosimy skrótowo opisać wykaz dostaw o łącznej wartości co najmniej 100 000 zł w skali jednego roku podatkowego – wymieniając największe do sumy przekraczającej 100 000 zł w skali jednego roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dokumentacji potwierdzającej poniższe informacje. Możecie też Państwo dołączyć wykaz dostaw w osobnym dokumencie z zastrzeżeniem Tajemnicy Przedsiębiorstwa.*

…………………………………….

1. Opis techniczny oferowanego towaru:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP.** | **WARUNKI ZAMAWIAJĄCYCH** | **Kolumnę WYPEŁNIA WYKONAWCA wskazując czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego** |
| **A** | **Warunki ogólne specjalnego 2-częściowego zgodnego z normą PN-EN 469 ubrania** |  |
| A.01 | Ubranie musi posiadać świadectwo/certyfikat potwierdzające zgodność z normą PN-EN 469 dla kurtki i spodni ciężkich. |  |
| A.02 | Ubranie specjalne składa się z kurtki oraz spodni ciężkich |  |
| A.03 | Konstrukcja ubrania powinna stanowić wielowarstwowy układ gwarantujący spełnienie wymagań określonych w zharmonizowanej normie PN-EN 469 poziom wykonania 2. Możliwe są również inne rozwiązania w zakresie warstw konstrukcyjnych uwzględniające nowe technologie i inżynierie materiałowe. System zapewniający odporność na płomienie i wysoką temperaturę nie może polegać na nasączaniu, natrysku, zanurzaniu lub innych technologiach nie zmieniających struktury chemicznej tkaniny właściwej. Musi mieć charakter membranowy. Zewnętrzną warstwę kurtki i spodni powinna stanowić tkanina  z wykończeniem olejo- i wodoodpornym w kolorze aramidowym (piaskowym). |  |
| A.04. | Wszystkie warstwy konstrukcyjne kurtki i spodni powinny być ze sobą związane na stałe. W przypadku gdy układ wielowarstwowy uniemożliwia oględziny poszczególnych warstw, kurtka i spodnie muszą posiadać system otworów umożliwiających inspekcję, który jednak nie zagraża trwałości. |  |
| A.05. | Na ubraniu specjalnym dopuszczalne jest umieszczenie znaków identyfikacyjnych producenta, mocowanych do ubrania w dowolny sposób, pod warunkiem że ich powierzchnia nie przekroczy 15 cm2 na jednym elemencie ubrania specjalnego oraz, że zostały wykonane z materiałów trudnopalnych. |  |
| **B.** | **Szczegółowy opis wyglądu kurtki ciężkiej** |  |
| B.01 | Kurtka zapinana jednogłowicowym zamkiem błyskawicznym,  z systemem awaryjnego rozsuwania, z obsługą możliwą w rękawicy zgodnej z PN-EN 659. |  |
| B.02 | Zamek grubocząstkowy metalowy o szerokości łańcucha spinającego minimum 8 mm i grubości łańcucha spinającego minimum 2,0 mm. |  |
| B.03 | Zamek wszyty tak aby przy jego wymianie nie naruszać szwów konstrukcyjnych kurtki. |  |
| B.04 | Zamek wszyty tak aby nie następowało jego uszkodzenie ani rozrywanie przy wykonywaniu czynności wymagających rozciągania i głębokich wykroków. |  |
| B.05 | Konstrukcja i wszycie zamka powinno umożliwiać połączenie dolnych wsuwanych elementów zamka w rękawicy ochronnej zgodnej z PN-EN 659. |  |
| B.06 | Zamek przykryty plisą o szerokości min. 100 mm z tkaniny zewnętrznej z wykończeniem wodoszczelnym. Zapięcie plisy taśmą typu „rzep”, ciągłą lub w odcinkach, szerokość taśmy min. 30 mm. Należy umieścić pod zamkiem od strony wewnętrznej podkład ochronny (np. pas tkaniny zewnętrznej) oddzielający zamek od ciała użytkownika. |  |
| B.07 | Kurtka powinna zachodzić na spodnie, długość kurtki - minimum  do wysokości krocza użytkownika. |  |
| B.08 | Tył kurtki wydłużony w stosunku do przodu o 50 ± 10 mm. |  |
| B.09 | Kołnierz kurtki podwyższony, miękki, z tkaniny zewnętrznej w formie stójki, chroniący krtań. |  |
| B.10 | Pod brodą, dodatkowa ochrona krtani w postaci pasa z tkaniny zewnętrznej, zapinanego na taśmę typu „rzep”, umożliwiającego również dopasowanie kołnierza do obwodu szyi i uszczelnienie kołnierza pod brodą. Dopuszcza się odpowiednie wyprofilowanie plisy kryjącej zamek aby zapewnić ochronę szyi i krtani jak wyżej. |  |
| B.11 | Na lewej piersi uchwyt z tkaniny zewnętrznej zapinany taśmą typu „rzep” do mocowania głośnika i mikrofonu radiotelefonu. |  |
| B.12 | Rękawy o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek, klinów i cięć, w celu umożliwienia łatwiejszego zginania rąk w łokciu, wszyte tak aby zapobiegały podciąganiu kurtki podczas podnoszenia ramion. Wszystkie zaszewki, cięcia, kliny muszą być wykonane we wszystkich warstwach kurtki a nie tylko w warstwie zewnętrznej.  Od wewnątrz rękawy wykończone systemem zapobiegającym podciąganiu rękawa. Na zewnątrz mankiet wyposażony w ściągacz wykonany z tkaniny zewnętrznej z taśmą typu „rzep”, umożliwiający dopasowanie rękawa w nadgarstku. |  |
| B.13 | Na łokciach dodatkowe wzmocnienia chroniące stawy łokciowe,  spełniające normę PN-EN 469. |  |
| B.14 | Na plecach i barkach wewnętrzne elementy amortyzujące naciski od taśm nośnych aparatu oddechowego. |  |
| B.15 | Konstrukcja dolnej wewnętrznej krawędzi kurtki i rękawów na całym obwodzie powinna chronić przed podsiąkaniem wody na warstwę termoizolacyjną. Każda luźna krawędź tkaniny wewnętrznej części kurtki i rękawów musi być zabezpieczona poprzez obróbkę maszyną krawiecką (przeszycia) w taki sposób, aby uniemożliwić ich wtórne rozprucie. |  |
| B.16 | W dolnej przedniej części kurtki powinny być wpuszczane dwie kieszenie kryte patkami, zapinanymi taśmą typu „rzep”. Worki kieszeni wewnętrznych należy trwale przymocować do wewnętrznej części kurtki w min. 4 punktach. |  |
| B.17 | W górnej części powyżej taśmy ostrzegawczej, na prawej piersi, powinna znajdować się kieszeń wpuszczana, zapinana zamkiem błyskawicznym i kryta patką. |  |
| B.18 | Poniżej taśmy ostrzegawczej naszywka z tkaniny zewnętrznej  z metalowymi uchwytami oraz obejma z tkaniny zewnętrznej, zapinana na taśmę typu „rzep” np. do mocowania: sygnalizatora bezruchu, latarki, rękawic itp. |  |
| B.19 | Kurtka nie może posiadać żadnych otworów na powierzchni pleców. |  |
| B.20 | Na lewej piersi, poniżej taśmy ostrzegawczej umieszczona kieszeń mieszkowa, naszywana o regulowanej głębokości i zamykana patką, przeznaczona na radiotelefon. Konstrukcja kieszeni powinna uwzględniać wystającą z lewej lub prawej strony antenę radiotelefonu oraz możliwość odprowadzania wody z jej wnętrza. |  |
| B.21 | Patki wszystkich kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic zgodnych z PN-EN 659. |  |
| B.22 | W górnej, lewej części kurtki, pod plisą kryjącą zamek, powinna znajdować się kieszeń („napoleońska”) wpuszczana, zabezpieczona przed przemakaniem i zapinana zamkiem błyskawicznym. |  |
| B.23 | Kurtka oznaczona układem taśm łączonych z kurtką podwójnym ściegiem, nićmi o kolorze zbliżonym do koloru taśmy każda o szerokości 5 cm. spełniających właściwości fluorescencyjne. |  |
| B.24 | Napis identyfikujący na plecach **Добровільна Пожежна Охорона**. wykonany w dwóch wierszach, na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych, o wymiarach 120x340±2 mm, tak aby górna krawędź podkładu znajdowała się w odległości 120±20 mm pod linią wszycia kołnierza. Odległość między wierszami napisu - 12 mm. Napis wykonany czcionką **IMPACT.** |  |
| B.25 | Na kurtce umieszczone, mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym wykonane techniką sitodruku na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych:  - na lewym i prawym rękawie, 10±5 mm, poniżej górnej taśmy   ostrzegawczej - skrót **ДПК**,  - w górnej części na prawej piersi, na patce kieszeni umieszczony skrót **ДПК.**  Napisy **ДПК** wykonaneczcionką **IMPACT** o wymiarach: wysokość liter 32±1 mm, długość napisu 65±1 mm. Napis umieszczony centralnie na podkładzie o wymiarach 50x90±2 mm,  - na lewym ramieniu 10÷15 mm poniżej podkładu z napisem **ДПК** umieszczony odcinek taśmy typu „rzep” o wymiarach 80x20±2 mm do mocowania emblematu z nazwą miasta, w którym stacjonuje jednostka OSP. |  |
| **C.** | **Szczegółowy opis wyglądu spodni ciężkich** |  |
| C.01 | Nogawki szerokie nakładane na obuwie, o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek i cięć, ułatwiające klękanie, kucanie, głębokie wykroki oraz wchodzenie po drabinie. Wszystkie zaszewki i cięcia muszą być wykonane we wszystkich warstwach spodni a nie tylko w warstwie zewnętrznej. |  |
| C.02 | Na wysokości kolan wkłady amortyzujące nacisk o grubości min. 5 mm oraz na zewnątrz wzmocnienia z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie, kolor powłoki ochronnej czarny. Wkłady powinny posiadać możliwość wymiany przez użytkownika w ramach bieżącego użytkowania ubrania. Wkłady mają spełniać wymagania normy PN-EN 469 pkt 6.5, i 6.1.1. |  |
| C.03 | Na boku uda w połowie odległości między pasem a stawem kolanowym, na każdej, nogawce kieszeń typu „cargo” z mieszkiem  w części tylnej, kryta patką zapinaną taśmą typu „rzep”. |  |
| C.04 | Patki kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic zgodnych z PN-EN 659. |  |
| C.05 | Dolne krawędzie nogawek na całym obwodzie oraz w dolnej części zewnętrzne, pionowe szwy nogawek, po wewnętrznej stronie nogawek, zabezpieczone przed przecieraniem lamówką z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie. |  |
| C.06 | Wewnątrz nogawek na całym obwodzie, warstwa zabezpieczająca przed podsiąkaniem wody na warstwę termoizolacyjną. Każda luźna krawędź tkaniny wewnętrznej nogawek musi być zabezpieczona poprzez obróbkę maszyną krawiecką (przeszycia) w taki sposób, aby uniemożliwić ich wtórne rozprucie. |  |
| C.07 | Spodnie, z tyłu z podwyższonym karczkiem powinny mieć: możliwość regulacji obwodu pasa. |  |
| C.08 | Elastyczne szelki o regulowanej długości i szerokości min. 50 mm,  z możliwością wypinania ze spodni. Szelki powinny być łączone  z nierozciągliwą tkaniną na wysokości barków, przechodząc w element tkaninowy stabilizujący szelki i ograniczający zsuwanie się szelek z ramion. |  |
| C.09 | Spodnie oznaczone układem dwukolorowej taśmy perforowanej, dwa pasy w kolorze żółtym fluorescencyjnym ze srebrnym pasem odblaskowym po środku, łączonej ze spodniami podwójnym ściegiem, nićmi o kolorze zbliżonym do koloru żółtego. |  |
| C.10 | **Rozmiary:** Według indywidualnej tabeli rozmiarów producenta, stopniowanie wzrostu, obwodu klatki piersiowej i obwodu pasa max.  co 4 cm. Przed realizacją zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć po jednym komplecie ubrania z każdego rozmiaru celem doboru ilości ubrań w poszczególnych rozmiarach lub zapewnić wymianę poszczególnych elementów ubrania specjalnego (tj. kurtki lub spodni) na rozmiar odpowiedni a zakwalifikowany do innego zestawu rozmiarowego. |  |
| **D.** | **Parametry surowców** |  |
| D.01 | Tkanina zewnętrzna ubrania specjalnego powinna spełniać wymagania określone normą PN-EN 469 oraz dodatkowo parametry zawarte poniżej badane po 20 cyklach prania w temp.  600C |  |
| D.02 | Wskaźnik ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia wg pkt 6.2.1.1 PN-EN 469 / Metodyka badań PN-EN ISO 14116:2015-12 |  |
| D.03 | Wytrzymałość na rozciąganie po działaniu promieniowania cieplnego wg pkt 6.2.1.5 PN-EN 469 / Metodyka badań PN-EN ISO 13934-1:2013-07 |  |
| D.04 | Wytrzymałość na rozciąganie wg pkt 6.2.3.1 PN-EN 469 / Metodyka badań PN-EN ISO 13934-1:2002 |  |
| D.05 | Wytrzymałość na rozdzieranie wg pkt 6.2.3.2 PN-EN 469 / Metodyka badań PN-EN ISO 13937-2:2002 |  |
| D.06 | Wskaźnik nie zwilżalności ciekłych substancji chemicznych wg pkt 6.2.2 PN-EN 469 / Metodyka badań PN-EN ISO 6530:2008 |  |
| D.07 | membrana: wymagana membrana dwukomponentowa na bazie PTFE |  |
| D.08 | opór pary wodnej dla zestawu komponentów tworzących kurtkę i spodnie ubrania specjalnego 15 ≤ Ret ≤ 18 m2Pa/W |  |
| D.09 | tkanina lub dzianina powlekana o zwiększonej odporności  na ścieranie  Rozprzestrzenianie płomienia wg pkt. 6.2.1.1 PN-EN 469 Wskaźnik 3. Gramatura - minimum 310 g/m2 |  |
| D.10 | **Rozmiary** - ubranie specjalne ciężkie powinno być wykonane według indywidualnej tabeli rozmiarów producenta, stopniowanie wzrostu, obwodu pasa i klatki piersiowej maksymalnie co 4 cm. Przed realizacją zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć precyzyjną tabelę rozmiarów w przeliczeniu na centymetry. |  |
| D.11 | **Oznaczenie ubrania specjalnego ciężkiego** Oznaczenie powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz umożliwiać identyfikację kurtek i spodni przez zastosowanie wszywki na nazwisko i imię użytkownika. |  |
| D.12 | Ubranie specjalne ciężkie powinny   spełniać wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej   potwierdzone deklaracją zgodności UE. |  |

1. Cena

|  |  |
| --- | --- |
| 11.1. Cena 1 Kompletu z dostawą do magazynu we Lwowie (Ukraina) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł brutto/komplet |
| 11.2. Deklarujemy dostawę 72 kompletów w ciągu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dni od podpisania umowy. | |
| 11.3. OFERTA OPCJONALNA: deklarujemy możliwość zwiększenia dostawy o \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kompletów w cenie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ złotych brutto za każdy \_\_\_\_\_\_ dodatkowy komplet. | |

1. Oświadczenie nt. oferty cenowej

12.1. Oświadczamy, że przyjmujemy informację Zamawiającego, że Przedmiot Umowy będzie przekazywany odbiorcom końcowym nieodpłatnie, jako pomoc humanitarna dla Ukrainy i będzie zwolniony z opłat celnych.

12.2. Informujemy, że ze względu na charakter eksportowy, zastosujemy stawkę 0% podatku VAT.

* 1. Oświadczamy, iż cena oferty brutto obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy określonymi dokumentacji przetargowej oraz koszty wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia a nie wymienionych w dokumentach, których wykonanie jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.

*/opcjonalnie „Oświadczam/y, że oferta cenowa nie obejmuje następujących kosztów ponoszonych przez Zamawiającego: (wymienić)”*

1. Deklarujemy gotowość realizacji oferty w miejscu wskazanym w rozdziale 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:
3. Informacja objęta tajemnicą przedsiębiorstwa (załącznik opcjonalny)
4. Katalog oferowanego produktu (załącznik opcjonalny)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (miejsce, data) |  | (podpis przedstawiciela upoważnionego  do reprezentacji wykonawcy) |

1. Usunąć fragment zaznaczony kursywą, jeśli nie dotyczy oferty [↑](#footnote-ref-2)
2. Proszę usunąć ten punkt, jeśli nie dotyczy oferty [↑](#footnote-ref-3)