**Załącznik nr 1 do SWZ**

**FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiot zamówienia: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów dostawczych o masie całkowitej do 3.5 tony ze skrzynią ładunkową typu krata.**

**Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia**

1. Dostawa fabrycznie nowy dwóch samochód dostawczych o masie całkowitej do 3.5 tony ze skrzynią ładunkową typu krata, wyprodukowany w 2023 roku, kompletnych, wolnych od wady fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych) i prawnych.
2. Samochód stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów dostawczych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów.
3. Samochód musi posiadać: instrukcję w języku polskim, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu.
4. Transport na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego: 11-010 Barczewo ul. Wojska Polskiego 15. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
5. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu przez obydwie strony postępowania.
6. Serwis gwarancyjny na terenie całej Polski. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz stacji obsługi.
7. Pojazd może również posiadać inne dodatkowe układy mające wpływ na komfort i bezpieczeństwo jazdy.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNA**

|  |
| --- |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** |
| **Lp.** | **Opis wymagań minimalnych określonych przez Zamawiającego** | **Wymagania** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę\*** |
| 1 | Silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy nie mniejszej niż 115kW o pojemności skokowej od 2500-3000 cm3 | Należy podać moc i pojemność\* |  |
| 2 | Liczba cylindrów min. 4 | Należy podać |  |
| 3 | Manualna skrzynia biegów | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 4 | Napęd na koła tylne. | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 5 | Tylne koła podwójne tzw. Bliźniaki | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 6 | Wspomagania układu kierowniczego. | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 7 | Hamulce przednie tarczowe lub bębnowe. | Należy podać\* |  |
| 8 | Hamulce tylne tarczowe lub bębnowe. | Należy podać\* |  |
| 9 | Niezależne zawieszenie kół przednich. | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 10 | Długość całkowita nie mniejsza niż 7000 mm i nie większa niż 7300 mm. | Należy podać\* |  |
| 11 | Rozstaw osi nie mniej niż 4350 mm +/- 50 mm. | Należy podać\* |  |
| 12 | Pojazd przystosowany do przewozu minimum 2 osób + kierowca. | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 13 | Koła z oponami o rozmiarze nie mniejszym niż 16 cali, data produkcji opon nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy przed terminem dostawy samochodu. | Należy podać\* |  |
| 14 | Fabryczny kolor nadwozia – biały | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| **Zabudowa – skrzyniowa z następującymi parametrami:** |
| 1 | Burty skrzyni ładunkowej wykonane z aluminium. | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 2 | Długość zabudowy – wymiar wewnętrzny minimum 4500 mm maksymalnie do 4700 mm | Należy podać\* |  |
| 3 | Szerokość zabudowy – wymiar wewnętrzny minimum 1950 mm maksymalnie 2150 mm | Należy podać\* |  |
| 4 | Wysokość burty – wymiar wewnętrzny minimum 400 mm. | Należy podać\* |  |
| 5 | Burty boczne i tylnie otwierane w dół. | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 6 | Na przedniej burcie siatka chroniąca kabinę kierowcy. | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 7 | Nadstawki boczne z siatki o wysokości co najmniej 1400 mm z oknem wrzutowym przesuwnym po prawej stronie i lewej. Tył otwierany w formie drzwi. | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 8 | Podłoga wyłożona sklejką antypoślizgową, wodoodporną o grubości min 15mm. | Należy podać\* |  |
| 9 | Osłony lamp tylnych. | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 10 | Oświetlenie zewnętrzne i obrysowe | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 11 | Siatka na rolce | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 12 | Kolor zabudowy – zielony ( odcień Wykonawca ustali z Zamawiającym.) | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| **Wyposażenie:** |
| 1 | Lusterka boczne regulowane elektrycznie | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 2 | Szyby otwierane elektrycznie | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 3 | Kabina klimatyzowana i ogrzewana. | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 4 | Kierownica regulowana w min. jednej płaszczyźnie. | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 5 | Imobilizer. | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 6 | Centralny zamek sterowany pilotem. | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 7 | Radioodtwarzacz CD, MP3 lub USB sterowany przy kierownicy | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 8 | Dodatkowe światła do jazdy dziennej LED | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 9 | Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, zestaw narzędzi fabrycznych z podnośnikiem. | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 10 | Fotel kierowcy z regulacją oparcia i lędźwiową. | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 11 | Tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym wraz z kompletem pokrowców (np. szary, grafitowy). | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| **Bezpieczeństwo:** |
| 1 | Poduszka powietrzna minimum dla kierowcy | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 2 | Elektroniczny system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania. | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| **Wyposażenie dodatkowe:** |
| 1 | Koło zapasowe pełnowymiarowe zamontowane fabrycznie | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 2 | Apteczka spełniająca wymogi normy DIN 13164. | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 3 | Komplet dywaników kubełkowych gumowych. | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 4 | Na dachu światło ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym wykonane w technologii LED. | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 5 | Dostarczony pojazdu musi posiadać wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji (wydane zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym). W przypadku posiadania wyciągu ze świadectwa homologacji wybrany Wykonawca wraz z dostawą samochodu musi dostarczyć oświadczenie Wykonawcy o dodatkowych, wynikających z obowiązujących na terytorium RP przepisów – danych i informacjach o pojeździe, niezbędnych do jego rejestracji. | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 6 | Norma emisji spalin: samochód musi spełniać normę emisji spalin minimum EURO 6. | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 7 | Wybrany Wykonawca wraz z dostawą samochodu musi dostarczyć wymagane dokumenty do rejestracji pojazdu oraz książkę przeglądów serwisowych, instrukcję obsługi i eksploatacji pojazdu w języku polskim | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 8 | Zamawiający zastrzega sobie prawo oznakować nadwozie samochodu naklejkami z logo i danymi Spółki, co nie spowoduje utraty jakiejkolwiek części gwarancji. | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 9 | Zamawiający zastrzega sobie prawo do montażu instalacji GPS przez wykonawcę, z którym jest związany umową. | TAK | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 10 | Sprzedawca zapewnia serwis gwarancyjny, serwis aktywny 24 h oraz przystąpienie do usunięcia usterki w terminie maksymalnie 24 h w dni robocze od powiadomienia o zaistniałym fakcie. Zgłoszenia będą składane na numer telefonu wskazany w umowie. | TAK  | Spełnia/nie spełnia\*\* |
| 11 | Minimalny wymagany okres gwarancji na samochody bez limitu kilometrów wynosi na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne i hydrauliczne – minimum 24 miesiące. | Należy podać\* |  |
| **PRODUCENT………………………………………………. TYP/MODEL……………………………….………..………****ROK PRODUKCJI: ……………***(należy podać producent, model, rok produkcji oferowanych samochodów)* |

*\*)Należy wypełnić dana kolumnę wpisując oferowane parametry.*

*\*\*)Niepotrzebne skreślić*

 *………..…………………………………………*

*Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ*