Szczegółowy zakres obsługi sprzętu objętego zamówieniem stanowi **załącznik nr 2** do SIWZ.

Pakiet nr 1

Aparat RTG z ramieniem C Ziehm Vision

1. Przeglądy okresowe (raz w roku)

2. nieograniczone naprawy i interwencje

3. oryginalne części zamienne

4. części specjalne (monoblok i wzmacniacz obrazu)

5. wsparcie aplikacyjne

6. Modyfikacje oprogramowania oraz aparatu w celu zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa pracy

7. Materiały do modyfikacji

8. Wykonywanie testów odbiorczych(akceptacyjnych) po każdej istotnej naprawie -jeśli są wymagane

Pakiet nr 2

Aparat RTG ramię C Ziehm Solo s/n 51528

Zakres obsługi:

1. Przeglądy okresowe (zakres zgodnie z ofertą)
2. Naprawy
3. Modyfikacje oprogramowania i aparatu zgodnie z zaleceniami producenta
4. oryginalne części zamienne,
5. Części specjalne- monoblok i wzmacniacz obrazu
6. Dostawa materiałów do przeprowadzenia modyfikacji
7. Zdalna diagnostyka (jeśli to możliwe), wsparcie aplikacyjne
8. Wykonywanie testów odbiorczych(akceptacyjnych) po każdej istotnej naprawie -jeśli są wymagane

Pakiet nr 3

Mammograf Cyfrowy Selenia Dimensions

Zakres obsługi:

1. Przeglądy okresowe (zakres zgodnie z ofertą)
2. Naprawy
3. Modyfikacje oprogramowania i aparatu zgodnie z zaleceniami producenta
4. oryginalne części zamienne
5. części specjalne- lampa rentgenowska, cyfrowy detektor
6. Dostawa materiałów do przeprowadzenia modyfikacji
7. Zdalna diagnostyka (jeśli to możliwe), wsparcie aplikacyjne
8. Wykonywanie testów odbiorczych(akceptacyjnych) po każdej istotnej naprawie -jeśli są wymagane

Pakiet nr 4

Aparat densytometr Horizon s/n 200012

Zakres obsługi:

1. Przeglądy okresowe (zakres zgodnie z ofertą)
2. Naprawy
3. Modyfikacje oprogramowania i aparatu zgodnie z zaleceniami producenta
4. oryginalne części zamienne~~,~~
5. Dostawa materiałów do przeprowadzenia modyfikacji
6. Zdalna diagnostyka (jeśli to możliwe), wsparcie aplikacyjne
7. Wykonywanie testów odbiorczych(akceptacyjnych) po każdej istotnej naprawie -jeśli są wymagane

Pakiet nr 5

**Zakres obsługi aparatury objętej kontraktem serwisowym w standardzie BASIC**

**Przeglądy okresowe aparatu Echopulse**

1. Regularne przeglądy okresowe - coroczne (co 12 miesięcy) wykonywane przez przeszkolonego inżyniera serwisowego, certyfikowanego przez Theraclion. Terminy przeglądów- uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM. Daty przeglądów są kontrolowane przez oprogramowanie THERACLION, a korzystanie z systemu po sygnalizowanej dacie jest zabronione.

-Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

-Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

-Inspekcja zużycia części.

-Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

-Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

-Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

-Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego

-Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

-Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

-Dokumentacja przeglądów.

**Przegląd głowicy zabiegowej (VTU)**

1. Przegląd okresowy VTU musi być wykonywany co 9 miesięcy w THERACLION.

Pakiet nr 6

Dotyczy urządzeń Centralnej Sterylizacji

1. Przeglądy , konserwacje zgodnie z zaleceniami producenta
2. Naprawy (koszt wyliczony wg stawki godzinowej serwisanta x ilość godzin)
3. Oryginalne części zamienne użyte do naprawy po uprzednim przedstawieniu kosztorysu potwierdzone przez Zamawiającego
4. Dokumentacja wykonywanych czynności