**PAKIET 34**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

|  |  |
| --- | --- |
| Przedmiot: | **WÓZEK NA POŚCIEL 2 szt.** |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE** | **WYMAGANIA TAK/ NIE** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
| **1.** | **WÓZEK POŚCIELOWY 2 szt.** | TAK |  |
| **2.** | Szerokość całkowita: 1580mm (±20mm) | TAK, podać |  |
| Wysokość całkowita: 1310mm (±20mm) | TAK, podać |  |
| Głębokość całkowita: 570mm (±20mm) | TAK, podać |  |
| Konstrukcja ze stali lakierowanej proszkowo | TAK |  |
| Korpus i drzwi z płyty meblowej o grubości min. 12mm w kolorach do wyboru: biały, buk, mahoń.  Wybór na etapie realizacji. | TAK |  |
| Wózek wyposażony w:   * drzwi otwierane skrzydłowo, z uchwytami w kształcie litery C, zamykane kluczykiem, kąt otwarcia 180°; * 2 półki z płyty meblowej o szerokości 620 mm, odległość między półkami 310 mm; * po obydwu bokach uchwyty z pokrywami z tworzywa na worki na brudną bieliznę o poj. 120 litrów każdy, z ażurowymi podporami, zabezpieczone dwoma kołowymi odbojami, całość składana;   - blat wózka zabezpieczony przed spadaniem przedmiotów rantami z drutu stalowego. | TAK |  |
| 4 koła jezdne o średnicy 160 mm (±5mm) | TAK, podać |  |
| Wózek zabezpieczony stałym odbojem, umieszczonym dookoła wózka, wykonanym ze stali powleczonej gumą. | TAK |  |
| Wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV | TAK, podać |  |
| Wyrób seryjny, niemodyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany System Zarządzania Jakością, zgodnie z EN ISO 9001. | TAK |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

.

………………………………………………….. ............................................

data podpis