1. Fotel ginekologiczny: Konstrukcja nośna foteli pokryta antybakteryjnym lakierem proszkowym i obudowana osłonami z antybakteryjnego tworzywa ABS. Regulacja wysokości siedziska uzyskiwana siłownikiem elektrycznym na napięcie 24 V DC za pomocą sterownika nożnego. Regulacje nachylenia oparcia pleców, nachylenia siedziska oraz przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowane płynnie, za pomocą sprężyn gazowych z blokadą. Cena fotela zawiera: bezszwową tapicerkę, miskę ginekologiczną ze stali nierdzewnej, rolkę papieru podkładowego umieszczonego na uchwycie za oparciem pleców, listwy do mocowania wyposażenia w siedzisku.
2. Podpórki stóp: bez regulacji długości ramienia
3. Stopień METALOWY: wykonany ze stali, stabilny i wytrzymały. Nóżki stopnia oraz stopień obite gumą antypoślizgową.

Dane techniczne:

Szerokość: około 50 cm

Wysokość: około 24 cm

Głębokość: około 26 cm

Waga: około 4 kg

1. Wieszak kroplówki z korpusem zaciskowym do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi. Całość wykonana ze stali nierdzewnej.
2. Kolor Fotela: SELEDYNOWY – podlega konsultacji