Załącznik nr 1.1

do zapytania ofertowego nr OZ.431.5.4.2022.AM

**DOSTAWA ZESTAWU MEBLI I WYPOSAŻENIA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W GOLUBIU-DOBRZYNIU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Liczba sztuk |
| 1. | Biurka do sal lekcyjnych | 9 |
| 2. | Biurko do gabinetu dyrektora | 1 |
| 3. | Okrągły stolik do gabinetu dyrektora  | 1 |
| 4. | Regał i witryna do gabinetu dyrektora | 1 |
| 5. | Szafa przesuwna+ nadstawka na obecną szafę - sekretariat | 1 |
| 6. | Zabudowa kuchenna pomieszczenie socjalne | 1 |
| 7.  | Zlewozmywak z baterią  | 1 |
| 8. | Szafy do sal lekcyjnych | 10 |
| 9. | Lustra | 9 |
| 10. | Wieszaki | 10 |
| 11. | Ławka do klasy rytmiki | 1 |

1. GABINET DYREKTORA

BIURKO



MATERIAŁY:

* Blat roboczy: Płyta laminowana 36mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Obudowa kontenerka: Płyta laminowana 18mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Front kontenerka, blendy maskujące: Płyta laminowana 18mm Kronospan-0190 PE Black
* Obrzeże wykończone okleina PCV 2mm
* Okucie: prowadnica kulkowa Hafele L-500mm z hamulcem, zamek centralny L-500 Hafele
* Uchwyt meblowy US33-L36 czarny mat 128mm
* Profil stalowy nóg: stal o wymiarach 8x2cm, malowana proszkowo RAL 9005

SZAFA I REGAŁ



MATERIAŁY:

* Korpus: Płyta laminowana 18mm, Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Front, półki i tył regału : Płyta laminowana 18mm, Kronospan-0190 PE Black
* Uchwyt meblowy: US33-L36 czarny mat 128mm
* Okucia: zawias wewnętrzny z cichym domykiem Hafele, zamek meblowy z kluczem.
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm

WITRYNA



MATERIAŁY:

* Korpus: Płyta laminowana 18mm, Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Uchwyt meblowy: US33-L36 czarny mat 128mm
* Front: szkło hartowane dymione
* Okucia: zawias do szkła nakładany fi26 cichy domyk Hafele, zamek meblowy z kluczem.
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm

LUSTRO



MATERIAŁY:

* Rama lustra: Płyta laminowana 18mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak o szerokości 8cm
* Lustro 4mm
* Mocowanie lustra: zawieszka ukryta fi 35mm
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm

STOLIK



MATERIAŁY:

* Blat roboczy: Płyta laminowana 36mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm
* Podstawa stołu typu ,,pająk”, profil 6x6 malowany proszkowo RAL 9005

1. SEKRETARIAT

SZAFA



MATERIAŁY:

* Korpus: Płyta laminowana, Kronospan- KO90PW Bronze Expressive Oak
* Front: Płyta laminowana, Kronospan- KO90PW Bronze Expressive Oak, z elementem ozdobnym na drzwiach przesuwnych ( kolor do ustalenia).
* System przesuwny –Hafele zamykany na klucz.
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm

WIESZAK



MATERIAŁY:

* Płyta główna: Płyta laminowana, Kronospan- KO90PW Bronze Expressive Oak
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm
* Wieszak ubraniowy: Gamet WR43-L31-czarny mat, 7szt
1. POMIESZCZENIE SOCJALNE

ZABUDOWA MEBLI KUCHENNYCH



MATERIAŁY:

* Blat roboczy: blat laminowany 38mm Kronospan- 8431SN Nagano Oak
* Korpus:

 -szafki dolne- płyta laminowana 18mm Kronospan-0190 PE Black

 -szafki górne- płyta laminowana 18mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak

* Front:

 -szafki dolne- płyta laminowana 18mm Kronospan-0190 PE Black

 -szafki górne- płyta laminowana 18mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak

* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm
* Okucie: prowadnica kulkowa Hafele L-500mm z hamulcem, zawias nakładany z cichym domykiem Hafele
* Uchwyt meblowy: US 33-L36 czarny mat 128mm
* Ociekarka 80cm
* zlewozmywak + bateria: typ wpuszczany, wykonanie – granit, kształt - prostokątny

głębokość [cm]: 42, szerokość [cm]: 75, ociekacz, bateria w zestawie, kolor – czarny, funkcje: otwór na baterię, automatyczny korek, odporność na przebarwienia, odporność na uderzenia, odporność na wysokie temperatury, odporność na zarysowania, odwracalny

1. SALA TEORETYCZNA

WIESZAK



MATERIAŁY:

* Płyta główna: Płyta laminowana 18mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Wieszak ubraniowy: Gamet WR43-L31-czarny mat, 5szt
* Obrzeże: okleina PCV 2mm

BIURKO



MATERIAŁY:

* Blat roboczy: Płyta laminowana 36mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Profil stalowy nóg: stal o wymiarach 8x2cm, malowana proszkowo-

RAL 9005

* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm

KONTENEREK



MATERIAŁY:

* Korpus: Płyta laminowana 18mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Front: Płyta laminowana 18mm Kronospan-0190 PE Black
* Uchwyt meblowy US33-L36 czarny mat 128mm
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm
* Okucie: prowadnica kulkowa Hafele L-500mm z hamulcem, zamek centralny L-500 Hafele, zawias wewnętrzny z cichym domykiem Hafele.
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm

LUSTRO



MATERIAŁY:

* Rama lustra: Płyta laminowana 18mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak o szerokości 8cm
* Lustro 4mm
* Mocowanie lustra: zawieszka ukryta fi 35mm
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm
1. SALA DO RYTMIKI

SZAFA



MATERIAŁY:

* Korpus: Płyta laminowana 18mm, Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Front: Płyta laminowana 18mm, Kronospan-0190 PE Black
* Uchwyt meblowy: US33-L36 czarny mat 128mm
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm
* Wnętrze szafy –półki.
* Okucie: zamek na klucz, zawias wewnętrzny z cichym domykiem Hafele

BIURKO



MATERIAŁY:

* Blat roboczy: Płyta laminowana 36mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Profil stalowy nóg: stal o wymiarach 8x2cm, malowana proszkowo-

RAL 9005

* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm

KONTENEREK



MATERIAŁY:

* Korpus: Płyta laminowana 18mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Front: Płyta laminowana 18mm Kronospan-0190 PE Black
* Uchwyt meblowy US33-L36 czarny mat 128mm
* Okucie: prowadnica kulkowa Hafele L-500mm z hamulcem, zamek centralny L-500 Hafele, zawias wewnętrzny z cichym domykiem Hafele.
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm

WIESZAK



MATERIAŁY:

* Płyta główna: Płyta laminowana 18mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Wieszak ubraniowy: Gamet WR43-L31-czarny mat, 20szt
* Obrzeże: okleina PCV 2mm

ŁAWKA



MATERIAŁY:

* Siedzisko: Płyta laminowana 36mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Profil stalowy nóg: stal o wymiarach 8x2 cm, malowana proszkowo- RAL 9005
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm
1. KLASA SKRZYPIEC

SZAFA



MATERIAŁY:

* Korpus: Płyta laminowana 18mm, Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Front: Płyta laminowana 18mm, Kronospan-0190 PE Black
* Uchwyt meblowy: US33-L36 czarny mat 128mm
* Wieszak na instrumenty: Proplus 362085-8szt
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm

WIESZAK



MATERIAŁY:

* Płyta główna: Płyta laminowana 18mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Wieszak ubraniowy: Gamet WR43-L31-czarny mat, 5szt
* Obrzeże: okleina PCV 2mm

BIURKO



MATERIAŁY:

* Blat roboczy: Płyta laminowana 36mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Profil stalowy nóg: stal o wymiarach 8x2cm, malowana proszkowo-

RAL 9005

* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm

KONTENEREK



MATERIAŁY:

* Korpus: Płyta laminowana 18mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Front: Płyta laminowana 18mm Kronospan-0190 PE Black
* Uchwyt meblowy US33-L36 czarny mat 128mm
* Okucie: prowadnica kulkowa Hafele L-500mm z hamulcem, zamek centralny L-500 Hafele, zawias wewnętrzny z cichym domykiem Hafele.
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm

LUSTRO



MATERIAŁY:

* Rama lustra: Płyta laminowana 18mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak o szerokości 8cm
* Lustro 4mm
* Mocowanie lustra: zawieszka ukryta fi 35mm
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm
1. KLASA SAKSOFONU I FLETU

SZAFA



MATERIAŁY:

* Korpus: Płyta laminowana 18mm, Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Front: Płyta laminowana 18mm, Kronospan-0190 PE Black
* Uchwyt meblowy: US33-L36 czarny mat 128mm
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm
* Wnętrze szafy –półki.
* Okucie: zamek na klucz, zawias wewnętrzny z cichym domykiem Hafele

WIESZAK



MATERIAŁY:

* Płyta główna: Płyta laminowana 18mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Wieszak ubraniowy: Gamet WR43-L31-czarny mat, 5szt
* Obrzeże: okleina PCV 2mm

BIURKO



MATERIAŁY:

* Blat roboczy: Płyta laminowana 36mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Profil stalowy nóg: stal o wymiarach 8x2cm, malowana proszkowo-

RAL 9005

* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm

KONTENEREK



MATERIAŁY:

* Korpus: Płyta laminowana 18mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Front: Płyta laminowana 18mm Kronospan-0190 PE Black
* Uchwyt meblowy US33-L36 czarny mat 128mm
* Okucie: prowadnica kulkowa Hafele L-500mm z hamulcem, zamek centralny L-500 Hafele, zawias wewnętrzny z cichym domykiem Hafele.
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm

LUSTRO



MATERIAŁY:

* Rama lustra: Płyta laminowana 18mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak o szerokości 8cm
* Lustro 4mm
* Mocowanie lustra: zawieszka ukryta fi 35mm
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm
1. KLASA PERKUSJI

SZAFA



MATERIAŁY:

* Korpus: Płyta laminowana 18mm, Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Front: Płyta laminowana 18mm, Kronospan-0190 PE Black
* Okucie: zamek na klucz, zawias wewnętrzny z cichym domykiem Hafele
* Uchwyt meblowy: US33-L36 czarny mat 128mm
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm
* Wnętrze szafy –półki.

WIESZAK



MATERIAŁY:

* Płyta główna: Płyta laminowana 18mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Wieszak ubraniowy: Gamet WR43-L31-czarny mat, 5szt
* Obrzeże: okleina PCV 2mm

BIURKO



MATERIAŁY:

* Blat roboczy: Płyta laminowana 36mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Profil stalowy nóg: stal o wymiarach 8x2cm, malowana proszkowo-

RAL 9005

* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm

KONTENEREK



MATERIAŁY:

* Korpus: Płyta laminowana 18mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Front: Płyta laminowana 18mm Kronospan-0190 PE Black
* Uchwyt meblowy US33-L36 czarny mat 128mm
* Okucie: prowadnica kulkowa Hafele L-500mm z hamulcem, zamek centralny L-500 Hafele, zawias wewnętrzny z cichym domykiem Hafele.
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm

LUSTRO



MATERIAŁY:

* Rama lustra: Płyta laminowana 18mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak o szerokości 8cm
* Lustro 4mm
* Mocowanie lustra: zawieszka ukryta fi 35mm
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm
1. KLASA ORGANÓW I AKORDEONU

SZAFA



MATERIAŁY:

* Korpus: Płyta laminowana 18mm, Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Front: Płyta laminowana 18mm, Kronospan-0190 PE Black
* Uchwyt meblowy: US33-L36 czarny mat 128mm
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm
* Wnętrze szafy –półki
* Okucie: zamek na klucz, zawias wewnętrzny z cichym domykiem Hafele

WIESZAK



MATERIAŁY:

* Płyta główna: Płyta laminowana 18mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Wieszak ubraniowy: Gamet WR43-L31-czarny mat, 5szt
* Obrzeże: okleina PCV 2mm

BIURKO



MATERIAŁY:

* Blat roboczy: Płyta laminowana 36mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Profil stalowy nóg: stal o wymiarach 8x2cm, malowana proszkowo-

RAL 9005

* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm

KONTENEREK



MATERIAŁY:

* Korpus: Płyta laminowana 18mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Front: Płyta laminowana 18mm Kronospan-0190 PE Black
* Uchwyt meblowy US33-L36 czarny mat 128mm
* Okucie: prowadnica kulkowa Hafele L-500mm z hamulcem, zamek centralny L-500 Hafele, zawias wewnętrzny z cichym domykiem Hafele.
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm

LUSTRO



MATERIAŁY:

* Rama lustra: Płyta laminowana 18mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak o szerokości 8cm
* Lustro 4mm
* Mocowanie lustra: zawieszka ukryta fi 35mm
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm
1. KLASA INSTRUMENTÓW DĘTYCH

SZAFA



MATERIAŁY:

* Korpus: Płyta laminowana 18mm, Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Front: Płyta laminowana 18mm, Kronospan-0190 PE Black
* Uchwyt meblowy: US33-L36 czarny mat 128mm
* Wieszak na instrumenty: Proplus 362085
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm
* Okucie: zamek na klucz, zawias wewnętrzny z cichym domykiem Hafele

WIESZAK



MATERIAŁY:

* Płyta główna: Płyta laminowana 18mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Wieszak ubraniowy: Gamet WR43-L31-czarny mat, 5szt
* Obrzeże: okleina PCV 2mm

BIURKO



MATERIAŁY:

* Blat roboczy: Płyta laminowana 36mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Profil stalowy nóg: stal o wymiarach 8x2cm, malowana proszkowo-

RAL 9005

* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm

KONTENEREK



MATERIAŁY:

* Korpus: Płyta laminowana 18mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Front: Płyta laminowana 18mm Kronospan-0190 PE Black
* Uchwyt meblowy US33-L36 czarny mat 128mm
* Okucie: prowadnica kulkowa Hafele L-500mm z hamulcem, zamek centralny L-500 Hafele, zawias wewnętrzny z cichym domykiem Hafele.
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm

LUSTRO



MATERIAŁY:

* Rama lustra: Płyta laminowana 18mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak o szerokości 8cm
* Lustro 4mm
* Mocowanie lustra: zawieszka ukryta fi 35mm
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm
1. KLASA FORTEPIANU

SZAFA



MATERIAŁY:

* Korpus: Płyta laminowana 18mm, Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Front: Płyta laminowana 18mm, Kronospan-0190 PE Black
* Uchwyt meblowy: US33-L36 czarny mat 128mm
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm
* Wnętrze szafy –półki.
* Okucie: zamek na klucz, zawias wewnętrzny z cichym domykiem Hafele

WIESZAK



MATERIAŁY:

* Płyta główna: Płyta laminowana 18mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Wieszak ubraniowy: Gamet WR43-L31-czarny mat, 5szt
* Obrzeże: okleina PCV 2mm

BIURKO



MATERIAŁY:

* Blat roboczy: Płyta laminowana 36mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Profil stalowy nóg: stal o wymiarach 8x2cm, malowana proszkowo-

RAL 9005

* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm

KONTENEREK



MATERIAŁY:

* Korpus: Płyta laminowana 18mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Front: Płyta laminowana 18mm Kronospan-0190 PE Black
* Uchwyt meblowy US33-L36 czarny mat 128mm
* Okucie: prowadnica kulkowa Hafele L-500mm z hamulcem, zamek centralny L-500 Hafele, zawias wewnętrzny z cichym domykiem Hafele.
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm

LUSTRO



MATERIAŁY:

* Rama lustra: Płyta laminowana 18mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak o szerokości 8cm
* Lustro 4mm
* Mocowanie lustra: zawieszka ukryta fi 35mm
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm
1. KLASA ALTÓWKI, WIOLONCZELI I GITARY

SZAFA



MATERIAŁY:

* Korpus: Płyta laminowana 18mm, Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Front: Płyta laminowana 18mm, Kronospan-0190 PE Black
* Uchwyt meblowy: US33-L36 czarny mat 128mm
* Wieszak na instrumenty: Proplus 362085
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm
* Okucie: zamek na klucz, zawias wewnętrzny z cichym domykiem Hafele

WIESZAK



MATERIAŁY:

* Płyta główna: Płyta laminowana 18mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Wieszak ubraniowy: Gamet WR43-L31-czarny mat, 5szt
* Obrzeże: okleina PCV 2mm

BIURKO



MATERIAŁY:

* Blat roboczy: Płyta laminowana 36mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Profil stalowy nóg: stal o wymiarach 8x2cm, malowana proszkowo-

RAL 9005

* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm

KONTENEREK



MATERIAŁY:

* Korpus: Płyta laminowana 18mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak
* Front: Płyta laminowana 18mm Kronospan-0190 PE Black
* Uchwyt meblowy US33-L36 czarny mat 128mm
* Okucie: prowadnica kulkowa Hafele L-500mm z hamulcem, zamek centralny L-500 Hafele, zawias wewnętrzny z cichym domykiem Hafele.
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm

LUSTRO



MATERIAŁY:

* Rama lustra: Płyta laminowana 18mm Kronospan-8431 SN Nagano Oak o szerokości 8cm
* Lustro 4mm
* Mocowanie lustra: zawieszka ukryta fi 35mm
* Obrzeże wykończone okleiną PCV 2mm