**OPZ Kamera internetowa HD**

Kamera internetowa (równoważna z modelem LOGITECH HD Webcam C270) powinna dostarcza **wysokiej jakości obraz HD** w rozdzielczości do 1280 x 720 pikseli, tak aby bez problemu **prowadzić wideorozmowy** czy wideorelacje na **Skype™, Google Hangouts™, Yahoo!® Messenger** i innych popularnych aplikacji.

Powinna być wyposażona w **sensor CMOS** oraz **mikrofon z technologią RightSound** oraz z **funkcją redukcji szumów**. Kamera powinna posiadać **funkcję aparatu cyfrowego** i możliwość robienia zdjęcia o rozdzielczości **3 megapikseli** (ze wspomaganiem programowym). Kamera powinna działa na bazie **oprogramowania Logitech VID** **lub równoważnego** oraz **Video Effects lub równoważnego.**

Kamera powinna posiadać **automatyczną korekcję natężenia światła**, która inteligentnie dopasowuje się do warunków i zapewnia optymalny obraz. W połączeniu z **technologią Logitech Fluid Crystal™ lub równoważną**, która gwarantuje płynne filmy, ostrzejsze obrazy, głębsze kolory i czystsze brzmienie.

Powinna posiadać solidny **uchwyt umożliwiający mocowanie kamery** do laptopów oraz monitorów klasy CRT i LCD, a także **długi 1,5-metrowy kabel** ze złączem **USB 2.0.**

Dane techniczne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ sensora | | CMOS | |
| Rozdzielczość | | 1280 x 720 | |
| Kompresja wideo | | H.264 | |
| Focus | | Nie | |
| Funkcja aparatu cyfrowego | | Tak | |
| Interfejs | | USB | |
| Zasilanie | | USB | |
| Mikrofon wbudowany | | Tak | |
| Funkcja wideokonferencji | | Tak | |
| Kolor | Czarny | |
| Wyposażenie | uchwyt umożliwiający mocowanie kamery do laptopów oraz monitorów klasy CRT i LCD, a także długi 1,5-metrowy kabel ze złączem USB 2.0. | |
| Załączona dokumentacja | Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna | |
| Gwarancja | 24 miesiące | |