Specyfikacja techniczna wymiennika Alfa.

Wymiennik Alfa LAval Laval M10-BFM nr 30105-36984 - 59 płyt

rok 2006

Fluid group 2/2

Inlet-Outlet S4-S3/S2-S1

Volume V 19,6L/19,6L

Design press PS 0-5.0bar/0-5.0bar

Design temp TS 0-95C/0-85C

test press PT 7,5bar/7,5bar