Manowo, dnia 15.04.2024r.

PZD 261.7.2024.GBP

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym ozn. PZD 261.7.2024.GBP pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3569 Cetuń – DW 168”


Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie, ul. Cisowa 21, 76 – 015 Manowo.

W dniach 09.04.2024 r. i 12.04.2024r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia:  
**1.**Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia – aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy ?  
**Ad1)** Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne aby rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą z wyjątkiem projektu tymczasowej organizacji ruchu którego sporządzenie spoczywa na Wykonawcy.  
**2.**Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?  
**Ad2)**Potwierdzamy **3.**Zgodnie z SWZ rozdział 27 przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia przez wykonawcę kosztorysów ofertowych sporządzonych na podstawie zał. nr 8 Jaką rolę będą pełnić dostarczone przez wykonawcę kosztorysy i w jaki sposób Zamawiający będzie je wykorzystywał w trakcie realizacji robót?  
**Ad3)** Kosztorysy ofertowe posłużą jako element rozliczenia zadania w ramach funduszu pomocowego z którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie.  
**4.**Czy załączone przedmiary robót wskazują prawidłową ilość robót do wykonania?  
**Ad4)**Tak. **5**.Czy wykonawca może samodzielnie modyfikować załączone przez Zamawiające przedmiary jeśli uzna iż należy je zmodyfikować ponieważ zawierają błędy dotyczące ilości i zakresu robót do wykonania?  
**Ad5)**Nie  
**6.**Prosimy o informację które z materiałów rozbiórkowych wskazanych poniżej należy przekazać Inwestorowi a które wykonawca musi zutylizować w własnym zakresie? – materiał z rozbiórki /frezowania/ nawierzchni asfaltowych.  
**Ad6)** Na magazyn Inwestora należy przekazać znaki i słupki z rozbiórki. Materiał z frezowania należy wykorzystać do wbudowania w pobocze utwardzone. **7.**Zgodnie z rys nr 3 – przekroje na poboczach należy wykonać warstwę destruktu o gr. 10cm oraz warstwę gruntu niewysadzinowego o gr. 10cm. W załączonym przedmiarze brakuje pozycji dotyczących wykonania warstwy z gruntu niewysadzinowego o gr. 10cm. Jeśli w/w warstwę należy wykonać prosimy o uzupełnienie przedmiaru o takie pozycje  
**Ad7**) Zamawiający dokona zmiany SWZ z zakresie przedmiaru robót.  
**8.**Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ i załącznikach stanowiących podstawę wyceny oferty i w wyniku tego wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych wykonawca otrzyma za nie wynagrodzenie dodatkowe?   
**Ad8)** Opisu przedmiotu zamówienia dokonano z należytą starannością  
**9**.Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji w trakcie robót z siecią uzbrojenia terenu które to roboty nie są ujętą w udostępnionej dokumentacji obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na Inwestorze lub gestorze sieci a nie na Wykonawcy?  
**Ad9)** Zamawiający nie przewiduje kolizji zsiecią uzbrojenia terenu. **10**.Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający rozliczy roboty zamienne i dodatkowe jeśli takie wystąpią. W umowie nie ma zapisów na ten temat?  
**Ad10)** Zamawiający nie przewiduje robót zamiennych ani dodatkowych.  
**11.**Prosimy o potwierdzenie iż w zakresie robót nie ma wycinki drzew oraz wykonania nasadzeń zastępczych a jedynie usunięcie karpiny.  
**Ad11)** W zakresie robót nie ma wycinki drzew oraz wykonania nasadzeń zastępczych a jedynie usunięcie karpiny. **12**.Jeśli w zakresie robót do wykonania jest wykonanie nasadzeń zastępczych prosimy o wskazanie nazwy, średnicy i ilości drzew które należy nasadzić  
**Ad12)**Nie dotyczy.  
**13**.Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o tabele robót ziemnych i rozbiórkowych  
**Ad13)**Zamawiający nie dysponuje tabelami robót ziemnych i rozbiórkowych. **14.**Zgodnie z załączonym przedmiarem robót na istniejącej nawierzchni należy ułożyć warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego AC11W o gr. 7cm, natomiast wg. załączonych przekrojów, projektu oraz SWZ powinno to być 6cm. Prosimy o podanie prawidłowej min. grubości warstwy wyrównawczej jaką należy przyjąć do kalkulacji.  
**Ad14)** Dowyceny należy przyjąć 6 cm .  **15**.Zgodnie z załączonym dokumentacją na poszerzeniach należy ułożyć siatkę z włókien szklanych i węglowych wstępnie przesączanej asfaltem przy czym wg. SST należy zastosować siatkę o wytrzymałości w kierunku podłużnym min. 120KN/m a w kierunku poprzecznym min. 200KN/m natomiast wg. załączonego projektu o wytrzymałości w kierunku podłużnym min. 120KN/m a w kierunku poprzecznym min. 120KN/m. Prosimy o podanie właściwej wymaganej wytrzymałości siatki  
**Ad15)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kierunek wzdłuż | Kierunek w poprzek |
| Właściwości mechaniczne | Jednostka | Włókno szklane | Włókno węglowe |
| Wymagania dla siatki Wydłużenie | % | 3 (±0,3) | 1,5 (+0,2) |
| Wytrzymałość na rozciąganie | kN/m | 120 | 200 |
| Znakowanie CE | | Według normy PN-EN 15381:2010 | |


**16.**Według dokumentacji projektowej należy zastosować siatkę z włókien szklanych wstępnie powlekaną asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie min. 70/70 kN/m i wydłużeniu max. 3%:

,



natomiast SST określa siatkę dwojako, najpierw jako „z włókien szklanych i węglowych wstępnie przesączanej asfaltem” i odsyła do wymagań zestawionych w tabeli, gdzie materiał jest tylko szklany a minimalna wytrzymałość na rozciąganie wynosi 120/200 kN/m oraz wydłużenie max. 1,5/2 %

..



Proszę o jednoznaczne określenie wymagań dla siatki zabezpieczającej nawierzchnię bitumiczną przed spękaniami.  
**Ad16)** Jak w punkcie 15.

**17.**Czy Zamawiający dysponuje niezbędnymi pozwoleniami na zbieranie i/lub utylizowanie odpadów budowlanych tj. gruz betonowy, destrukt asfaltowy etc.?  
**Ad17)** W zakresie Wykonawcy.

**18**.Proszę o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, stanowiącymi podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.  
**Ad18)**Opisu przedmiotu zamówienia dokonano z należytą starannością.

**19.**Proszę o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).  
**Ad19)** środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowaniawartość zamówienia wynosi 5.440.036,60 PLN netto.

**20**.Proszę o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.  
**Ad20)** Środki jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania zostaną opublikowane na platformie zakupowej Zamawiającego w dniu otwarcia ofert.

**21**.Proszę o potwierdzenie, że w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych. W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o określenie:

* rodzaju asortymentu (dla jakiej warstwy),
* ilości odcinków,
* lokalizacji odcinków próbnych,

Proszę o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji.

**Ad21)** Odcinki próbne nie są wymagane.

**22**.Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąży Wykonawcy.  
**Ad22)** Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia. **23**.Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.  
**Ad23)** Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia z wyjątkiem projektu tymczasowej organizacji ruchu którego sporządzenie spoczywa na Wykonawcy.

**24**.Proszę o potwierdzenie, że wykonawcy zostanie przekazany jednorazowo cały plac budowy, obejmujący wszystkie działki wskazane w decyzji administracyjnej.  
**Ad24)**Potwierdzamy.

**25.**Proszę o potwierdzenie, że wykonawca nie będzie ponosił kosztów ewentualnego zajęcia pasa drogowego.  
**Ad25)** Potwierdzamy

**26**.Proszę o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę.  
**Ad26)** Potwierdzamy

**27**.W związku z zapisami D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 7.4 proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał dostarczenia i zainstalowania na terenie budowy urządzenia wagowego.  
**Ad27)** Urządzenia wagowe nie będą wymagana na terenie budowy

**28**.Proszę o podanie dokładnego miejsca odwozu (adres) materiałów, które są własnością Zamawiającego.  
**Ad28)** Siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie tj. Manowo, ul. Cisowa 21   
(znaki i słupki z rozbiórki).

**29**.Proszę o potwierdzenie, że drewno z wycinki należy pociąć na odcinki dogodne do transportu oraz wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego.   
**Ad29)** Zadanie nie obejmuje wycinki drzew

**30.**Proszę o wskazanie miejsca (adres) odwozu pociętego drewna.  
**Ad30)** Zadanie nie obejmuje wycinki drzew.

**31**.Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla zadania objętego przedmiotem zamówienia.  
**Ad31)** Potwierdzamy.

**32.**Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na czas wykonywania robót przez wykonawcę.  
**Ad32)**Zamawiający dopuszcza czasowe zamknięcie drogi na okres układania warstwy ścieralnej zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

Mieczysław Zwoliński  
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  
w Koszalinie